소방용수시설 보온 · 도색 검수 사진 (보온불량대상)

용수번호 332