보이는 소화기(함) 설치 예정지역 파악 기준

□ 반경 50m이내에 소화기가 12~14개가 배치되도록 선정

□ 설치 예정 장소의 이해 당사자에 대한 사전확인

※ 설치에 따른 민원요인 해소 및 설치 가능성 확보)

□ 1개 소화기함에 들어가는 소화기 기준 수량은 4개 이상 8개 이하임

※ 기준 수량 설치가 불가능한 경우에는 설치 가능 수량 표기

□ 눈에 잘 띄이고 사후 관리가 용이한 장소 선정(비소함 옆 등)

□ 대상물 화재취약 특성을 고려한 설치 우선 순위 부여

□ 추후 별도의 소화기함 설치가 없도록 면밀히 대상 검토

※ 결과 보고에 따른 대상별 현장 확인 예정

※ 예시(남대문시장 화재경계지구 소화기보관함(6개입)X6개 설치)

	⇒