보이는 소화기함 제작 및 설치 과업지시서

용 산 소 방 서

보이는 소화기함 제작 및 설치 과업지시서

용산구 관내 소방차량 통행곤란 지역에 대해 설치하는 보이는 소화기함의 규격 및 재질 등을 통일 규격화 하여 주변 소방환경개선 및 유사 시 원할한 사용을 하고자 함

1. 설치방법 : 자연적인 외부환경에 의하여 이동되거나, 넘어지지 않도록 설치

○ 기초 : 지정된 설치 위치에 소화기보관함을 설치하며, 볼트로 고정

- 소화기 보관함 아래 다리부분 4개소에 앵카 볼트로 고정

- 소화기 보관함 뒤편 벽면에 볼트로 고정

2. 재질 및 규격

○ 규격 및 재질

- 재 질 : 철

- 규 격 : 600cm × 110cm × 20cm(가로 × 세로 × 깊이)

3. 내부구조 : 2단으로 재작 (1단 : 소화기 3개 적재, 2단 소화기 3개 적재)

4. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 붙임 1, 2참조

※ 함외부 모든 표기는 오랜기간 시간이 지나도 퇴색되지 않게 한다.

5. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어

사용시 안전을 기한다 (손 상처방지)

6. 기    타

○ 이외 설치하는데 필요한 세부사항은 용산소방서와 협의하여 제작 설치한다.  (용산소방서 예방과 ☏ 02-792-2119)

붙임  1. 보이는 소화기함 사양서 1부.

2. 보이는 소화기함 스티커 사양서 1부.

(붙임1)

보이는 소화기함 사양서

○ 제품명 : 보이는 소화기함 (6개 보관용)

○ 사이즈 : 600cm × 110cm × 20cm

(가로 × 세로 × 깊이)

○ 재질 : 철 (전면 투명아크릴창)

○ 수량 : 22개

○ 보이는 소화기 설치 예상 (안)

(붙임2)

보이는 소화기함 스티커 사양서

○ 보이는 소화기 스티커 (안)

보이는소화기함

45㎝ x 11㎝, 제질 : 켈지유포지

용산소방서

45㎝ x 10㎝, 제질 : 켈지유포지

화  재  시

사용하세요

24㎝ x 15㎝, 제질 : 켈지유포지