보행권 조사항목(안)

연번	주요 조사항목		비 고
1	보 도	유효폭	이동 안전성 ※ 유효폭 2m이상(불가피할 시 1.5m이상)
		유효안전높이	보행안전구역 가로수 가지치기 (2.5m이하, 최소2.1m), 상점의 입간판 등 점검
		기울기	진행방향 기울기 ※ 1/12(8%) 이하
		재질 및 마감	미끄럽지 않고 평탄한지 여부 ※ 미끄럼 저항기준 : 평지(40BPN이상) 완경사(45BPN이상),급경사(50BPN이상)
		높이차이 제거 (연속성)	보도 내 높낮이 차이가 있을 경우 높이가 적정한지 여부 ※ 바닥 높이차가 2mm이하, 멘홀 단차
		차도분리 (연석높이)	25cm 이하 설치
2	횡단보도	경계구간 높이차이	경계구간 높이 적정여부 ※ 높이 1cm 이하
		연석경사로	기울기 및 폭 적정여부 ※ 기울기 1/12(8%)이하
3	차량 진출입부	설치방법	보도 높이 유지, 차도의 경계는 턱낮추기
		볼라드	볼라드 규격, 휠체어 이용자 통행편의성 조사
4	편의시설 (제1‧2종 근린생활시설, 문화시설)	출입구 경사로	진출입 가능여부
		출입문 형태/손잡이	미닫이, 여닫이 등 적정설치여부 (문지방 또는 홈 유무, 도어체크 3초 이상 개폐여부 등), 손잡이 적정 높이 설치여부 ※ 손잡이 위치 0.8~0.9m 사이
		호출벨 (자동문의 경우)	호출벨 설치 여부
		장애인 화장실	공중화장실을 포함하여 휠체어 이용자를 위한 화장실 조사

※ 상기 조사항목은 변경될 수 있음.