정문 보행자 통행로 학보 및 안전 조치사항

구 분	내 용	비 고
표지판	○ 보행로 접근 및 충돌방지를 위한 안전표지판 설치 - 운전자가 표지의 내용을 쉽게 볼 수 있는 곳에 설치 - 운전자들이 충분히 반응할 시간을 가질 수 있는 위치에 설치	진출 입로
조명 시설	○ 야간 보행자를 위한 점멸등 설치 ○ 야간 공사시 작업자, 통행인, 통행자동차의 안전을 위한 조명시설 설치	통행로
보행자 통로	○ 철제가드레일, 방호벽 이용하여 진출입 통제 ○ 방호벽 이용하여 보행자통로 설정 ○ 누구나 식별할 수 있고 충돌되지 않도록 통로폭 확보 ○ 차량과 충돌시 충격을 흡수하여 피해가 최소화 될 수 있도록 조치
신호수	○ 사각지대 차량간 충돌 방지를 위한 신호수 배치 ○ 작업전 안전교육을 통한 차량간 충돌, 협착사고가 발생 되지 않도록 도로통행을 원활히 할 수 있도록 작업지도 ○ 신호복 복장(고휘도 반사조끼,신호봉 외)을 정확히 하여 작업자, 운전자로 하여금 일제 통제	진출 입로
유도등/ 경보등	○ 도로 코너 및 기타 필요한 장소마다 설치	필요시
안전시설물 점검계획	○ 매일 1회 이상 안전점검 실시 (관리감독자) ○ 작업시 안전상태 확인 점검(안전팀) ○ 작업진행에 따른 시설설치, 유지관리	통행로