< 택시보호격벽 설치업체 현황 >

업체명	제품모형(사진)	제품 성능 등
디에스 테크		◦보호성능 - 주먹, 망치 등 충격에 보호가능함 ◦제품관련 기능 - 빛 반사에 의한 시야방해 없음 - 등받이를 자유로이 젖히는 구조 - 운전석과 조수석 사이로 결제용이 - 공구활용시 탈부착 가능 - 2년 A/S가능 ◦ 연락처 : *************
2. 쓰리 에스기획		◦보호성능 - 주먹, 망치 등으로부터 보호 가능 ◦제품관련 기능 - 후진 및 야간운전 시야방해 개선 - 등받이를 자유자재로 조절 가능 - 결제 가능공간 확보 - 탈부착 가능 - 2년 A/S가능 ◦ 연락처 : *************
3. 오늘 종합상사		◦보호성능 - 주먹 방어 및 방탄 가능 ◦제품관련 기능 - 빛 반사에 의한 시야방해 없음 - 등받이를 자유로이 젖히는 구조 - 하부개방형으로 결제시 불편해소 - 탈부착 가능 - 1년 A/S가능 ◦ 연락처 : *************
업체명	제품모형(사진)	제품 성능 등
4. 태건		◦보호성능 - 주먹 방어 및 방탄 가능 ◦제품관련 기능 - 빛 반사에 의한 시야방해 없음 - 등받이를 자유로이 젖히는 구조 - 결제 가능공간 확보 - 탈부착 가능 - 1년 A/S가능 ◦ 연락처 : *************
5. 카텍		◦보호성능 - 주먹 및 흉기로부터 방어가능 (방탄소재) ◦제품관련 기능 - 야간 운전시 운전자 시야방해요소 개선 - 등받이를 자유자재로 조절 가능 - 결제 가능공간 확보 - 누구나 탈부착 가능 - 5년 A/S가능 ◦ 연락처 : *************
6. KH- TECH		◦보호성능 - 주먹 및 망치로부터 보호, 권총방탄 가능 ◦제품관련 기능 - 빛 반사에 의한 시야방해 없음 - 등받이를 자유로이 젖히는 구조 - 뒷자리 승객용 결제창 설치 - 공구없이 탈부착 가능 - 5년 A/S가능 ◦ 연락처 : *************

※ 주) 가나다-영문순임

	< 보호격벽 설치 가이드라인>
1) 사업 진행시 고려사항 가. 사업의 제반 일정은 서울시와 양 택시조합과 상호 협의하여 공동진행할 것 나. 설치형태(뒷면만 감싸는 형태, 옆면까지 감싸는 형태 등)는 통일할 필요없이 운수종사자의 선호를 반영하여 선정할 것 다. 보호격벽 관련 업체 및 제품정보를 사업자 및 운수종사자들에게 충분히 제공하고 투명성을 강화할 것 2) 제품 선정시 고려사항 가. 안전성 - 충격시 이탈하거나 깨어지는지, 날카롭거나 돌출된 부위에 다칠 위험이 없는지, 에어백 작동시 방해요소가 아닌지, 너무 단단하여 충돌시 다칠 위험이 없는지 여부 등 - 운전자가 후방 및 좌우 확인시 적정수준으로 시야확보가 가능한지, 야간 빛반사가 없는지 여부 - 재질이 불연재 또는 난연재인지 여부 나. 승객 편의 - 지나치게 커서 승객이 답답함을 호소하거나 거부감을 느낄 정도인지 여부 - 승객이 현금이나 카드 계산시 불편함이 없는지 여부 - 뒷좌석에 에어컨 바람이 잘 전달되는지 여부 다. 운수종사자 선호 - 시연회 실시 및 5일 이상 시범 설치를 하여 운수종사자의 선호를 반영할 것 라. 운수종사자 보호 - 승객의 폭력으로부터 운수종사자를 안전하게 보호할 수 있는지 검토