○ 아리수인포 계량기함 관리 개선

구분	수전위치와 독립하여 입력
	현재	개선
①주택유형	복도식아파트/계단식아파트/연립주택/다세대/단독주택/다가구/상가/일반용건물/공사현장/기타	아파트/연립·다세대주택/단독주택/상가·빌딩/공사현장

구분		②-1 수전위치 : 맨홀형(지하식)		②-2 수전위치 : 벽체형
		현재	개선	현재	개선
③상세위치		건물(집)내 건물(집)외 도로	건물외(보도) 건물외(차도) 건물(상가)내	無	방풍창없는 복도식 방풍창있는 복도식 계단식 건물밖 외벽
이중뚜껑여부 (라디오 버튼 선택)		이중철개뚜껑여부 이중스트로폼뚜껑여부	삭제	이중철개뚜껑여부 이중스트로폼뚜껑여부	삭제
이중뚜껑계량기비직선여부 (체크박스)		Y/N	삭제	Y/N	삭제
(맨홀형)보호통뚜껑 (벽체형)계량기함	④재질	주철(검정은백색) PE(파랑,갈색,검정) PE강판(갈색) 기타(없음 또는 자체설치)	주철(검정색철제) 플라스틱(PE) 은회색갈바륨 자체설치	無	無
	⑤상태	양호/파손/몸체와부착불량	양호/파손/몸체와부착불량/없음	無	양호/파손/몸체와부착불량/없음
보호통몸체	유형	신형/구형	삭제	無	無
	상태	양호/변형,파손	삭제	無	無
보온재	상판	양호/파손/없음	삭제	無	無
	하판	양호/파손/없음	삭제	無	無
보온재	⑥종류	無	PE보온재 스티로폼 열선 헌옷	無	PE보온재 스티로폼 열선 헌옷
	⑦상태	無	양호/파손/없음	無	양호/파손/없음
보호함	재질	無	無	플라스틱/철판	삭제
	보온재상태	無	無	양호/파손/없음	삭제
맨홀형지하1.5m이상여부		Y/N	삭제	Y/N	삭제

○ PDA입력 순서(안)

① 주택유형 입력	② 수전위치 입력
	②-1 맨홀형(지하식)	③ 상세위치 입력	④ 보호통뚜껑 재질 입력	⑤ 보호통뚜껑 상태 입력	⑥ 보온재 종류입력	⑦ 보온재 상태입력
	②-2 벽체식	③ 상세위치 입력	⑤ 계량기함 상태입력	⑥ 보온재 종류입력	⑦ 보온재 상태입력