❖ 복합신소재 보수현황 조사

※ 복합신소재 종류 : 탄소섬유, 유리섬유, 아라미드 섬유, 성형 보강판 등

교량명	보수공법	보수위치	시공년월	현재 상태 (문제점 상세히 기술)	비 고
도림천복개(좌안)	단면보강공법 (파형섬유보강판)	복개 하부 바닥판 (보강물량 623㎡)	2015.10월 (‘15.12.18일 준공)	양호 (특이사항 없음)