본관 관리동 및 경비실 시설물 개선 요청(안)

<구의아리수정수센터>

연번	구 분	현행(설계)	개선요청	비고
1	관리 본관동 2층 사무실	방풍망 미설치	동절기 사무실 찬공기 유입 방지 및 에너지 낭비 방지를 위한 방풍막 설치
2	교육동1,2층 본관 전망대	캐노피 미설치	강우시 빗물 유입방지를 위한 캐노피 설치 : 3개소 •교육동 1,2층 및 전망대
3	본관 기계실	기계실 방화문 미설치	소방법규에 기계실 방화문 설치 규정 됨 설치 요청 기계실 바닥,벽 마감 미시공 마감공사 요청 급,배기구 안전망 미설치로 낙하사고 우려, 안전망 설치
4	관리 본관동, 교육동 정화조		정화조 냄새가 나지 않도록 환기구를 건물 옥상 높이로 상향 조치
5	체력단련실 및 1층 샤워실		샤워실 세탁기 수전 및 배수구 설치(긴급) : 3개소 •체력단련실(남,여), 1층 샤워실 탈의실 거울 설치 : 3개소 •체력단련실(남,여), 1층 샤워실 사워시 물이 탈의실로 들어오지 않도록 물막이 턱 설치 체력단련실 탈의실 바닥 미비 (중앙이 움푹 파였음)
6	본관관리동 장애인시설		청사내 장애인 안내를 위한 점자 안내판 및 식별 표지판 설치
7	화장실		거울 미설치 소제씽크대가 화장실과 연결되어 사용에 불편 출입문 설치
8	본관 관리동 블라인딩	일부 미설치	블라인딩 설치 •체력단련실 및 수질실험실, 제어실
9	교육동 화장실		화장실 소제싱크 배수구 미설치

연번	구 분	현행(설계)	개선(조치)요청	비고
10	본관관리동 방송시설		제어실의 방송시설을 보안관리실과 연동 되도록 조치
11	지하 공동구 송․수신 시설		지하 공동구에서 통신이 가능하도록 송․수신기 설치
12	본관 수질실험실		수질 실험실에 환기설비 설치
13	본관 관리동 중앙제어실	내부공간 협소로 직원근무 환경 열악	- 제어실내부의 무기고를 철거하고 기존의 탕비실을 무기고로 활용, 공간 추가 확보 - 견학문은 활용이 가능하도록 존치
14	〃	보안취약	출입자 통제를 위한 감시시스템 설치 •외부 창문에 열선(적외선) 센서 설치 •출입문 외부인 통제(식별을 위한 인터컴 설치(중앙제어실, 화장실 옆 출입구, 수질실 2개소 등) •감시시스템 모니터링 설치(2개소) : 중앙제어실 및 보안관리실
15	경비실 화장실	대변기 및 소변기 각 1대로 부족, 세탁실 없음	-당직실 및 청경대기실 용도중복 당직실을 화장실에 확장하여 대변기 및 소변기 가 2대씩 설치 -세탁기 전용 수전 및 배수구 설치
16	경비실내 탕비실	화장실 입구에 설치	-수위실 옆으로 위치 조정(냉․온 수 및 배수구 포함)
17	청경대기실		청경대기실을 일부 다용도 공간으로 활용토록 칸막이 설치 대기실 바닥 상향(40㎝) 및 온수난방으로 설치 대기실 및 다용도실은 유리 미닫이 출입문으로 설치
18	수위실내 통신실 및 탕비실		출입문을 유리 미닫이문으로 설치
19	경비실 냉온풍기 설치		- 냉․온풍기 설치 : 5개소 • 수위실, 청경대기실, 사회복무 요원대기실, 탈의실, 화장실

연번	구 분	현행(설계)	개선(조치)요청	비고
20	사회복무 요원실		내부에서 청경대기실로 갈 수 있도록 출입통로 설치(비상구) 대기실 바닥 상향(40㎝) 및 온수난방설치 탕비실 냉․온수기 설치
21	수위실내 탁자	없음	- 수위실내 라운딩 사무탁자 설치 수위실내 냉․온수기 설치
22	정문 수도꼭지	없음	정문 주변 청소 및 수목 물주기를 위한 수도꼭지 13mm, 1개소 설치 ※ 위치 : 사회복무요원 대기실 옆
23	경비실 옥상 사다리	없음	옥상 유지관리를 위한 사다리 설치
24	정문 보안시설	자바라 대문 2개소 설치	슬라이딩게이트(원격, H2.0)+자바라 대문(원격) 2개소+차단시설 1개소(원격) 설치