하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	마곡광장 디자인 자문위원회 자문결과 검토의견

1. 마곡광장 디자인 자문위원회를 2018.3.2. 시행하고 자문의견서에 대하여 아래와 같이 검토의견을 마곡광장 디자인에 반영코자 하오니 재결하여 주시기 바랍니다.

■ 마곡광장 디자인 자문의견서 검토의견

자문 의원	의 견	검 토 의 견
김동선	-썬큰광장 옹벽(높이9M수직면)에 대한 별도 Design 검토 필요.	- 서울시 디자인 심의 받은 사항으로 현재 별도로 진행중인 공공미술 시범사업 추진시 대상지 중 하나로 검토 하겠음
	-13p: 마감(바닥, 벽, 천정 등) 자재는 단순화하여 이용하는 시민이 혼란하지 않도록 검토 필요. (노출콘크리트, 판넬, 석재, 그릴 등 너무 복잡함)	-바닥, 벽, 천정 등의 마감은 일반적으로 사용하는 정도로 혼란하지 않을것이라 사료됨
	-23p: 기능실 별 걸레받이 색채는 지하공간임을 감안하여 검토바람.	- 걸레받이는 어두운 색으로 설치 검토
	-25p: 주차장 바닥, 기둥의 색채는 단순화하여 이용자가 혼란스럽지 않게 검토 필요	- 반영
	-30p: 캐노피의 육중함 대비 기둥이 시각적으로 불안하여 검토 필요함. (진입램프 앞 벽면 마곡 네이밍 설치 검토)	- 구조 검토후 캐노피 설치 검토중이며, 마곡네이밍 검토 반영 예정임
	-기타 : 안내표지판 설치 위치는 검토하여 이용자의 불편이 없도록 재검토	- 이용자의 불편이 없도록 위치 등을 고려하여 설치할 예정임
우성호	지하공간의 성격, 기능을 포함한 디자인 컨셉이 필요함.	- 지하광장 및 지하공공보도 시설 기능에 맞도록 계획
	바닥 패턴, 벽면 패턴의 연계성, 기둥과의 연계성을 바탕으로 한 디자인 수정이 필요함.	- 바닥패턴에 맞추어 기둥주변 변경하여 추진 예정임
	공간의 강조부분을 결정(연결입구의 가독성, 예술작품에 의한 예술부분, 벤치 등 휴식 영역)하여 전체 공간의 위계를 결정하는 것이 필요함.	- 예술부분 관련 공공미술 시범사업 대상지로 검토하며, 석재벤취는 추가 배치할 계획
김혜정	가이드라인(관리지침)은 누가 사용하는가? -사용자 중심으로 실행가능한 지침으로 작성할 것.	- 관리지침은 마곡광장의 관리지침이 아닌 마곡지구 총괄적인 지침임
	지하공간의 위계가 없다. 위계에 따라 시설물의 배치. 디자인의 강·약이 필요하다.	지하공간의 위계 정하여 반영
	시설물과 sign의 배치가 불합리하다. 동선의 흐름과 공간의 위계에 따라 배치할 것.	-위계를 정하여 반영 예정
	Sign 시스템이 진부하다. 야간(조명)에 대한 배려 필요. 미디어화 가능한 시설로서 고려필요.	- 야간경관조명 배치계획과 연계하여 위치 조정 - 조명은 빛공해 심의내용 반영됨
	주요 교통 동선과의 접점(진출입구)은 특화 디자인 필요.(바닥, 진입문, Sign 등)	- 현장 여건을 고려하여 반영
	전체적 입면 디자인 필요. 상가 sign의 위치, 형태 등에 대한 Guideline 필요	- 상가용 가이드라인 작성 예정
조경진	네이밍의 문제임. 마곡중앙광장보다는 마곡센트럴스퀘어로 정하는 것이 바람직.	- 공항철도 등에 마곡중앙광장 으로 안내사인 반영된 사항으로 향후 공식적인 변경이 있을시 반영
	전반적으로 마곡의 얼굴인 광장의 실내벽면에 특색이 없고, 장소성이 부각되지 않음. 특화를 위하여 마곡지구 공공 미술 계획과 연계하여 시범사업을 지하1층 벽면에 시도하기 바람.	- 마곡지구 공공미술 시범사업 추진시 대상지중 하나로 검토하겠음
	식물원으로 가는 통로는 식물원의 진입공간으로 서울식물원의 쇼룸으로서 스마트테크놀로지를 보여줄 수 있는 Media Facade의 성격을 하기 바람.	- Media Facade는 반영이 어려우며 타공판 뒤에 조명시설 반영
	※지하1층의 바닥포장의 패턴은 특색과 개성이 없고 일반적임. 장소적 특성을 부각하는 새로운 패턴이 요구됨. LED Light 조명특화도 하나의 방법임. 전반적으로 스마트시티의 진입로라는 특성이 부재.	- 지하1층 바닥 패턴은 기 서울시자문으로 반영된 사항이며 바닥포장 관련 별도 자문 받아 시행
송영민	P13/P18: E/V HALL과 기둥바닥 패턴- 원형권함	- 기둥주위 패턴 방향은 바닥 패턴 방향으로 조정 예정임
	P15: 전반적으로 디자인요소가 적으므로 광고물의 위치, 크기 등을 디자인 포인트로 활용할 것을 권장	-DID 패널이 반영되어 있으며, 추가 설치할 광고물은 관리시에 반영 가능함
	P17: 화장실 입구 그래픽-평이한 표현보다 적극적인 표현 권장	-변경 예정
	P22: 위생도기 사양 재검토 권함. 페이퍼 타올기 매입 권장	-위생도기는 자재선정시 반영하고페이퍼타올기는 유지관리를 감안하여 에어타월기로 설치
	P25: Green Zoon과 Blue Zoon의 색상 재검토 필요. 현재, 명도와 채도가 같으면서 유사색상 때문에 색약자, 노인 등은 식별이 용이하지 않을 것으로 사료됨.(색상차를 크게 둘 것.)	- 색상 재검토 반영
	P30: 캐노피디자인은 광장전체의 컨셉과 디자인 맥락을 고려할 것을 권장.	- 구조 검토후 캐노피 설치 검토

붙임  1. 마곡광장 디자인 자문위원회 시행

2. 디자인 자문의견서

3. 마곡광장 디자인 자문위원회 자문의견 검토의견 송부

4. 마곡광장 디자인 자문위원회 자문결과 검토의견 통보.  끝.

파트장						건축사업부장				마곡위례스마트사업단장		03/29
		박준석						조진래			김익성
협조자	부 원		박영민				조경사업부장	한인철		마곡사업부장	김영배		기전사업부장	박철규

시행			건축사업부-1183				(2018.03.29)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포동길 621								/	http://www.i-sh.co.kr
전화		02)3410-7717			전송	02)3410-7727		/	hayoung@i-sh.co.kr					/	공개