- 구리암사대교 연결도로 건설공사 -

본선 가로수변경 협의내역

□ 현황 및 사진

○ 위 치 : 강동구 암사동 산20-1 ~ 암사동 414-22번지 일원

○ 규 모 : 도로신설 B=31.5m(6차로), L=1.44km

< 구리암사대교 연결도로 본선 전경 >

□ 설계 및 검토내용

○ 설계내용

위 치	연장	수종	규격	수량	비고
본선(1구간)	880m	은행나무	B10cm	194주

○ 검토내용

- 변경내역 : 산딸나무(H3.5×R12) → 산딸나무(H3.5×R10)

- 변경사유 :  “강동구 가로수 기본계획”에 의거 가로수 수종을 산딸나무로                      요청하여 사전 재배지 검수 결과 근원직경이 기준인 산딸나무                      R12㎝ 이상의 대량 구득은 어렵고, R10㎝의 경우는 재배지                      수급 상황이 수월할 것으로 판단 되는바, 나무높이 3.5m를                      충족하고 느티나무와 같이 평정형의 수형인 점, 대량 수급이                      가능한 점 등을 고려하여 산딸나무 R10㎝로 규격을 조정하여                      식재

※ 관련자료 내용

○ 서울특별시가로수 조성 및 관리조례시행규칙

▹제4조 (식재 가로수의 크기) 식재할 가로수의 크기는 흉고직경 및         근원직경중 수목의 특성상 10%의 규격오차를 인정할 수 있다.

▹나무 크기는 나무높이3.5m 이상ㆍ흉고직경10㎝ 이상(근원직경이       기준 수목은 근원직경12㎝ 이상)을 원칙으로 하되, 수종이나 지역      여건에 따라 조정할 수 있다.

○ 조경공사 표준시방서(가로수 식재)

▹ 현지여건상 불가능할 경우에는 가지치기 등을 통해 수고, 지하고,        수관폭 등 지속적인 관리방안을 수립하여 감독자의 승인하에 1～        2m 범위에 식재할 수 있다.

< 평정형 >	< 재배지 산딸나무 수형 >