누수발생 보고

봉천로 465(봉천동871-65)앞 600mm 배수관 누수가 발생하여 보고드림

▣ 누수발생 현황

○ 위    치 : 관악구 봉천로 465(봉천동871-65)

○ 구경(관종) : D=600mm, DCIP 2008년,

○ 일    시 : 2016. 2. 22(월) 20:00

○ 원    인 : 진동(누수량, 현재 약15㎜)

○ 교통상황 : 봉천로옆 이면도로, 교통지장없음

○ 단수세대 : 10가구 및 수계전환후 약 50세대 소출수

▣ 누수복구 진행사항

○ 2. 22(월) 20:00 ~ 23:00 : 안전시설설치 및 굴착작업

22:00 ~ 23:00 : 수계전환 및 단수작업

23:00 ~ 익일02:00 : 관절단작업(600,200)

○ 2. 23(화) 02:00 ~ 04:00 : 관접합작업(600,200)

03:00 ~ 04:00 : 관퇴수 및 밸브작업

04:00 ~ 06:30 : 되메우기 작업

※ 금일 오전중 포장복구 작업예정

따로붙임 : 위치도1부.    끝.

작 성 자	사업소장 : 전영석 ☎ 3146-4401 시설관리과장 : ☎우종근 3146-4590 담당 : 서규석 ☎3146-4612

< 위  치  도 >

< G I S 도 면 >

< 현 장 사 진 >

	공사 상황 및 누수 복구