□ 부단수진단 장비 제조회사 의견

❍ Pure Technologis의 부단수진단 PipeDiverⅡ

- 진단센서 : Sonar(Standard and Imaging), 전자기장 센서

- 단수여부 : 부단수

- 진단구경 : Ø1200~2400mm

- 진단거리 : 965km

- 이동속도 : 유속의 90%

- 투입구 구경 : 305mm

- 카메라 : HD camera 다수 부착, 근접 탐사

❍ Hibbard Inshore의 단수진단 LBV-600

- 진단센서 : Sonar(Standard and Imaging)

- 단수여부 : 단수

- 진단거리 : 2km

- 진단깊이 : 600m

- 이동속도 : 0~0.2572m/s

- 투입구 구경 : Ø400~500mm

- 카메라 : Tilt, Zoom and Auto-focus

(각도 조절, 줌렌즈, 자동초점)

❍ Hibbard Inshore의 단수진단 Mohican

- 진단센서 : Sonar(Forward Looking and Profiling)

- 단수여부 : 단수

- 진단거리 : 7km

- 진단깊이 : 300m

- 이동속도 : 0~0.2572m/s

- 투입구 구경 : Ø1200mm

- 카메라 : Color and Monochrome