<부록 4>

맨홀 외부 상태 평가기준(예시)

외관
	없음 (가)	균열 (라)	파손 (라)
덜컹거림
	없음 (가)		있음 (라)
표면마모
	H>3mm (가)	H=2~3mm (다)	H=2~3mm (다)
부식
	없음 (가)	보통 (다)	큼 (라)
기능작동
	문제 없음 (가)		문제 있음 (라)

뚜껑과틀간단차
	H<5mm (가)	5≤H<10mm (다)	H≥10mm (라)
주변포장손상
	없음 (가)	초기균열 (나)	다수균열 (다)
	망상균열, 비산발생 (라)	포트홀 발생 (라)
높이조정부 손상
	손상 없음 (가)	손상 경미 (나)	손상 심함 (라)
뚜껑과포장간단차
	H≤5mm (가)	5<H<10mm (다)	H≥10mm (라)