부설 위치도 및 상세도

□ 이설 현황

○ 중간 및 분기제수변 이설

- 기존 밸브를 창천동 57-18호 위치로 중간제수변 300㎜ 2개소와        분기제수변 500/300㎜ 1개소를 이설

- 이설 위치도

- 이설 개요

· 중간제수변 설치 : 다용도 300㎜ 1개소, 일반 300㎜ 1개소,

일반 500㎜ 1개소

· 분기제수변 설치 : 일반 300㎜ 1개소

· 무단수분기(라인스토핑) : 500㎜ 1개소

· 이설 배관 상세도

이설 위치도	상세도

○ 소화전 이설

- 기존 소화전을 창천동 62-4호 전면도로에서 이면도로로 이설

- 이설 위치도

이설 위치도	상세도

○ 단수구역 축소를 위한 연결배관 및 분기제수변 설치

- 기존 중간제수변 300㎜ 2개소, 분기제수변 500/300㎜ 1개소,          소화전 1개 철거시 발생되는 단수구역 최소화를 위한 연결배관 및        분기제수변 설치

- 연결배관 및 분기제수변 설치개요(창천동 5-20)

· 중간제수변 설치 : 다용도 150㎜ 1개소

· 분기제수변 설치 : 일반 200㎜ 1개소

· 부단수분기 : 200㎜ 1개소

· 연결배관 상세도

연결배관 위치도	상세도