부설 위치도

□ 상수도관 이설개요

- 배수관 부설 : D=300㎜ L=40m, D=200㎜ L=7m