부실시공 방지 개선 방안

강서수도사업소

강서구 관내 년 940건의 굴착공사가 이루어지고 있으며 금번 행정사무감사중 지적사항이 발생되어 부실시공 방지 개선방안을 마련하여 품질관리에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		배 경

□ 도로함몰 침하 및 동공발생에 따른 시민불편을 최소화하여 도로복구     품질을 높이고자 함.

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 강서구 행정사무 감사시 지적

위 치	지적사항	비고
등촌2동 522-14	-표층(#78)두께 부족(T=3㎝ 시공) -중층(#467)재 규격 부적정 -다짐불량	재시공
화곡4동 504-47	-표층(#78)두께 부족(T=3~3.5㎝ 시공) -중층(콘크리트포장)시공 불량(압축강도 저하) -다짐불량

□ 아스팔트 포장 시공 기본 원칙을 무시하고 품질저하

Ⅲ		관리강화 기본방향

□ 시공관리 철저

- 시공사 (책임시공), 감리(시공확인 점검)

□ 사후점검 관리

- 하자점검(년2회 6월, 12월 실시)

□ 관계자 교육실시

- 분기별 시공사, 감리, 발주처 공사담당 교육 실시

□ 발주처 자제점검 강화

- 무작위 선정 수시 점검, 순찰반 2개소 편성 일일 순찰 실시

Ⅳ		품질 개선 및 시공관리 강화 세부지침

□ 시 공 관 리 철 저

◎ 품질향샹 대책

- 아스팔트 품질향상, 침하방지, 시민불편 최소화를 위해 중점관리 및            반복 확인 시행

1. 공사의 포장도로 굴착(직접)복구 단면은 서울특별시 조례의 포장도로          굴착(직접)복구 단면 및 설계도서에 의하여 적용

2. 복구자재[중충재아스콘(신재,재생)]는 K.S규격품을 사용

3. 년간복구에 필요한 수량을 전량 확보

4. 충분한 양생기간 확보 : 포장후 24시간내 교통소통 최소화

5. 택코팅 철저 시공 : 균질한 텍코팅 포설 및 포설후 이칼되지 않도록 유의

6. 아스콘 온도관리 유의 : 특히 동절기 온도관리 유의(120℃이상)

7. 1등급 아스팔트 골재 적용 : 편장석률(굵은골재 최대길이, 최소길이비 1:3이상)         10%이하

8. 수분아스콘 온도관리 유의 : 특히 동절기 온도관리 유의(120℃이상)

◎ 안전관리대책

1. 임시 복구도로 노면표시 시인상 확보 : 차선, 횡단보도등

2. 사전 시민홍보 및 교통 안내표지 설치를 통한 시민불편 최소화

◎ 준 공

1. 표층의 완성된 면은 3m의 직선자로 도로중심선에 직선 또는 평행으로         측정

2. 평탄성 측정은 이미 측정이 끝난 곳에 직선자를 반이상 겹쳐서 측정

3. 평탄성 기준에 어긋나는 부분은 공사감독자의 지시를 받아 재시공

◎ 감독(감리)

1. 도로포장 관계자 및 기능공 도로포장 품질관리 교육 이수자 공사 참여 여부 확인

2. 수급자가 공사계약문서에서 정한 품질관리계획(또는 시험) 요건대로 품질에        영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 확인

3. 수급자가 작성한 품질관리(또는 시험)계획서에 따라 품질관리 업무를 적       정하게 수행하였는지의 여부를 검사

□ 사후점검 실시

◎ 하자검사 실시

1. 년2회 6월,12월 하자검사를 실시

□ 관계자 교육 실시

◎ 부실시공 및 품질 향상을 위한 분기별 시공사, 감리 ,발주처 담당      교육 실시

□ 발주처 자제점검 강화

- 순찰반 2개조 편성 일일 순찰 실시

- 도로관리10계명에 의거 시공 실시 여부등 수시 점검

- 유관기관(구청) 유기적 협조

- 민원 신고시 즉시 조치완료

- 부실시공 업체 공사 입찰 제한등 조치