연번	위 치		부적합 사유
1	중구 태평로1가 60-20 서울도시건축전시관 앞		볼라드 재질(철재) 및 탄성 부적합
2	중구 태평로1가 61-28 서울도시건축전시관 앞		볼라드 재질(철재) 및 탄성 부적합
3	중구 태평로1가 60-22 서울시의회 앞		지면 위 볼라드 고정 불가 및 탄성 부적합
4	중구 태평로1가 54-3 서울도서관 옆		볼라드 재질(석재) 부적합
5	중구 을지로1가 8		볼라드 재질(석재, 철재) 및 설치 위치 부적합
6	중구 정동5-8		볼라드 재질(석재), 설치위치 및 탄성 부적합

위치도 및 부적합 사유