슬러지수집기 부하 운전 체크리스트

□ 슬러지수집기 부하율(토크) 점검

일 자	신규 1지	신규 2지	비 고
11월 15일
11월 16일
11월 17일
11월 18일
11월 19일
11월 20일
11월 21일
11월 22일
11월 23일
11월 24일

□ 방류수 수질 점검

일 자	방류량	SS농도	비 고
11월 18일
11월 19일
11월 20일
11월 21일
11월 22일
11월 23일
11월 24일

끝.