부   착   방   법

뒷면

○ 바탕면이 굴곡이 없는 경우

실리콘

실리콘

실

리

콘

실리콘

간격

5~10mm

○ 바탕면이 굴곡이 있는 경우

뒷면

(볼록한 경우)

간격

5~10mm

실리콘

실

리

콘

3M 양면테이프

3M 양면테이프

※ 본드(양생시 경화), 에폭시 접착제(흘러내림 주의) 등         으로 부착 가능 함.