서부도로사업소 집중점검 결과보고

대상시설물 : 북부간선고가교 본선(MP15~MP24) STB박스내부

일      시 : 2014년 11월 04일 (14:00 ~ 17:00)

참여  인원 : 서부도로사업소 교량보수과 시설7급 정병구

집중점검 결과

○ 조류접근방지 그물망 설치 및 퇴적물 청소, 강재도장을 통해서 Steel

Box의 부식을 방지하는 것이 필요할 것으로 사료됨.

○ 교각상단 단면이 스케일링되어 있으며, 강우 시 빗물에 쏠려 고가하부로

낙하시에 고가하부가 주행차로인 점을 감안할 때 안전사고 위험이 높으므로

교각상부 청소를 긴급으로 시행하는 것이 필요하다고 사료됨.

○ 점검 중 외부 유입수의 체수흔적이 있으며 유입경로를 추정한 결과

지반고가 가장 높은 지점인 MP15 신축이음부를 통해 유입되는 것으로

판단되므로 향후 강우 시에 유입경로 확인 및 차단조치가 필요한 것으로

사료됨

○ 기타 점검등 커버 파손 및 C-램프 접속부 지점 녹물 등에 대하여도 보수

및 정비가 필요한 것으로 사료됨.

❍ 집중점검 사진

사진 : 조류배설물 퇴적(월곡동방면 MP15,MP19,MP24)	사진 : 교각상단 단면 스케이링 심함. (MP19 강우 시 물에 쓸려 낙하위험-하부 주행차로)
사진 : STB 체수 및 외부유입수 차단 (유입위치 추정 MP15-S33-G5-SP1)	사진 : STB 내부 점검등 커버 파손 2개소 (MP23, MP17-G5-D1)
사진 : 켄틸레버부 녹물 및 백태발생 (MP15~MP14방향 C-램프접속부)