위치도 및 시공 개요

○ 공사목적

북악터널 갱구부 절개사면 및 상부 도로절개사면을 보호하고 있는 기존 녹생토의 이탈 및 풍화진행과 낙석방지망의 이완 등으로 안전사고의 위험이 우려되는 바, 사면안정성 확보를 위하여 긴급 보수 보강공사를 시행코자 함.

○ 시공순서

1. 사면의 녹화공 혼합물 제거 및 반출

2. 사면의 녹화공 보강철망 제거

3. 잡목 및 잡초제거

4. 사면의 불안정한 토사 및 암 제거 및 비탈면 고르기

5. 천공작업 (사면 안정강화를 위해 락볼트 시공)

6. 케이블 볼트 삽입 및 그라우팅 주입

7. 사면 와이어 매쉬 설치 및 숏크리트 타설

8. 낙석방지책 설치

9. 공사완료 및 현장정리

○ 컨테이너 설치

1. 용    도 : 현장사무실

2. 규    격 : 3×6m

3. 설치위치 : 신터널 갱구부 상부 도로 옆 (국민대 방향)