북한 핵실험 방사성물질 검사 결과

<서울물연구원>

9월 3일 북한 핵실험에 따른 인공방사성물질 5종을 검사한 결과, 상수원수에서 방사성물질이 불검출 되어 아리수의 안전성을 확인함

□ 핵실험 개요

❍ 일시/장소 : ’17. 9. 3.(일) 12:29 (함경북도 길주군 풍계리 인근)

❍ 핵실험 종류 : 수소폭탄(핵융합)

※ 수소폭탄의 원리

핵분열(우라늄-235, 플루토늄-239)  ⇒ 초고온, 고열 형성 ⇒ 중수소화 리튬과 중성자 반응 ⇒ 이중수소, 삼중수소, 헬륨 생성 ⇒ 핵융합(이중수소와 삼중수소 반응) ⇒ 헬륨, 중성자 및 에너지 발생

□ 서울시 방사성물질 관리 현황 (12종)

구 분	항 목
인공방사성물질(5종)	스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134, 세슘-137, 아메리슘-241
천연방사성물질(6종)	납-214, 라돈-222, 라듐-226, 악티늄-228, 라듐-228, 우라늄-238
방사선(1종)	전알파(Gross-α)

□ 방사성물질 특별수질검사 결과

❍ 기    간 : ’17. 9. 3.(일) 17:00

❍ 검사항목 : 인공방사성물질 5종 (Sr-85, I-131, Cs-134, Cs-137, Am-241)

❍ 대    상 : 강북취수원수

❍ 결    과 : 불검출

❍ 향후계획 : ’17. 9. 4.(월) 2차 채수 (강북 정수)

작성자	수질분석부장: 김복순 ☎ 3146-1710 신물질분석과장: 안재찬 ☎1760 담당: 정관조 ☎1761