해빙기 안전 점검표(시설과)

□ 공원명 :

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치,상태)
￭건설공사장
․지반침하, 균열, 변형 여부
․절토사면 적정구배 준수 여부 (보통토사 1:1~1:1.5, 풍화암 1:0.8)
․측구 및 토공작업 구간 배수로 설치 여부
․표면수 유입방지 조치, 토사유출방지 여부
․안전장비 착용 여부
￭ 축대 ․ 옹벽 등 구조물
․기초지반 세굴, 침하 발생 유무
․콘크리트 옹벽 균열․철근노출 훼손 여부
․도로시설물 이상유무
․석축 견칫돌 이격 및 유실 여부
․배수공 상태(막힘여부)
․경사지 침하 및 토사유실 상태
․산마루 측구, U형 측구 등 배수시설 관리상태
․배수시설내 토사․낙엽 등 이물질 제거 여부
․위험지역 출입통제 등 안내표지판 설치 여부
․건축물의 지붕침하 및 누수 여부
￭ 공원내 건축물 및 전기,기계시설
․공원등 분전반 및 노출배선 여부
․케이블 노출여부등
․공원등 고장 및 파손여부
․저류시설 및 펌프등 작동여부

점검일 :

점검자 :

해빙기 안전 점검표(공원운영과)

□ 공원명 :

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치,상태)
￭ 관리동, 화장실등 건축물
․건물내 소방 및 방재시설 배치 및 관리상태
․출입문 시건장치 등 작동 상태
․주변환경 정비 및 청결 상태
․창호, 간판등 풍수해시 탈락위험등 점검
￭ 유희, 전시 및 체육시설
․놀이시설 균열, 훼손 여부, 산책로주변환경
․놀이시설 기초콘크리트 돌출, 요철등여부
․구조물의 용접부분 균열, 부식, 탈락 여부
․분수시설등 각종 운영설비 작동상태 점검

점검일 :

점검자 :

해빙기 안전 점검표(녹지과)

□ 공원명 : 남산공원 및 산하공원

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치,상태)
￭공원내 산림분야
․급경사지, 계곡내 고사목, 폐목재 방치여부
․집수정, 배수로 주변 위험, 폐수목 존치
․수목뿌리의 구조체 저촉에 따른 시설물변형등
․산책로 주변 위험수목 및 고사목 제거

점검일 :

점검자 :