[1]

맨홀 점검결과 보고 (총괄)

1. 적출사항 집계(맨홀 종류별 총괄)                         (단위 : 건)

구분	계	맨홀침하	돌출	주변파손	파손,소음	디자인맨홀 뚜껑 패턴 불일치	기타
총계	239	27	18	13	103	78
상수도	46	5	9		18	14
하수도	79	9	1	4	34	31
통신	48	4		5	18	21
전기	43	4	6	3	21	9
도시가스	2	2
지역난방
소화전	18	2	2	1	12	1
기타	3	1				2

2. 적출사항(점검사진)_대표사진 작성

연번	적출내용	정돈내용	정돈 전 사진	정돈 후 사진
1	맨홀침하	맨홀인상 (2개소)
2	돌출	맨홀인하 (2개소)
3	주변파손	주변보수 (1개소)
4	파손,소음	맨홀교체 (12개소)
5	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	패턴정리 (1개소)

[2]

□ 소음정비 필요내역

연번	주소	시설물	구경	내용	조치완료 날짜 입력(센터입력)
1	창경궁로260(명륜2가21-1)	소화전	□500x500	소음
2	창경궁로120(인의동28-8)	소화전	□500x500	소음
3	율곡로237-1(충신동54-2)	소화전	□500x500	소음	2015년 11월 21일 정비
4	율곡로245-1(충신동35-18)	소화전	□500x500	소음	2015년 11월 21일 정비
5	율곡로276(종로6가16-11)	소화전	￠648	소음	2015년 11월 21일 확인한 바 상수도 뚜껑
6	돈화문로98(와룡동122)	소화전	￠648	소음
7	돈화문로1(관수동91-1)	소화전	￠648	소음
8	종로172-1(종로4가91)	소화전	￠648	소음
9	종로266(종로6가289-55)	소화전	￠648	소음	2015년 11월 21일 정비
10	종로400(숭인동1383)	소화전	￠648	소음	2015년 11월 21일 정비
11	돈화문로1(관수동91-1)	소화전	￠648	소음
12	청계천로231-2(종로5가321-15)	소화전	￠648	소음
13	북촌로18(로씨니)	소화전	￠648	패턴불일치

□ 점검필요내역

연번	주소	시설물	구경	내용	정비필요여부 입력(센터입력)
1	율곡로266(종로6가197-2)	소화전	￠265	돌출	정비불필요 (인도와 차도 경계 위치 하여 보행에 지장없음)
2	율곡로272(종로6가195-2)	소화전	￠318	돌출	정비필요
3	삼봉로40(번역공증)	소화전	￠648	침하
4	삼일대로464(운니동114-10)	소화전	￠648	침하
5	종로1(교보빌딩)	소화전	￠648	파손

□ 패턴불일치 정비완료 사진