○○마을

1. 일반현황

위 치	개포동 175번지 일대	건물구조	가건물(떡솜,합판등)
자치회장		대표전화
총 면 적	㎡	자율소방대	개대 명
거주인원	명	주 택 수	동
특이사항	- 도로정비가 안된 비닐하우스 단지로 출동차량 진·출입시 도로가 협소하여 유사시 연소확대시 인명과 재산피해 우려됨 소방력이 접근하는데 공간적,시간적 제한을 받고 강풍시 인근지역으로 연소확대가 있고 가건물의 특성상 건물 위에서 진압작전시 건물붕괴 우려 및 소방대원 부상 위험성 상존

※세대별 소화기  개씩 비치되어 있음

2. 지역특성

○ 상 수 도 : 상수배관 미부설로 지하수를 식수로 사용

○ 화기취급 : 하우스 및 주거용 난방용으로 연탄 및 기름보일러 사용

○ 가    스 : 취사용으로 20kg용기를 옥외 비치사용

○ 전    기 : 한전계약용량 세대당 3kw 사용

3. 인근 소방용수 현황

인근수리	대상물과의 거리	위 치	대상물과의 거리	인근수리	위 치
공소(지하식) ○○○○호	200m	○○○초교앞	공소(지하식) ○○○○호	200m	○○○초교앞
공소(지하식) ○○○○호	300m	○○○슈퍼앞	공소(지하식) ○○○○호	300m	○○○슈퍼앞
비상소화장치함	150m	○○○슈퍼앞	비상소화장치함	150m	○○○슈퍼앞

4. 화재취약 요인 및 소방대책

화재취약요인	○ 진입도로 협소, 난방용 기름보일러(난방용) 및 LPG가스(취사용)사용과 노후전기 배선으로 화재발생우려 ○ 동 간격 협소로 급격한 연소확대 우려 ○ 상수관 미설치, 진입로 협소로 진압작전곤란, 화재 피해액 증가
소방대책	○ 펌프순찰 노선에 편입, 매일 화재예방순찰과 홍보방송 강화 ○ 진입로 협소하여 중․소형 차량 우선 진입 ○ 화재특별경계근무 및 혹한기시 펌프차 순찰로 화기안전관리요령 및 소화기 사용법 인명대피 유도 등 교육으로 초동조치 효과 거양 ○ 비상소화장치 2개소에 대한 관리 및 주민 사용법 교육 실시 ○ 세대별 1개이상 소화기 갖기운동 계도로 초기소화능력 증대

5. 소방차 진입가능 도로

진입1		진입2
포이길 골목진입 ⇒ ○○슈퍼우측⇒ ○○중학교 후면⇒ 배밭마을진입		포이길 골목진입 ⇒ ○○슈퍼우측⇒ ○○중학교 후면⇒ 배밭마을진입
특이사항		특이사항