탄천 생태경관보전지역 행위허가

□ 허가근거

○ 「서울특별시 자연환경보전 조례」 제10조제2항제6호

□ 허가내용 : 차집관거 압력저감시설 설치

○ 행위위치 : 강남구 대치동 4-20(탄천양재천 방문자센터 앞)

○ 행위규모 : 연면적 112.5㎡

- 점용면적 : 2.5m(폭)×45.0m(길이) = 112.5㎡

- 폭 2.5m, 깊이 1.0~1.5m, 연장 45.0m 굴착 흄관설치

위치 및 주소	탄천하류 차집관거 압력저감시설 설치
탄천양재천 방문자센터 앞 서울시 강남구 대치동 4-20(천)	D800mm×1EA, L=45.0m, A=112.5㎡ 역류방지 비금속 FLAP VALVE Ø800×1EA

□ 행위기간 : 2014. 2.20.  ~ 2014. 2.25(5일)

□ 허가조건

○ 장비설치 및 차량운행 등은 훼손면적이 최소화되도록 배치하여 작업 실시

○ 현장내 엔진오일 등 장비 정비작업 금지로 토양오염 발생 예방하고 장비통행 등으로 인명 및 시설물 등에 피해가 발생하지 않도록  현장 감시인을 상시 배치하여 자전거 이용자 및 보행자의 안전 확보 철저

○ 공사 및 현장감시인 상주시 화기사용으로 인한 초화류지역 화재 발생 대비 안전감시 철저

○ 작업시 소음발생으로 보전지역에 서식하는 조류 등 야생동물의 서식에 피해를 주지 않도록 야간작업 금지 및 충격음이 발생되지 않도록 작업인력에 대한 교육 실시후 작업 시행

○ 진출입로 입구에 “탄천환경에서 시행하는  차집관거 압력저감시설 설치 공사”임을 알리는 현수막, 안내판 등 설치

○ 작업으로 인해 훼손되는 지역은 원상복구(물억새, 갈대, 수크렁 등 하천고유수종으로 원상복구하여야 하며, 이에 대한 사항은 탄천 생태경관보전지역 관리위임기관(부서)와 협의 시행

※ 탄천 관리위임기관 : 강남구 공원녹지과(☏3423-6251)

○ 행위 착수시 최종사업계획을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 착공계 제출

○ 행위 완료하고 주요 공정 전․후 사진과 훼손지역 원상복구 사진을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 제출

○ 기타 행위허가 신청서 및 공사계획서 상의 행위방법, 자연환경 영향 방지대책, 안전대책 및 원상복구 등에 대한 사항 이행 철저. 끝.