정화조오니(분뇨) 수집․운반차량 점검표

차량번호 :                      점검일자 :     년   월   일

분 야	점검항목	점검내용(불량지수)		점검결과
		※ 0 : 아주양호, 1 : 양호, 2 : 보통, 3 : 불량 4 : 극심한 불량, 5 : 즉시 시정이 필요한 불량
외관상태	차량 전면 청결도	- 분뇨, 이물질 부착 등 불량정도(0~5)
	차량 양측면 청결도	- 분뇨, 이물질 부착 등 불량정도(0~5)
	차량 후면 청결도	- 분뇨, 이물질 부착 등 불량정도(0~5)
	차량 바퀴 및 하부	- 분뇨, 이물질 부착 등 불량정도(0~5))
	청소용품, 공구 등 보관상태, 적재함 스크린 청결상태	- 청결 및 정리상태 등의 불량정도(0~5)
	분뇨호스 청결상태	- 청결 및 파손, 이음부위의 불량정도(0~5)
악취	차량으로 인한 악취도	- 0도(무취) : 상대적인 무취로 평상시 후각으로 아무것도 감지하지 못하는 상태 - 1도(감지취기) : 무슨 냄새인지는 알 수 없으나 냄새를 느낄 수 있는 정도의 상태 - 2도(보통취기) : 무슨 냄새인지 알 수 있는정도 - 3도(강한취기) : 쉽게 감지할 수 있는 정도의 강한 냄새 (병원의 크레졸 냄새정도.) - 4도(극심한취기) : 아주 강한 냄새(여름철 재래식화장실에서 나는 심한 정도상태) - 5도(참기어려운취기) : 견디기 어려운 강렬한 냄새로서 호흡이 정지될 것 같이 느껴지는 정도
탈취기	정기교체 여부	- 탈취기 정기교체 여부(0, 5)
장비 및 부속장치	소형차량 뒷문 여닫이 상태	- 뒷문 여닫이 관리 및 작동상태(0, 5)
		- 운행 시 뒷문 폐쇄여부(0, 5)
	체결구	- 체결구(밸브)에서의 오니액 누출(0, 5)
		- 운행시 체결구호스 부착 여부(0, 5)
불량차량	- 외관상태에서 3항목 이상 2점 이상인 경우 또는 1항목이라도 3점 이상인 경우 - 악취도 3도 이상인 경우 - 장비 및 부속장비 분야의 1항목이라도 5점인 경우			해당여부 표시
점검자 확인	소속		성명	서명
	서울시시민자율환경감시단
	서울시시민자율환경감시단
	서울시

분뇨차량 운전자 확인 : 성명               (서명)