좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 23(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	왕십리 KCC스위첸 옥탑조명 등 디자인 계획
신청기관	성동구 도시계획과
심의번호	4–1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 디밍시스템을 적용하는 것을 권장합니다. - 단지 내 보안등 광원의 색온도를 3,000K대로, 장식조명 광원의 색온도는 4,000K 대로 권장합니다. - 보안등의 높이가 높아 보안등 설치 주변의 세대의 침입광이 발생할 우려가 있어 높이조정 등의 검토가 필요합니다. - 야간 이용자의 안전을 위해 조경 부분 및 정자 시설물 부분의 조명계획을 추가하는 것을 권장합니다. - 옥탑부 조명 설치로 인한 고층부 세대의 침입광이 발생하지 않도록 현장 테스트를 거쳐 설치하시기 바랍니다. - 포인트 조명기구의 크기가 커 전체 연출의 빛의 양 및 분포를 고려하여 소형화 및 커버 부착 등을 검토하시기 바랍니다. - LED바 타입의 등기구는 간접광원 형태로 검토하시기 바랍니다. - 휘도 시뮬레이션 자료를 재검토하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.