붙임	교량, 고가 등 도로시설물 특별점검 보고서

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
목동교	B=26m, L=240m	2종 B	1968 1986	시설6급	유태용
안양교	B=22m, L=265m	2종 B	1977	시설6급	유태용
선유교	B=14m, L=421m	법외 A	2002	시설6급	유태용
개봉철도고가	B=22m, L=148m	2종 B	1977	시설6급	유태용
화곡고가	B=21m, L=80m	법외 B	1984	시설6급	유태용
신월IC	B=24m, L=84m	법외 B	1977	시설6급	유태용
오류IC	B=22m, L=32m	법외 B	1977	시설6급	유태용
시흥IC	B=25m, L=84m	법외 B	1977	시설6급	유태용
작동터널	B=25m, L=200m	1종 B	2001	시설6급	유태용
국회앞지하차도	B=24m, L=292m	2종 B	1977	시설6급	유태용
목동교서측지하	B=29m, L=54m	법외 B	1989	시설6급	유태용
신정교접속교	B=8m, L=68m	법외 B	1995	토목운영	조정갑
서울교접속지하	B=15m, L=68m	법외 B	2005	토목운영	조정갑
궁동터널	B=25m, L=140m	1종 B	2001	토목6급	윤동원
생태터널	B=30m, L=80m	1종 B	2011	토목6급	윤동원
광복교	B=19m, L=67m	법외 B	1977 1998	토목운영	조정갑
광명교	B=30m, L=60m	법외 B	2000	토목운영	조정갑
개봉교	B=25m, L=60m	법외 B	1981	토목운영	조정갑

□ 점 검 일 : 2016년  2월  3일 ~ 4일(수 ~ 목)

□ 점 검 자 : 토목5급 박병연, 토목6급 유태용, 토목운영7급 조정갑

외부전문가 박훈규

□ 점검구간 : 목동교, 안양교, 선유교, 개봉철도고가, 화곡고가, 신월IC, 오류IC, 시흥IC, 작동터널, 국회앞지하차도, 목동교서측지하차도, 신정교접속교, 서울교접속지하차도, 궁동터널, 생태터널, 광복교, 광명교, 개봉교

□ 점검내용

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	<안양교> 종죠인트 하부 (S10)	ㆍ목재(각재) 탈락우려	0.05×0.05×4.0m	제거완료 (직영반)	1-1 1-2

첨부 : 점검결과 사진

점검결과 사진

1-1	종죠인트 하부(S10) 목재(각재) 탈락우려(안양교) - 하부 보행로		1-2		목재 제거 완료 (직영반)
2	외부전문가, 과장 합동 특별점검(안양교)