【 붙 임 1 】

해빙기 안전관리 주요 대상

분야	주요 점검 시설	해당부서
건축 시설	시특법 대상(공동주택, 대형건축물등), 공동구	주택정책과,건축과
	전통시장, 농·수산물도매시장	일자리 경제과
	화재취약시설(쪽방촌, 고시원, 지하상가 등), 초고층 및 지하연계 복합건축물	건축과
	문화재	문화체육과
생활･여가	유원시설, 야영장, 레저스포츠 시설, 체육시설, 스키장, 수상레저시설,공원	문화체육과, 공원녹지과
	공연장, 영화관, 박물관, 미술관, 도서관, 관광숙박시설, 종교시설, 청소년 수련시설	문화체육과, 아동청소년담당관
교통시설	철도시설(교량･터널,역사 등 포함), 삭도시설	교통행정과
	시특법 대상(교량, 터널 등), 지반침하 취약지역	도로과
각종 공사장	건설 공사장(건설기계 등)	주거정비과,건축과
보건복지‧식품	사회복지시설(노인, 어린이, 장애인 등), 여성가족 복지시설	복지정책과,어르신복지과,여성가족과
	의료기관, 요양병원, 산후조리원, 장례식장	의약과,어르신복지과,보건위생과
	대형숙박시설, 대형 목욕시설	보건위생과
	식품‧의료제품 제조‧판매업체	보건위생과
기타	급경사지(옹벽 포함), 소규모 공공시설 및 해빙기 사고 발생 취약지구 등 지자체장이 안전사고 위험성이 있다고 판단되는 시설 또는 지역	도로과,건축과,치수과,주택정책과, 주거정비과, 공원녹지과 등

【 붙 임 2 】

00구 옹벽, 석축 붕괴, 전도 사고 보고서

□ 사고개요

○ 발생일시 : ‘18. 0:0 .00:00분(경)

○ 위    치 :  00시 00구 000동 000번지 00호(00주택 앞)

○ 관리기관 :  00시·구(00과)·00공사(00처)

○ 시설물 유형 : 석축, 옹벽, 건설공사장 등 유형 기재

○ 기상상태 : 사고발생 지점에 대한 사고당시 기온, 강수량 등 기상상황 기재

○ 사고원인 : 노후시설, 배부름 현상, 지하수 용출 등(최종 경찰 수사결과 나올때까지는 추정으로 간주)

□ 피해규모[인적피해(사망 0명, 부상 0명), 재산피해(00백만원) 등]

○ 인적피해 사항(사망 0명, 부상 0명)

- 성명, 나이, 주소, 연락처, 피해정도(전치 0주) 등 기재(000병원 입원중)

○ 물적피해 사항

- 예) 석축 h=00m, L=00m 중 h=0m, L=0m 부분침하 등으로 기재, 붕괴시는 붕괴 깊이(m) 표시

○ 재산피해

- 주택 1개동 붕괴, 차량 5대 파손

□ 사고내용

○ 육하원칙에 의거 상세히 기재 예) 지하 용출수로 인해 토사 500㎥ 붕괴(추정)

□ 조치사항

○ 00 : 00경 주민00명 000초등학교로 대피완료 등 주요 조치사항 기재

○ 공무원 00명, 소방00명, 경찰 00명 등 총00명 동원, 덤프트럭 1대 1대 동원

□ 작성자

○ 00시 0000과 시설0급 홍길동

※ 첨부 : 사고현장 사진, 주요 조치계획 등

【 붙 임  3 】

집중관리 대상 시설물 관리카드

연번:2018-00
시설물 유형		※ 옹벽, 석축, 급경사지 등 유형 기재
위 치		※ 00시․도 00시 00동 00번지 외 4필지
시설물 제원		※ H 0m, L 0m 등 시설물 유형에 맞게 작성
표지판설치		1개소	재난선설치
위 험 요 인 (지정사유)		※ 옹벽 상단부 균열로 인한 붕괴 우려
과 거 피해상황	내용	※ 해당없음
	원인	※ 해당없음
대피계획인원		※ 00명	대피장소		※ 00초등학교
통제수단		※ 바리게이트, 안전선, 차량 등
홍보수단		※ 마을앰프2개소 활용, 차량이용, 안내방송 등

□ 관리책임자

구 분	성 명	소 속	연락처
공 무 원
지역주민

□ 안전관리 실적

점검일시	점검내용 및 결과	조치사항

【 붙 임 4 】

해빙기 안전관리 추진실적 중간보고

〈추진기간 : '18. 2. 6. ~ 2. 28.〉

□ 추진개요

○ 기간

○ 대상

○ 주요내용

□ 비상근무조 편성·운영

○ 운영기간 : ‘18.  .   . ~   .   ., 운영인력 :     명

□ 해빙기 사고 현황 : 사망 0명,부상 0명

□ 안전관리 추진실적

시설물 유형	점검시설 (개소)	투입인력 (명)	지적사항 (건수)	조치사항(건수)			정밀안전 진단 (건수)
				현장조치	보수보강	조치 중
합계
옹벽·석축 등
터파기공사장
급경사지 등
노후주택
기타

□ 홍보실적

○ 현황

유인물(매)			전광판 (개소)	현수막 (개소)	방송(회)					캠페인 (회)	인터넷 (회)	보도자료(회)
전단지	리플릿	기타			tv	라디오	신문	보도자료	인터뷰

○ 세부사항(방송, 신문 등)

보도일자	매체명	제목

□ 교육실적

교육일자	주관	대상(명)	주요내용

□ 단체장 활동

일자	점검자	대상	주요내용

□ 주요 사례

주요내용	현장사진
	조치전	조치후

※ 자체실정에 맞체 약간의 양식변경은 가능

【 붙 임 4-1】

※ 매주 목요일 도시안전과 담당 e-mail로 송부 요함

해빙기 안전관리 추진실적 주간보고

〈추진기간 : '18. 2. 6. ~ 3. 30.〉

□ 추진개요

○ 기간

○ 대상

○ 주요내용

□ 비상근무조 편성·운영

○ 운영기간 : ‘18.  .   . ~   .   ., 운영인력 :     명

□ 해빙기 사고 현황 : 사망 0명,부상 0명

□ 안전관리 추진실적

시설물 유형	점검시설 (개소)	투입인력 (명)	지적사항 (건수)	조치사항(건수)			정밀안전 진단 (건수)
				현장조치	보수보강	조치 중
합계
옹벽·석축 등
터파기공사장
급경사지 등
노후주택
기타

□ 홍보실적

○ 현황

유인물(매)			전광판 (개소)	현수막 (개소)	방송(회)					캠페인 (회)	인터넷 (회)	보도자료(회)
전단지	리플릿	기타			tv	라디오	신문	보도자료	인터뷰

○ 세부사항(방송, 신문 등)

보도일자	매체명	제목

□ 교육실적

교육일자	주관	대상(명)	주요내용

□ 단체장 활동

일자	점검자	대상	주요내용

□ 주요 사례

주요내용	현장사진
	조치전	조치후

※ 자체실정에 맞체 약간의 양식변경은 가능

【 붙 임 5 】

시설물 유형별 점검 착안사항

□ 축대․옹벽․석축 등

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◈ 기초지반
◦ 세굴, 활동 발생 유무
◦ 침하 발생 유무
◈ 콘크리트 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열 발생 여부
◦ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦ 철근노출 발생 여부
◦ 배수공상태(막힘여부)
◈ 보강토 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
◦ 블록(판넬)유실 여부
◦ 블록(판넬)이격 발생 유무
◈ 석축
◦ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
◦ 견칫돌 유실 여부
◦ 견칫돌 이격 발생 유무
◈ 개비온 옹벽
◦ 채움재 유실 여부
◦ Wire Mesh의 파손 여부
◈ 주변시설
◦ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
◦ 주변배수시설의 관리상태
◦ 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출상태
◦ 도로융기 발생 여부(도로시설)
◦ 침하의 발생 여부(상부지반)
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 주민 대피시설 확보 여부

□ 굴착 등 건설 공사장

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◈ 일반사항
◦ 원지반 상태, 시공의 적정성 여부
◦ 지하매설물 조사여부
◦ 굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)
◦ 측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부
◦ 표면수 유입방지 조치여부
◦ 동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등
◈ 사면붕괴
◦ 부석제거 여부
◦ 굴착 단부의 출입금지 조치여부
◦ 산마루 측구 설치여부
◦ 높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부
◈ 흙막이 지보공
◦ 조립도 작성 및 작업순서 준수여부
◦ 수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부
◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부
◦ 계측관리 실시 여부
◦ 수직 승강계단 설치 유무
◦ 토류판 배면의 공극 유무
◈ 지반 침하
◦ 침하, 균열, 변형 여부
◦ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부
◦ 중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부
◦ 비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무
◦ 지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부
◈ 구조물공사
◦ 혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인
- 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시
◦ 구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부
- 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부
- 소화기 비치여부
◦ 거푸집 동바리 조립상태 이상유무
- 구조검토 및 조립도 작성 여부
- 수평보강재 등 전용철물 사용 여부

□ 노후주택

점 검 사 항		지적사항 및 조치내용
◈ 건축물의 구조안전을 해치는 사항
축대,옹벽의 안전상태	◦ 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	◦ 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	◦ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
부등침하	◦ 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	◦ 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	◦ 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	◦ 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	◦ 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	◦ 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평 균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	◦ 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
◈ 건축물의 내구성 결함 사항
◦ 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
◦ 철재 부식 발생 여부
◈ 기타 결함사항
◦ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
◦ 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
◦ 담장의 전도 징후 여부
◦ 외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
◦ 빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
◦ 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
◦ 배수펌프 작동상태 불량 여부
◦ 기 타

□ 절토 등 사면

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◈ 절토부
◦ 인장균열 발생 여부
◦ 침하 발생 여부
◦ 배불음 발생 여부
◦ 급격한 지하수 용출여부
◦ 기존 지하수 탁도 변화여부
◦ 지속적인 낙석발생 여부
◈ 상부자연사면
◦ 인장균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 낙석의 발생 여부
◈ 절개지․낙석위험지구
◦ 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부
◦ 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치
◦ 위험지역 안내표지판 설치여부
◦ 기 타
◈ 도로
◦ 균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 도로융기 발생 여부
◈ 보수/보강을 위한 설치된 시설물
◦ 시설물 변형 여부
◦ 시설물 파손 여부
◦ 배수시설의 배수기능 유지 여부
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 우회도로 확보 여부

【 붙 임  6 】

점검 담당구역 편성표

연번	담당지역	담당자	안전점검내용	비고
1	길음,보문	이재훈	담당동 관리주체 점검확인 및 공동주택 시설물안전점검 총괄
2	돈암,월곡	정상규	담당동 관리주체 점검확인 및 담당동 공동주택 시설물점검
3	종암,석관	김주영	담당동 관리주체 점검확인 및 담당동 공동주택 시설물점검
4	성북,동선	박정진	담당동 관리주체 점검확인 및 담당동 공동주택 시설물점검등 자료입력
5	정릉1~2, 장위 안암	이존성	담당동 관리주체 점검확인 및 담당동 공동주택 시설물점검
6	정릉3~4, 삼선	송인심	담당동 관리주체 점검확인 및 담당동 공동주택 시설물점검