건설현장 위험물(가스 등) 관리 미흡 사례(`16.8)

재검사 기한 도과용기(지하철공사장)	가연성가스와 산소 혼합보관(지하철공사장)
ㅣ
용기보관시설 부실(차양막미설치, 대형공사장)	용기온도측정(40℃ 초과, 대형공사장)
ㅣ
손상된 호스 부실 청테잎 보수(대형공사장)	절단 우려 되는 호스(대형공사장)
ㅣ	ㅣ
보호캡 미부착 운반차량(가스판매소)	무허가 가스용기(아세틸렌, 가스충전소)