제11차 경관사업 자문의견서(10.19.)

상봉중앙로 및 화곡1동 등 경관사업 설계용역 최종 자문 -

□ 중랑구 상봉중앙로 경관사업(기본 및 실시설계용역)

❍ 보도 포장

- 보도 포장 패턴을 제시된 안보다 더 단순한 디자인 패턴 적용 검토

- 장애인 점자블록 포장 적용시 보도포장 모듈과 패턴 조화롭게 적용 필요

- 공유지 부분과 함께 사유지 부분도 통합적으로 경관 개선될 수 있도록 계도 및 유도 필요

- 일반보도와 차량출입구 부분과의 경계석을 보·차도 경계석 경사시작점에 설치토록 검토

❍ 화단(식재) 및 쉼터, 가로수

- 화단조성 구간에 설치되는 앉음 돌은 통석을 설치하기 보다는 벽돌쌓기 위에 목재로 앉음 벤치로 설치

- 황금측백 수종은 공해에 내성이 강한지 확인 후 식재

- 가로수 및 녹지는 현황을 파악, 이용성 및 효용성, 존치유무 판단하여 적용

❍ 도로 시설물

- 횡단보도, 차량출입구 부분에 있는 가로등 분전함은 통행에 지장이 없도록 규모를 축소하거나 이설 검토 또는 가로등과의 일체형(부착식)으로 검토

- 가로경관 불량요소(분전반, 빗물받이, 가로수 수목보호판 등)의 개선용 서울시 우수 공공디자인 통합제품 제시/적용 필요

- 도로 폭과 수종, 크기에 따라 수목보호판의 크기 조정되어야 할 것임