해빙기 가스안전 관리요령

겨우내 얼었던 도로나 축대, 교량 등이 해빙기를 맞아 파손되거나 붕괴되면 설치된 가스시설물이 손상될 위험이 높기 때문에 시설물에 대한 안전사고 예방이 필요합니다.

[ 해빙기 가스시설 점검은 이렇게 ]

● LPG의 경우, 겨우내 혹한으로 손상된 부분은 없는지, 비가 들이치지는 않았는지 점검하고, 또 용기받침대나 용기를 묶어놓은 체인이 녹슬지 않았는지 살펴보는 것이 필요합니다.

● 조정기ㆍ배관ㆍ호스의 상태ㆍ연결부위를 점검하고 호스는 금속배관으로

교체합니다.

● 도시가스의 경우, 가정이나 건물 내 배관 ․ 퓨즈콕의 손상 여부, 가스 누출

탐지기 작동 여부를 점검합니다.

[ 이사할 때 연결ㆍ철거는 전문가에게 ]

● 이사할 때는 LP가스판매업소, 도시가스회사 지역관리소에 연락하여 전문 기술자로부터 마감ㆍ호스(배관)연결조치를 받아야 합니다.

● 사용하던 가스의 종류가 바뀌면 가스기기 제조회사 A/S 센터에 연락하여 사용 가능여부를 확인합니다.