설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도기본 토목부--27444호			담당자	이동섭	요청일자	2022.07.22.
사업명		탄천변 동측도로 구조개선사업(1구간)
공사 내용		개요		- 위치: 송파구 광평교사거리 ~ 동남로삼거리(올림픽훼미리아파트) - 내용: 도로 구조개선공사(확장)에 따른 주변 보도 정비
		기간		2022. 11. ~ 2025. 12.
		시행		서울특별시 도시기반시설본부
		용역사		㈜동일기술공사
검토요청사항				보도구간(보행데크 제외) 중 보도포장분야 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	일반				•서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼(ver 2.0) 및 서울시 보도공사 상세설계 표준도 준수			•서울시 홈페이지→분야별정보(교통)→자료실→보도블록
2					•보도굴착 통제기간(당해년 12월~다음년 2월) 준수			•보도블록 10계명
3	설계도면				•설계도면 - 특이사항 없음 - 해당 공사 과정에서 추가 또는 경미한 변경사항은 최신 보도공사 설계시공 매뉴얼을 적용			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0 •서울시「보도공사 상세설계 표준도」
4	시방서				•시방서 - 특이사항 없음 - 해당 공사로 인하여 수반되는 추가 공종이 있는 경우 표준시방서와 서울시 전문시방서 등 최신 자료를 참고하여 보완			•서울시 홈페이지→분야별정보(주택)→자료실→전문시방서(도로공사)
5	기타				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)
6					•보도와 차도 경계구간 경계석 턱 높이차 준수 - 횡단보도 0㎝, 차량 진출입로 1~3㎝
7					•횡단보도 구간내 빗물받이 설치 지양(이설 또는 부득이한 경우 폭이 좁은 그레이팅으로 정비)
8					•사업대상지와 시·종점 주변의 포장재와의 조각블록 발생 최소화
9					•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향을 일치하도록 준수			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(’15.11)
10					•시각장애인용 음향신호기(설치예정 포함) 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 표기			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
11					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 •보도포장 전문교육이수자 공사인력 배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(’15.3)
12					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
13					•투수블록 포장의 경우 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영			•보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349,’19. 1.)
14					•줄눈모래 포설 후 다짐, 청소 등 마무리 철저

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
15	기타	•착공 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 •보도공사 10계명 이행서약서 작성
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 서울형 자전거 이용시설 설치 및 관리 지침(서울시, 2021. 12.) 등 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection