문서번호	물순환정책과-10054
결재일자	2018.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	물순환정책과장
협 조
	주무관

2017년도 하천 방류 유출지하수 수질검사 결과 보고

2017년도

하천 방류 유출지하수 수질검사 결과 보고

2018. 6

물순환안전국

(물순환정책과)

2017년도

하천방류 유출지하수 수질검사 결과 보고

하천의 건천화 방지 및 생태 환경 유지를 위해 공급하는 유출지하수의 ‘17년도 수질검사 분석 결과 보고임

1		추진 개요

□ 관련근거

○ 지하수법 제9조의2 및 동법 시행규칙 제9조의 2 (유출지하수의 이용 등)

○ ‘17년 하천방류 유출지하수 수질관리 계획 (물순환정책과-12430, ‘17.6.29.)

□ 수질검사 개요

○ 검사대상 : 154개 지점(지하철역 79, 전력구 37, 통신구 34, 건축물 4)

※ 유출지하수 300톤/일 이상 (지하철, 전력구, 통신구) 및 30톤/일 이상 (건축물)

○ 검사기간 : ‘17. 7. 1. ~ 10. 31. (4개월간)

○ 검사방법 : 시설 관리기관이 시료 채취한 후 서울시 보건환경연구원에 의뢰하여 분석

○ 검사항목 : 총 7개 항목(BOD, TOC, SS, T-P, Fe, 분원성대장균군, 총대장균군 등)

- ‘05년부터 유출지하수의 하천방류 수질 기준을『환경정책기본법』시행령의 별표 환경기준에 의거 하천 생활환경 기준인 7개 항목으로 관리해 왔음

- 수질 목표를 BOD기준의 하천 생활환경 기준 중 Ⅱ등급(약간좋음)으로 적용·관리하고 기준 초과 시 수질개선 조치 후 재검사 실시

※ 수질관리 기준은 『환경정책기본법 시행령』의 별표 하천 생활환경 기준 및 청계천 하천목표수질[BOD기준]로 적용 관리하고 있음

2		수질 분석 결과

총    평

■ 지점분석 : 총 151개 지점 중 수질 기준 이내 지점은 103개소이고 기준초과 지점은 48개소임

구 분	검사대상	수질검사 결과			미실시	비 고
		계	기준 이내	기준 초과
계	154	151	103	48	3
지 하 철	79	79	38	41
전 력 구	37	37	30	7
통 신 구	34	31	31		3
건 축 물	4	4	4

■ 항목분석 : 서울시 목표 수질인 “BOD기준 Ⅱ(약간좋음)” 등급보다 좋은  “매우좋음(Ia)” 등급에 해당

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성대장균군	총대장균군
목표수질		3 이하	4 이하	25 이하	0.1 이하	200 이하	1,000 이하	0.6 이하
2017년 (평균)	전 체	0.5	0.7	2.4	0.02	44	363	0.7
	지하철	1.0	0.9	7.0	0.0	171	1,238	2.0
	전력구	0.7	0.9	1.7	0.0	5.6	145.1	0.5
	통신구	0.0	0.5	0.5	0.0	0.9	5.7	0.0
	건축물	0.4	0.5	0.6	0.0	0.0	63.0	0.1
2016년		0.3	0.7	0.7	1.2	107	17,146	0.0

※ 목표수질 : 하천 생활환경 기준의 Ⅱ(약간좋음) 등급(환경정책기본법 시행령 제2조) [BOD기준] 청계천 하천목표수질 참조 적용

■ 평균수질 분석

▸ 전체적으로 BOD 등 6개 항목은 서울시 목표수질기준 이내인 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)” 등급에 해당함.

▸ 기준 초과항목은 주로 총대장균군, 분원성대장균군 등이며

▸ 수질저하 사유는 관로 노후, 시료채취 미흡 및 분석의뢰 지체 등으로 이는 하천 수질과 비교시 큰 영향은 없을 것으로 판단됨

⇒ 기준 초과지점은 ′18년 수질관리계획(6월) 통보 시 관리기관이 집수정 및 관리 청소 등 개선 조치 후 수질검사토록 통보

【지하철역 79개소 】

□ 전년 대비 수질비교

(단위 : ㎎/L, 대장균군 군수/100mL)

구 분		BOD	TOC	SS	T-P	분원성 대장균군	총대장균군수	Fe
목표수질		3	5	25	0.1	200	1,000	0.6
2017	최 대	7.2	6.3	219	0.43	4,000	16,000	80
	평 균	1.0	0.8	7.0	0.05	171	1,238	2.0
2016	최 대	5.5	13	20	0.931	13,000	31,000	5.4
	평 균	0.7	0.9	1.7	0.058	378	2,023	0.6

□ 분석내용

○ 분석 결과 목표수질기준 이내인 BOD 상 “매우좋음(Ia)”등급에 해당하는 것으로 분석되었으나 총대장균군 등 일부항목 기준이 초과됨

- BOD : 생물학적산소요구량은 서울숲역(분당선)이 최대로 초과

- TOC : TOC(총유기탄소)는 지하철 8호선인 문정역만 초과

- T-P   : 총인은 기준 초과 시설이 6개소이나 초과 정도가 기준에 근사하여 큰 영향은 없을 것으로 사료됨

- SS   : 부유물질은 분당선인 복정역, 대치역만 기준 초과

- 총대장균군수 : 지하철 19개소(방배역 등)와 전력구 2개소에서 수질기준을 많이 초과하였는데 이는 물이 장시간 고여 있는 상태에서 대장균군수가 급격히 증가한 것으로 사료됨

- 분원성대장균군 : 태릉입구(7호선) 등 5개소 목표수질 기준 초과됨

- Fe   : 철은 방배역(2호선) 등 16개소와 영등포 전력구가 기준을 초과하였고, 이는 철로 레일 노후 등에 의해 검출된 것으로 판단

○ 대장균군수의 경우 기준초과 사유가 시료채취 방법 미흡, 정수 시설 노후화 등에 의한 일시적인 고농도 검출로 예상되므로 하천 수질에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 사료됨

※ 지하철의 하천 방류 유출지하수와 하천의 수질 비교표

(하천 수질자료 : ‘17년 물환경정보시스템 참조)

구 분		BOD	TOC	SS	T-P	분원성 대장균군	총대장균군수	비 고
청계천	하천수질	0.9	1.5	2.9	0.0	365	2,590
	방류수질	0.8	0.8	1.40	0.08	117	1,961	유출지하수
중랑천	하천수질	3.4	3.7	7.4	0.1	12,783	88,253
	방류수질	1.7	0.8	7.40	0.01	299	2,298	유출지하수
양재천	하천수질	2.0	2.7	9.0	0.1	2,203	21,458
	방류수질	1.9	0.9	15.70	0.03	11	192	유출지하수
성내천	하천수질	2.5	2.4	8.3	0.1	1,809	29,558
	방류수질	0.5	0.4	7.00	0.02	8	148	유출지하수
탄천	하천수질	3.1	4.4	5.3	0.1	5,125	41,000
	방류수질	0.7	1.5	30.90	0.16	7	144	유출지하수
홍제천	하천수질	2.1	1.8	4.1	0.0	735	9,092
	방류수질	0.1	0.8	0.20	0.06	1	19	유출지하수
안양천	하천수질	3.4	6.0	12.1	0.1	13,448	42,746
	방류수질	1.8	1.1	8.80	0.02	9	400	유출지하수

【 전력구 37개소 】

□ 전년 대비 수질비교              (단위 : ㎎/L, 대장균군 군수/100mL)

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성	총대장균군
목표수질		3	5	25	0.100	200	1,000	0.6
2017	최 대	3.4	1.3	8.0	0.2	130	1,800	9.2
	평 균	0.7	0.7	1.7	0.02	6	145	0.5
2016	최 대	3.6	3.3	7.6	0.425	420	840,000	1.229
	평 균	0.624	0.912	1.216	0.029	33	66,489	0.119

□ 상세분석 결과

○ 수질검사 결과는 목표수질기준 이내인 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)”등급으로 분석되었으나, 총대장균군 등 일부항목 기준 초과

- BOD : 종로와 신답역사 등 2개 전력구만 초과 소량 기준 초과

- T-P   : 신답 및 동대문여중 전력구 2개소만  기준에 근사하게 초과

- Fe   : 철은 신답역사 등 4개소만 기준 초과

- 총대장균군수 : 영등포의 전력구 2개소만 기준 초과

○ 전력구의 유출지하수 방류수질은 대체로 하천 수질보다 좋은 것으로 분석

※ 전력구의 하천 방류 유출지하수와 하천의 수질 비교표

(하천 수질자료 : ‘17년 물환경정보시스템 참조)

구 분		BOD	TOC	SS	T-P	분원성 대장균군	총대장균군수	비 고
청계천	하천수질	0.9	1.5	2.9	0.0	365	2,590
	방류수질	1.6	0.8	2.10	0.07	0	23	유출지하수
중랑천	하천수질	3.4	3.7	7.4	0.1	12,783	88,253
	방류수질	1.8	0.8	3.40	0.01	5	28	유출지하수
성내천	하천수질	2.5	2.4	8.3	0.1	1,809	29,558
	방류수질	0.2	0.8	0.40	0.05	8	600	유출지하수
탄천	하천수질	3.1	4.4	5.3	0.1	5,125	41,000
	방류수질	0.2	0.8	2.60	0.04	90	350	유출지하수
홍제천	하천수질	2.1	1.8	4.1	0.0	735	9,092
	방류수질	0.8	0.8	0.40	0.01	0	4	유출지하수
안양천	하천수질	3.4	6.0	12.1	0.1	13,448	42,746
	방류수질	0.9	0.8	1.71	0.01	0	500	유출지하수
성북천	하천수질	1.6	1.5	4.3	0.0	493	11,344
	방류수질	0.3	0.7	1.55	0.0	0	6	유출지하수

【 통신구 34개소 】

□ 검사 상세내역

(단위 : ㎎/L, 대장균군 군수/100mL)

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성	총대장균군
목표수질		3	5	25	0.100	200	1,000	0.6
2017	최 대	0.2	0.6	2.6	0.1	4	11	0.01
	평 균	0.04	0.5	0.5	0.02	1	6	0.01
2016	최 대	0.6	1.1	2.4	0.210	50	500	0.280
	평 균	0.064	0.515	0.836	0.022	11	44	0.018

□ 검사결과 분석

○ 평균적으로 목표수질기준 이내로 분석되었으며, 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)”등급에 해당함.

○ 통신구는 수질 항목에 대해 기준 초과 지점이 없음

※ 통신구의 하천 방류 유출지하수와 하천의 수질 비교표

(하천 수질자료 : ‘17년 물환경정보시스템 참조)

구 분		BOD	TOC	SS	T-P	분원성 대장균군	총대장균군수	비 고
홍제천	하천수질	2.1	1.8	4.1	0.0	735	9,092
	방류수질	0.1	0.6	0.40	0.01	1	11	유출지하수
성북천	하천수질	1.6	1.5	4.3	0.0	493	11,344
	방류수질	0.0	0.5	0.40	0.0	1	5	유출지하수

【 건축물 4개소 】

□ 검사 상세내역                   (단위 : ㎎/L, 대장균군 군수/100mL)

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성	총대장균군
2017	최 대	0.5	0.9	1.2	0.01	0	250	0.3
	평 균	0.4	0.7	0.6	0.01	0	63	0.1
2016	최 대	0.0	0.5	1.2	0.035	7	21	0.017
	평 균	0.0	0.5	1.0	0.023	5	20	0.016

□ 검사결과 분석

○ 건축물의 유출지하수의 수질은 모두 기준 이내이며 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)”등급에 해당

※ 건축물의 하천 방류 유출지하수와 하천의 수질 비교표

(하천 수질자료 : ‘17년 물환경정보시스템 참조)

구 분		BOD	TOC	SS	T-P	분원성 대장균군	총대장균군수	비 고
청계천	하천수질	0.9	1.5	2.9	0.0	365	2,590
	방류수질	0.4	0.6	0.7	0.01	0	126	유출지하수

3		향후추진

□ 관련 기관에 수질분석 결과 및 시설개선 조치 통보(‘18. 6월)

○ 수질기준 적합한 101개 지점은 시설 지속 유지관리

○ 수질기준 초과한 50개 지점은 자체점검 후 수로와 집수정 청소 등 시설개선 후 수질검사토록 조치

○ 동일 지점이 2년 연속 수질기준 과다 초과 시 정수 후 하천에 공급 또는 하천 방류 정지 등 시정 조치

□ ‘18년 하천방류 유출지하수 수질 관리계획 수립 및 검사 추진

○ 계획 수립 및 기관 통보 : ‘18. 6.

○ 수질검사 추진 : ‘18. 8. ~ 11.

○ 하천방류 유출지하수의 수질목표 상향 조정

-『환경정책기본법 시행령』별표 환경기준에 의거 하천 생활환경 기준 중 Ⅰb등급(좋음,BOD 2㎎/L 이하)으로 적용

- 현행 Ⅱ등급(BOD 3㎎/L 이하) ⇒ Ⅰb등급(BOD 2㎎/L 이하)

※ 수질목표 상향 조정사유는 환경부가 고시한『중권역별 물환경 목표기준』에 의거 한강서울 권역의 생활환경 기준이 Ⅱ등급에서 Ⅰb등급으로 변경됨(‘16. 12. 8.)

첨부 : 하천방류 유출지하수 수질검사결과(2017년도) 1부.  끝.