[붙임 1]

오   존   예   보

【 2022년  ○월  ○일 】

□ 예보일시 : 2022년  ○월  ○일  ○시

□ 전파기관 : 서울특별시보건환경연구원

※ 국립환경과학원에서 예보분석 및 발표

□

내일의 오존 예보

구 분

예보등급

서울시 전역

나쁨

※ 오존 예보등급

(단위 : ppm/hr)

좋음	보통	나쁨	매우나쁨
0~0.030	0.031~0.090	0.091~0.150	0.151~

□

대기오염물질 배출사업장 협조 요청사항

○ 대    상 : 서울소재 1~3종 대기오염물질 배출사업장

○ 요청사항 : 가동시간, 가동률 조정 등 저감조치 권고

(대기오염물질 배출사업장 저감조치 가이드라인 참조)

□

오존주의보 발령 시에는

○ 실외운동경기를 삼가해 주시고 특히 호흡기환자, 노약자, 유아는 실외활동을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 불필요한 자동차 운행을 자제해 주시기 바랍니다.

□

오존경보 발령 시에는

○ 발령지역에 계신 분들은 외출을 삼가해 주시기 바랍니다.

○ 발령지역 내 유치원, 학교에서는 실외학습을 하지 말아 주시기 바랍니다.

○ 비사업용 승용차, 승합차, 화물차 등 차량의 운행이 제한될 수 있습니다.

○ 사업장에서는 연료사용량을 감축해 주시기 바랍니다.

※ 예보문의 : 서울특별시 보건환경연구원 대기질통합분석센터 (Tel : 570-3412)

배출사업소 문의 : 서울특별시 기후환경본부 대기정책과 (Tel : 2133-3638)

대기오염물질 배출사업장 저감조치 가이드라인

시설분류			참여방안
1. 전기가스 증기업	보일러시설		① 난방‧급탕 운영시간 단축 ② 난방‧급탕 운영시간 조정 ③ 비산먼지 발생 저감
	발전 시설	열병합	① 운영시간 단축 ② 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ③ 비산먼지 발생 저감
		열병합외	① 가동률 또는 부하율 조정 ② 운영시간 단축‧조정(소규모시설) ③ 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ④ 비산먼지 발생 저감
2. 소 각 시설업	소각‧용융시설 (생활폐기물소각, 슬러지처리 등)		① 운영시간 단축 예) 9∼18시 가동 → 9∼16시 가동 ② 운영시간 조정 예) 9∼18시 → 11∼20시 또는 (9∼14시, 20∼24시) ③ 가동률 또는 부하율 조정 예) 10톤/시간 → 8톤/시간, 100톤/일 → 80톤/일 ④ 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ⑤ 비산먼지 발생 저감
	보일러시설		① 난방‧급탕 운영시간 단축 ② 난방‧급탕 운영시간 조정 ③ 비산먼지 발생 저감
3. 비금속광물 제 조 업	용융시설		① 운영시간 단축 ② 운영시간 조정 ③ 가동률 또는 부하율 조정 ④ 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ⑤ 비산먼지 발생 저감
	제조시설 *성형‧서냉‧연마‧광택시설 등		① 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ② 비산먼지 발생 저감
4. 전기전자 제품제조업	제조시설 (클린룸)		① 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ② 비산먼지 발생 저감

시설분류		참여방안
5. 금 속 제조업	전기로 시설	① 원료(폐스크랩) 선별 강화 예) 도색제거된 폐스크랩 선별‧이용 ② 운영시간 단축 또는 조정 ③ 가동률 또는 부하율 조정 ④ 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ⑤ 비산먼지 발생 저감
	소결‧코크스 생산시설	① 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ② 비산먼지 발생 저감
	고로 시설	① 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ② 비산먼지 발생 저감
6. 기계제품 제조업	도색시설	① 운영시간 단축·조정 예) 고농도 미세먼지시 도색 공정 조업시간 단축 ② 대기배출가스 저감시설 효율 증대 예) 소각로, 도색 공정 처리과정 발생 오염물질 저감 등 ③ 비산먼지 발생 저감
7. 화학제품 제조업	반응시설 (연소시설)	① 운영시간 단축 ② 운영시간 조정 ③ 가동률 또는 부하율 조정 ④ 대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ⑤ 비산먼지 발생 저감
	보일러시설	① 난방‧급탕 운영시간 단축 ② 난방‧급탕 운영시간 조정 ③ 비산먼지 발생 저감
	제조시설 * 선별‧건조‧포장 등	①대기오염방지시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ② 비산먼지 발생 저감
8. 섬유제품 제조업	전처리‧표백‧염색시설	① 운영시간 단축·조정 ② 대기배출가스 저감시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ③ 비산먼지 발생 저감
9. 석유정제 및 석유화학업	상압증류 및 분리공정	① 운영시간 단축·조정 ② 대기오염물질 배출저감을 위한 공정 개선 ③ 대기배출가스 저감시설 효율 증대 예) 약품 추가 주입 등 ④ 비산먼지 발생 저감

[붙임 2]

오존(주의보, 경보, 중대경보) FAX 발령문

발령번호 : 2022 - ○

2022년 ○월 ○일 ○시 현재 서울 ○권의 오존오염도가 시간당 0.120ppm이상을 나타내어 오존주의보를 발령합니다.

해당지역은 ○구, ○구, ○구(이상 ○권역)이며 지역주민께서는 해제 통보가 있을 때까지 다음 사항을 협조하여 주시기 바랍니다.

[시민행동요령]

발령지역에 계신 분들은 외출을 자제하여 주시기 바랍니다.

일반시민들께서는 과격한 실외운동, 외출 등을 자제하여 주시기 바랍니다.

교통량이 많은 지역으로 이동을 자제하여 주시기 바랍니다.

대기오염 저감을 위하여 불필요한 차량운행을 자제 바랍니다.

사업장에서는 연료 사용을 감축하여 오존 저감에 협조하여 주시기 바랍니다.

[각 기관 협조사항]

방송국 : "오존(주의보, 경보, 중대경보) 발령" 자막 방송

전광판 운영기관 : "오존(주의보, 경보, 중대경보) 발령, 실외활동 및 자동차 운행 자제" 표출

학 교 : 유치원, 초등학교 실외수업 자제

공원, 운동장, 지하철, 터미널 : 시민행동 요령 안내방송

자치구 : 주민 및 사업장, 병원, 노인정, 공원 등에 전파 및 도로 물청소실시 대기오염물질을 배출하는 사업장에 조업시간 단축 권고

□ 이상 서울특별시에서 알려드렸습니다.

※ 오존(주의보, 경보, 중대경보) 발령권역 : ○권
- 해당구 : ○구, ○구, ○구
- 발령기준 해당측정소 :  ○ ppm/시간

오존(주의보, 경보, 중대경보) 해제문

□ 서울특별시에서 알려드립니다.

2022년 ○월 ○일 ○시:○분 현재 제 2010-○ 호로 서울 ○권역에 발령한

오존주의보를 해제합니다.

협조하여 주신 시민 여러분께 감사드립니다.

□ 이상 서울특별시에서 알려드렸습니다.

[붙임 3]

오존 주의보 발령 시 안내 문자(안)

□ 발령문구 예시(예·경보 문자 발송 예산소진 시 까지)

[서울시 오존 주의보 발령]

2022년 4월 15일 13시 서울시 동남권역의 오존 농도 0.12ppm 이상으로 오존 주의보를 발령합니다.

해당지역 어린이·어르신, 호흡기·심혈관질환자는 가급적 실외활동을 삼가시고, 건강관리에 유의하시길 바랍니다.

※ 동남권역: 서초, 강남, 송파, 강동

※ 미세먼지, 오존에 대한 자세한 정보 확인과 문자 알림 서비스 신청 및 해지는 서울특별시 대기환경정보(http://cleanair.seoul.go.kr)에서 가능합니다.

※ 문자알림서비스 신청·해지 방법

서울특별시 대기환경정보 홈페이지 접속 → 알림마당 → 대기질 정보 문자서비스 신청 → 신청 동의 또는 신청 취소

※ 예산 소진 후 문구 예시

4월 15일 13시 동남권역 오존 주의보 발령. 실외 활동 자제/서울시

[붙임 4]

오존 주의보 발령 시 전광판 표출(안)

오존주의보/경보* 발령

교번표출(① ⇒ ②)

오존주의보/경보* 발령 해당지역)○○권역 ○구, ○구, ○구		오존주의보/경보* 발령 실외활동 및 외출 자제 에어컨 사용 줄이기
①		②