< 중블록 관리 카드 >

1.

◯ ◯ 중블록

작성자: 최공급

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년
2019년
증 · 감

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
00월 공급량
일평균공급량

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년
2018년
증 ․감

○ 특이사항

지역적 특성(재개발, 재건축) 등, 중블록 특이사항 기재 관리

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 4월 공급량은 786천㎥으로 전년 대비 12천㎥(1.5%) 감소하였으며, 전월 대비 25천㎥(3.3%) 증가하였음. - 누수현황은 2017년 대비 1건 증가(방지량 85㎥ 증가) - 누수탐지는 2017년 대비 1건 증가(방지량 94㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,844명 증가, 수전수 231 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 29㎥ 감소 A아파트 재개발 이주(3,000)세대로 10만㎥ 감소 B지역 대형관 누수로 인한 공급량 증가
유수율분석	2월 현재 유수율 : 00% 90%미만, 100%이상인 경우... 원인분석 더 세부적으로 기재
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- B지역 소화전 점검중 1개 밸브개폐 조치완료 - 재개발지역 지속적인 순찰중 누수발생 1건 확인 조치완료 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴이상으로 누수탐지 결과 1건 조치완료 - 다량급수처 급감 수전 현장 점검, 계량기 비정상 1건 조치(추징1,000㎥) 완료

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 00개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
00월 조정량