인명구조사 2급 총괄 채점표

결재

1. 응시자 인적사항

응시번호		소 속		계 급		성 명

2. 평가항목 및 점수

구 분				평 가 항 목	항 목 점 수	평 가 점 수	비고
기 초 역 량 평 가		1		수영 기초능력 평가
구 조 기 술 평 가		필수	1	로프 하강 및 등반	100
			2	맨홀 인명구조	100
			3	수평구조	100
			4	수상 인명구조	100
			5	수중 인명구조	100
			6	교통사고 인명구조(에어백, 유압장비)	100		응시자가 에어백,유압장비 중 택 1
		추첨Ⅰ	7	수직구조	100		평가관이 임의로 1종목 지정
			8	요구조자 들것고정	100
		추첨Ⅱ	9	심폐소생술(CPR)	100		평가관이 임의로 1종목 지정
			10	외상환자 응급처치	100
총 점					800

인명구조사 2급 기초역량 평가표

수영기초능력평가
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가 장비

- 준 비 물 : 수영복(전신 및 부력을 가진 수영복 제외), 수영모, 수경

- 평가 장비 : 초시계, 호각, 레스큐 튜브

종 목	평 가 항 목
기초수영	1. 제한시간(5분 이내)에 영법에 관계없이 200m 거리를 수영해서 갈 수 있어야 한다. * 수면 이동 중 신체일부가 바닥에 닿는 경우 불합격(방향 전환시는 제외) * 수면 이동 중 벽면 또는 안전줄을 잡는 경우 불합격(방향 전환시는 제외)
입 영	2. 수면에서 총 3분을 하되, 2분은 손과 다리를 모두 사용하여 얼굴이 바로선 상태로 구강(아래 입술)이 수면 위에 떠 있어야 하고, 마지막 1분은 양쪽 다리만 사용하여 얼굴이 바로선 상태로 구강 및 양 손목 이상이 수면 위에 떠 있어야 한다. ＊ 몸통 회전, 구강이 수면아래, 몸 또는 머리가 누운 자세, 이동시 불합격 ＊ 수난구조훈련장 벽면, 지지물 등에 접촉하거나 다른 응시생과 신체접촉 등으로 평가를 방해한 경우 불합격
잠 영	3. 수중(몸 전체가 물 속)에서 출발하여 20m이상 이동(영법은 자유) * 최종 통과지점(20m) 이내에 신체 일부가 수면 위로 떠오를 경우 불합격 (예 : 머리, 엉덩이, 손, 팔, 발, 다리 등이 수면 위로 떠오를 경우) * 20m 통과 기준은 양 발가락 끝
평 가 결 과
◎ 기초수영(제한시간 5분) : 분 초		합 격		불합격
◎ 입 영 : 3분 이상 □, 3분 미만 □		합 격		불합격
◎ 잠 영 : 20m미만 □, 20m이상 □		합 격		불합격

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

1. 로프하강 및 등반 (제한시간 : 10분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가 장비

- 준 비 물 : 활동복 상․하의, 훈련화, 안전벨트(상․하 일체형), 안전장갑, 헬멧

- 평가장비 : 로프(11mm×30m), 8자하강기, 등강기, 카라비너, 베이직, 확보줄(데이지체인 등)

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
확 보	1. 확보줄(데이지체인 등)및 카라비너를 이용하여 자기확보 실시 ＊자기확보줄이 안전벨트의 D형고리 이외의 장비걸이에 걸 경우 감점(10)					10
	2. 1차 확보물에 말뚝매기 후 로프 투척 ＊로프투척 시 아래를 보지 않거나“낙줄”복창을 하지 않을 경우 감점(5)					5
	3. 로프투척시 끝줄부터 투척하거나 끝줄을 나중에 투척 ＊투척한 로프가 꼬이거나 엉켜 다시 끌어올릴 경우 감점(5)					5
	4. 로프 여유길이(1~3m) 조절 후 2차 확보물에 말뚝매기+옭매듭 실시 ＊여유길이를 초과하거나 미만일 경우 감점(5)					5
	5. 하강장비 결합 실시 후 자기확보 해체 실시 ＊8자 하강기를 카라비너에서 분리하여 하강로프를 설치할 경우 감점(5) ＊자기확보를 분리하지 않고 하강자세를 취할 경우 감점(5)					10
하 강 및 정 지	6. “하강준비” 복창 후 평가관의 지시에 따라 뒷걸음질로 하강 ＊점프하거나, 미끄러지거나, 손이 로프와 모서리사이에 끼일 경우 감점(10)					10
	7. 하강 정지 지점에서 정지(출발지점으로부터 8m지점) ＊발이 정지선을 통과하지 않고 정지할 경우 감점(5) ＊정지하지 못하고 바닥에 추락 또는 지면에 신체가 닿을 경우 불합격					5
	8. 정지 상태에서 8자하강기를 이용하여 정지자세(로프감기 2회) 실시					5
	9. 정지 상태에서 양팔을 벌리고 3초간 대기(하나, 둘, 셋 복창실시)					5
등 반	10. 등반기 설치→하강기 해체→ 2차 확보(베이직) 및 발등반기 연결 실시 ＊등반기, 발쥬마는 주로프에 연결, 베이직은 보조로프에 연결 ＊장비와 로프의 설치 위치가 바뀐 경우 감점(10점)					10
	11. 장비교체 완료 후 “등반준비 끝”“등반” 복창 후 등반실시 ＊복창 미실시하거나 최종 올라설 때 자세 불안정(손을 집고 올라설 경우) 감점 ＊등반시 보조로프가 베이직 위에서 늘어진 상태로 등반시 1회 경고 감점(10점), 2회째 불합격					10
철 수	12. “등반완료” 복창, 자기 확보 실시 후 로프를 끌어올림 ＊안전확보가 선행되지 않을 경우 1회 감점(10) 및 경고, 2회 불합격					10
	13. 장비철수 → 자기 확보 해체 → 정위치하여 “완료” 복창 ＊로프는 끝줄부터 사리지 않거나 로프사리기시 사리기 매듭을 3회 이상 감지 않고 정리할 경우 감점(10)					10
공통사항	＊각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점) ＊각종 장비 추락시 총점에서 1개당 20점 감점(다만, 장비 회수시 신체가 지면에 닿을 경우 불합격)
평 가 결 과						100
제한시간 : 10분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

2. 맨홀 인명구조 (제한시간 : 7분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

❍ 준비물 및 평가 장비

- 준 비 물 : 방화복 상․하의, 활동화, 구조헬멧, 레펠장갑, 공기호흡기 세트

- 평가장비 : 맨홀구조기구 세트(등반기등), 가스측정기, 랜턴, 요구조자용 안전벨트, 마네킹(25kg), 로프

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
준 비	1. 현장주변의 안전을 확인→가스측정기로 유해가스 확인→렌턴을 사용하여 요구조자 확인 *“현장안전”/“가스측정”/“유해가스 있음”/“요구조자 확인”미복창시 감점					5
	2. 공기호흡기 실린더에 기구묶기 하여 맨홀내부 공기정화 실시 * 실린더 매듭법(말뚝+옭매듭+절반) 및 지지점에 로프결착 부적절시 감점					10
	3. 역회전방지 도르래(프로트랙션)를 이용하여 1/4 도르래 설치 * 로프 첫줄에 매듭(두겹8자+옭매듭) 후 카라비너를 이용해 확보판에 연결 → 텐덤도르래 + 싱글도르래 연결 → 확보판 연결 → 프로트렉션 설치 → 주로프 끝에 등반기 결착 * 텐덤도르래에 첫줄을 통과하는 등 순서에 맞지 않게 진행할 경우 감점(5) * 4:1 시스템이 안될 경우 감점(10) / 프로트렉션을 잠글 경우 감점(10)					25
	4. 움직도르래(텐덤)에 연결된 카라비너(연결점)에 유도로프(두겹8자매듭 + 옭매듭) 및 요구조자용 안전벨트 결착 * 유도로프 설치시 매듭 고리의 크기가 카라비너보다 클 경우 감점(5) * 요구조자용 안전벨트 미결착 감점(5)					10
진 입 및 구 조	5. 공기호흡기 하단부에 고정매듭+옭매듭→기둥에 확보(말뚝매듭+옭매듭)→ 보조자에 인계 → 면체, 구조헬멧 착용 →“진입준비완료” 복창 후 평가관의 “진입”구령에 따라 맨홀 진입 실시 (공기호흡기 하단부에 연결된 확보로프는 보조자가 진입속도에 맞춰 풀어줌) * 각 매듭이 정확하지 않을 경우 감점(5) / 면체에서 공기가 샐 경우 감점(5) * 헬멧이 고정되지 않을 경우 감점(5) / 기둥에 확보하지 않을 경우 감점(5)					20
	6. 요구조자 의식 확인 후 보조마스크 착용 실시 * 보조마스크 착용 상태 부절적시 감점(정확한 위치 및 스트랩 착용 상태)					10
	7.“요구조자 안전벨트”복창 후 유도로프를 당겨 안전벨트 분리 * 유도로프를 당길때 연결점이 내려오지 않거나 4:1시스템의 주로프가 빠질 경우 감점					10
	8. 마네킹에 요구조자용 안전벨트 착용→움직도르래에 연결된 카라비너에 결착 후 “구조 준비 완료”복창 * 요구조자용 안전벨트를 거꾸로 착용시킬 경우 감점(5) * “구조준비 완료” 미복창 감점(5) * 요구조자 안전벨트를 마네킹에 착용시키지 않을 경우 불합격					10
공통사항	※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(1개당 총점에서 감점 10) ※ 장비의 종류에 따라 O형 카라비너와 D형 카라비너의 사용이 잘못된 경우(1개당 총점에서 감점 10)
평 가 결 과						100
제한시간 : 7분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

3. 수평구조 (제한시간 : 10분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

❍ 준비물 및 평가 장비

- 준 비 물 : 활동복, 활동화, 안전벨트(상․하 일체형), 레펠장갑, 구조헬멧

- 평가장비 : 로프 발사총 세트, 로프(11mm), 쌍도르래, 홀도르래, 그리그리, 등반기, 베이직, 프로트렉션, 카라비너, 코드슬링, 튜브슬링 등

진행단계	평 가 항 목				항목 점수		평가 점수
준비	1. 현장안전 확인 후“현장안전” 복창 * 현장안전확인 미복창				5
	2. 확보물에 자기확보 실시(데이지체인 또는 개인로프) * 자기확보 미실시 또는 안정된 확보물과 안전벨트 D형고리에 미결착시 감점				10
설치	3. 로프발사총을 이용하여 견인줄 전달(평가목적상 로프총을 실제로 격발하지 않음) *“로프총 발사” 미복창 및 발사자세(발사각도 45 ̊이상) 부적절				5
	4. 견인줄을 이용하여 로프전달 (평가목적상 로프의 전달은“로프당기세요”를 복창하는 것으로 가름한다.)				5
	5. 자동 확보장비에 로프를 연결하여 설치하고 수평선상의 후방 확보물에 2차안전확보 실시(말뚝매기 + 옭매듭) * 2차 안전확보의 매듭을 수평선상으로 하지 않거나 매듭상태가 부적절 한 경우 감점(10) / 2차 안전확보 미실시(불합격) * 자동 확보장비를 뒤집어 설치할 경우 감점(10)				20
	6. 도르래 시스템을 이용 당김 장치 설치 및 등반기를 이용하여 로프 당김 * 직접 당김으로 설치하거나 간접당김 4:1미만일 경우 불합격 * 확보판과 움직도르래 사이가 반바퀴 이상 틀어진 경우 감점(5) * 도르래시스템을 이용 2회 이상 로프를 당기지 않을 경우 감점(10) * 간접당김시스템을 확보판에 단독으로 설치하지 않을 경우 감점(10) * 확보판의 도르래가 밀접하여 서로 마찰을 일으킬 경우 감점(5)				30
진입	7. 도르래와 등반기를 이용하여 진입장치 설치하고 신체에 결합하여 매달린 후 프로트렉션 잠금 → 자기확보 해체 후“도하준비 끝”복창 → 평가관의 “도하실시”지시에“도하”복창 후 위험지역으로 이동(1방법과 2방법 중 선택) * 자기확보를 해체하지 않고“도하준비 끝”복창할 경우 감점(5) * 프로트렉션의 잠금을 하지 않고 진입하는 경우 감점(5) * 매달릴 때 프로트렉션의 옆판과 로프가 마찰을 일으킬 경우 감점(5) * 횡단중 등반기와 프로트렉션이 끼었을 경우 감점(5) * 프로트렉션이 뒤집어진 채로 매달려 진입하는 경우 불합격 * 프로트렉션을 반대방향으로 설치하여 진입하는 경우 불합격 * 지면에 신체가 닿을 경우 불합격 * 진입장치에 자기확보(벨트에 결합)가 안된 경우 불합격				25
공통사항	※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(1개당 총점에서 감점 10) ※ 장비의 종류에 따라 O형 카라비너와 D형 카라비너의 사용이 잘못된 경우(1개당 총점에서 감점10)
평 가 결 과					100
제한시간 : 10분		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

4. 수상 인명구조 (제한시간 : 1분 20초)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가 장비

- 준 비 물 : 수영복, 수모 또는 후드, 수경, 숨대롱(스노클), 오리발, 습식잠수복(3mm이상)

- 평가 장비 : 마네킹(약25㎏), 수중원형장애물(지름 1m)

진행단계	평 가 항 목						항목 점수		평가 점수
출 발	1. 스킨장비 착용(습식슈트, 오리발, 수경, 스노클)후 입수지점의 안전 확인 → 입수(안전=앉아)실시 → 장비의 이상유무 신호(OK)를 평가관에게 보낸다. * 수중환경 확인 및 입수 준비자세의 부적절(입수지점 수중 좌 → 우측) * 입수동작의 부적절 * 장비 이상 유무 확인(OK 수신호의 부적절)						10
이 동	2. 출발 신호와 함께 수면이동(시선은 요구조자 방향을 바라보면서) → 수중장애물 통과 → 수면이동 * 수면 이동시 안전줄 또는 벽면에 신체가 닿는 경우 감점(10) * 수중장애물 통과 시 장비 및 신체 일부가 장애물과 닿는 경우 감점(10) * 수면 이동시 요구조자를 바라보지 않는 경우(인양시점까지) 감점(10)						30
운 반 법	3. 반환점에 있는 요구조자(마네킹 25Kg)를 인양하여 출발점까지 운반 한다. * 마네킹을 한 번에 인양하지 못한 경우 1회마다 감점(15)(3회 이상 불합격) (인양시 발이 바닥에 닿거나 반환점의 벽면을 닿지 않아도 관계없음) * 마네킹 운반 시 안전줄 또는 벽면에 신체가 닿는 경우 감점(5) * 운반 시 요구조자를 바라보지 않는(인양부터 도착까지) 경우 감점(5) (단, 진행방향을 확인하는 경우는 감점 제외) * 마네킹의 구강(입)이 물에 잠긴 경우 1회마다 감점(10)(3회 이상 불합격) * 마네킹의 목, 턱, 한 겨드랑이 등을 잡고 이동하는 경우 불합격 * 마네킹을 운반 중 안전줄 또는 벽을 잡거나 멈춘 경우 불합격						60
공통사항	* 기준시간을 초과한 경우(1초당 감점 2점) * 기준시간을 10초 이상 초과한 경우 불합격
평 가 결 과						100
기준시간 : 1분 10초			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

5. 수중 인명구조
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가 장비

- 준 비 물 : 수영복, 수모, 수경, 오리발, 습식잠수복(3mm이상/ 튜닉제외), 잠수장비세트

- 평가 장비 : 잠수장비 세트, 로프(11mm×2m)

※ 평가 시작과 평가 후에는 평가관에게 OK 수신호(미실시 및 부적절은 해당항목 0점)

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
장비결합	1. 잠수장비 결합(펼쳐진 모든 장비를 응시자가 결합 후 착용) * 공기통 점검(외관, O링, 공기 등의 상태) 부적절 * 호흡기(1단계)와 공기통, 부력조절기(BC) 연결 및 장비의 기능점검 부적절 * 장비(웨이트 및 잠수장비) 착용방법 부적절 * 호흡기(1단계)와 공기통 연결이 부적절, 평가 종료까지 공기통이 이탈(불합격)					10
입 수	2. 입수지점의 안전을 확인하고 평가관의 신호에 따라 서서입수 후 장비의 이상유무 확인→ 이상없을시 “OK신호”를 평가관에게 보낸다. * 입수 준비자세 및 입수지점의 좌·우측 수중환경 확인 부적절 * 서서입수 동작 부적절 * 장비 이상 유무 확인 및 OK 수신호 부적절					10
하 강	3. 평가관의 하강 신호에 의해 하강 실시(하강속도: 분당 18~24m이하) * 하강 수신호 부적절 * 하강속도의 부적절 * 하강자세의 부적절 * 압력평형(코잡기)의 부적절					15
호흡기찾기	4. 잠수 풀 바닥에 한 쪽 무릎을 대고 앉은 상태에서 평가관의 신호에 따라 호흡기 찾기 실시 * 주 호흡기 찾기(기울여 찾기=공기통까지)의 부적절 * 호흡기 찾는 동안 소량의 공기배출을 지속적으로 하지 않은 경우 감점					15
장 비 탈·부착	5. 잠수 풀 바닥에 한 쪽 무릎을 대고 앉은 상태에서 평가관의 신호에 따라 순서대로 장비 탈·부착 실시 ① BC공기배출→ ② BC벗기→ ③ 장비정렬→ ④ 평가관 확인 후→ ⑤ 역순 착용 * BC공기배출 * BC이탈 및 공기통 상승 여부 * 자세안정성 * 장비정리 부적절(장비의 꼬임 확인, 보조호흡기 및 압력계를 BC안쪽으로 정렬) ※ BC내에 웨이트를 넣고 평가 시 불합격					20
수중매듭	6. 평가관의 신호에 수경을 벗어 왼팔에 끼운 상태로 로프를 이용하여 지지물에 고정매듭 및 옭매듭 후 수경 착용 및 물 빼기 실시 * 수경을 벗어 왼손에 걸지 않는 경우 감점 * 로프의 매듭의 부적절 * 수경 물 빼기의 부적절(2회까지만 인정)					10
상 승	7. 평가관의 신호에 따라 왼손에 공기조절장치를 잡고 수면을 보면서 분당9M 이하의 속도로 상승 실시 후 수면에서 부력조절기에 공기주입 실시 * 왼손에 공기조절장치를 잡지 않고 상승한 경우 감점(공기배출) * 상승 후 부력조절기(BC) 부력확보 부적절 * 상승자세 부적절(사주경계 360도 미실시 및 상․하반복시) * 적정한 상승속도(초당15㎝) 부적절					20
평 가 결 과						100
			합 격		불합격

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

6. 교통사고 인명구조(에어백) 제한시간 10분
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가장비

- 개인장비 : 활동복, 활동화, 방화복상의, 허리벨트(선택), 헬멧, 보안경, 구조장갑

- 평가장비 : 고임목(4), 가반식윈치, 에어백세트, 버팀목 세트, 마네킹, 경추보호대

진행단계	평 가 항 목				항목 점수	평가 점수
준비 및 현장평가	1.“개인안전장비 착용”복창 후 방화복상의, 허리벨트(선택), 헬멧, 보안경, 구조장갑을 순서에 맞게 착용한다. * 순서에 맞지 않는 착용 감점				5
	2.“현장안전 확인”복창 후 차량 내‧외부 위험요소를 실질적으로 확인하고 요구조자의 위치와 인원을 파악(차량하부 요구조자 1명 발견)하여 복창한다.				5
현장안전 조치 및 차량안정화	3. 유관기관 및 대원에게“차량을 통제하십시오.”, “소화기를 배치하십시오.” 각각 복창하여 지시한다.				5
	4.“고임목 고정”복창 후 차량 앞/뒷바퀴 안쪽에 고임목을 고정(4개)한다. * 고임목을 완전히 밀착하여 고정하지 않을 경우 감점				10
	5.“차량안정화 확인”복창 후 운전석 문을 개방하여 차량내부에 기어(P), 시동정지, 제동장치를 각각 확인하며 복창한다. * 정확히 확인하지 않고 복창만 한 경우 감점				5
요구조자 응급처치	6. 요구조자의 의식을 확인하고 다음을 복창하여 안정시킨다. “괜찮으십니까? 어디가 가장 불편하십니까? 안심하십시오. 구조해드리겠습니다.”				5
	7. 구급대원에게“응급처치를 실시하십시오.”를 복창하여 지시한다.				5
가반식윈치 운용	8.“가반치 윈치 장비점검”복창 후 장비의 외관 상태를 점검하고 이상 유무를 복창한다.				5
	9.“가반식윈치 설치”복창 후 순서에 맞게 설치한다. [순서] 윈치 운반 → 와이어 전개 → 차량 결착 → 와이어 결합 → 걸림장치 작동 → 레버조작 → 적정한 텐션유지(완료) * 와이어 결합 능력 미흡, 차량 및 확보지점 결착상태, 조작레버 등 작동능력 미흡, 순서에 맞지 않은 운용 (항목 당 5점 감점)				15
에어백운용 및 구조	10.“에어백 장비점검”복창 후 압력게이지 등 장비의 외관 상태를 점검하고 이상 유무를 복창한다.				5
	11.“에어백 설치”복창 후 순서에 맞게 결합하여 설치한다. [순서] 압력조절기와 공기용기 결합 → 압력조절기와 조정기 연결 → 조정기와 에어백 연결 → 공기용기 개방 → 공기압력조절(7~8kg) → 에어백 위치선정 및 고임목(크리빙) 준비 * 장비결합능력 부족, 공기압력조절 부적절 또는 미실시, 에어백 겹침 상태부적절, 순서에 맞지 않는 운용 또는 누락한 경우 감점(항목 당 5점 감점)				20
	12.“차량인양”복창 후 에어백조작 및 고임목을 설치하여 차량을 인양하고 “구조완료” 복창한다. * 한 에어백만을 무리하게 사용, 한 번에 고임목 1개 이상의 높이만큼 인양, 목표치까지 인양 후 차량이 고임목에 걸칠 수 있도록 에어백을 낮추지 않은 경우, 고임목의 고정상태가 불안정한 경우 감점(항목 당 5점 감점)				15
공 통	* 장비운용능력 불가 또는 안전상 진행이 불가하다 판단된 경우(불합격) * 평가표에 제시된 복창을 하지 않은 경우(매회 5점 감점)
평 가 결 과					100
제한시간 : 10분		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

6. 교통사고 인명구조(유압장비) 제한시간 10분
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가장비

- 개인장비 : 활동복, 활동화, 방화복상의, 허리벨트(선택), 헬멧, 보안경, 구조장갑

- 평가장비 : 고임목(4), 가반식윈치, 유압장비SET, 마네킹, 경추보호대

진행단계	평 가 항 목				항목 점수	평가 점수
준비 및 현장평가	1.“개인안전장비 착용”복창 후 방화복상의, 허리벨트(선택), 헬멧, 보안경, 구조장갑을 순서에 맞게 착용한다. * 순서에 맞지 않는 착용 감점				5
	2.“현장안전 확인”복창 후 차량 내‧외부 위험요소를 실질적으로 확인하고 요구조자의 위치와 인원을 파악(차량내부 요구조자 1명 발견)하여 복창한다.				5
현장안전 조치 및 고임목고정	3. 유관기관 및 대원에게“차량을 통제하십시오.”, “소화기를 배치하십시오.” 각각 복창하여 지시한다.				5
	4.“고임목 고정”복창 후 차량 앞/뒷바퀴 안쪽에 고임목을 고정(4개)한다. * 고임목을 완전히 밀착하여 고정하지 않을 경우 감점				5
가반식윈치 운용	5.“가반치 윈치 장비점검”복창 후 장비의 외관 상태를 점검하고 이상 유무를 복창한다.				5
	6.“가반식윈치 설치”복창 후 순서에 맞게 설치한다. [순서] 윈치 운반 → 와이어 전개 → 차량 결착 → 와이어 결합 → 걸림장치 작동 → 레버조작 → 적정한 텐션유지(완료) * 와이어 결합 능력 미흡, 차량 및 확보지점 결착상태, 조작레버 등 작동능력 미흡, 순서에 맞지 않은 운용 (항목 당 5점 감점)				10
유압장비 시동	7.“유압장비 점검”복창 후 장비의 외관과 연료 및 유압을 점검하고 이상 유무를 복창한다.				5
	8.“유압장비 결합”복창 후 유압호스를 엔진펌프와 유압콤비(전개기)에 연결한다. “전원스위치(ON), 초크밸브(CLOSE), 엑셀레이터 시동위치(⅓지점)를 각각 복창하며 레버를 조작한 후“시동”복창하고 시동줄을 당겨 시동을 건다. * 시동 전 레버조작 누락, 시동 전 유압레버가 열려있는 경우 감점(항목 당 5점 감점) * 유압장비 결합 및 조작 불가 또는 특별한 이유 없이 시동을 걸지 못한 경우(불합격)				10
구조단계	9. 배터리 차단 “보닛개방”복창 후 유압장비를 전개하여 보닛을 개방하고“배터리차단”,“(-)(+)제거” 복창하며 배터리를 차단(복창으로 갈음)한다. * 엑셀레이터 ⅔이상 위치부적절, 유압레버 개방 누락, 배터리(-)우선차단 하지 않은 경우(항목 당 5점 감점)				10
	10. 차량문 개방(제거)“휀더압착”, “경첩노출”, “경첩절단”을 각각 복창하며 유압장비를 조작하고“차량문개방”복창 후 차량문을 개방한다. * 순서에 맞게 않는 운용하지 않은 경우 감점				5
	11.“차량안정화 확인”복창 후 운전석 문을 개방하여 차량내부에 기어(P), 시동정지, 제동장치를 각각 확인하며 복창한다. * 정확히 확인하지 않고 복창만 한 경우 감점				5
	12. 요구조자의 의식을 확인하고 다음을 복창하여 안정시킨다. “괜찮으십니까? 어디가 가장 불편하십니까? 안심하십시오. 구조해드리겠습니다.”				5
	13. 구급대원에게“응급처치를 실시하십시오.”를 복창하여 지시한다.				5
	14.“시트 공간 확보”복창하며 레버를 이용해 공간을 확보하고“안전벨트 제거” 복창하며 착용된 안전벨트를 제거한다.				5
	15. 계기반 전방이동(구조완료) “A필라 기단부 절단”, “A필라 절단” 복창하며 유압장비를 조작하여 절단한다. “유압램 교환”복창 후 순서에 맞게 유압콤비(전개기)를 유압램으로 교환한다. [순서] 엔진펌프의 엑셀레이터 낮춤 → 유압레버 닫음 → 유압콤비 분리 → 유압램연결 → 유압레버 개방 → 엑셀레이터 작동위치(⅔이상) 유압램을 조작하여 계기반을 전방이동 ․ 구조공간을 확보하고“구조완료 복창”한다. * 순서에 맞지 않는 장비운용, 작업자세가 불안정한 경우(항목 당 5점 감점)				15
공 통	* 장비운용능력 불가 또는 안전상 진행이 불가하다 판단된 경우(불합격) * 평가표에 제시된 복창을 하지 않은 경우(매회 5점 감점)
평 가 결 과					100
제한시간 : 10분		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

7. 수직구조 (제한시간 : 5분 30초)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가 장비

- 준 비 물 : 활동복 상․하의, 훈련화, 안전벨트(상․하 일체형), 안전장갑, 구조헬멧

- 평가장비 : 로프(11mm), 바스켓들것(70kg), 도르래, 쌍도르래(종열식), 카라비너(0형 잠금),

등반기(손잡이형), 그리그리, 확보판, 코드슬링(7mm×1.4m), 개인로프(11mm), 스위벨

진행단계	평 가 항 목				항목 점수			평가 점수
5:1 직접당김 장치설치 및 장비활용	1. 로프를 두겹8자매듭 + 옭매듭을 하여 설치된 상단 확보줄에 도르래 통과 후 카라비너 연결 * 로프의 방향과 도르래의 위치가 뒤틀려 있는 경우 감점 * 로프의 매듭이 느슨하거나 고리의 크기가 카라비너 보다 클 경우 감점				5
	2. 바스켓 들것에 스위벨, 카라비너, 로프 결착				5
	3. 확보물에 확보지점 설치 후 카라비너와 확보판 연결 (확보지점 : 개인로프를 3바퀴이상 감은 후 바른매듭 + 옭매듭) * 확보용 로프와 감아매기용 슬링을 바꿔서 설치할 경우 감점				10
	4. 로프를 자동 확보장비(그리그리 등)에 연결한 후 확보판에 연결 * 자동 확보장비가 뒤집어진(제동줄이 위쪽으로) 경우 감점(10) * 확보장비에 로프를 반대로 설치하여 수정하지 않고 진행할 경우 불합격				20
	5. 코드슬링을 이중피셔맨 매듭으로 연결 * 매듭이 정확하지 않을 경우 감점				10
	6. 주로프에 코드슬링을 3회 이상 감아매기(푸르직) 실시 * 감아매기시 코드슬링의 연결부분이 감아매는 부위에 있거나 카라비너가 걸릴 위치에 놓일 경우 감점				10
	7. 도르래 등을 이용 5:1 직접 당김 장치 설치하여 로프 당김 * 확보판에서 그리그리와 도르래가 마찰을 일으킬 경우 감점(10) * 감아매기의 기능이 안될 경우 감점(10) * 5:1이 안될 경우 불합격				20
	8. 로프를 당길 때 감아매기한 코드슬링을 1회 이상 이동시킴 * 등반기를 건 상태에서 감아매기 연장을 시도할 경우 감점(10) * 기둥의 확보지점이 위로 끌려올라갈 경우 감점(10)				10
	9. 구조완료 “복창”후 바스켓 들것이 지면과 30cm이상 떨어 질 것 * 바스켓들것이 지면으로 추락할 경우 불합격				10
공통사항	※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점) ※ 장비의 종류에 따라 O형 카라비너와 D형 카라비너의 사용이 잘못된 경우(총점에서 1개당 10점 감점)
평 가 결 과					100
제한시간 : 5분 30초		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

8. 요구조자 들것 고정 (제한시간 : 12분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가 장비

- 바스켓들것, 마네킹(25kg), 슬링(20mm×4m×3개, 20mm×8m×1개), 감아매기

(코드슬링7mm×2m×4개), 삼각줄(11mm×4m×2개), 개인장갑, 구조헬멧

※ 순서 : 골반→어깨→다리→전신고정→삼각줄→감아매기→수평유지

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
1차고정	1. 골반고정 : 테이프슬링(4m)을 양쪽 허벅지 밑 부분에 일자로 통과시킨 후 양쪽 허벅지 사이로 슬링을 당겨 올려 반바퀴 꼬아서 적정크기의 고리를 만든다. 슬링 양쪽 끝을 고리에 통과 시키면서 두바퀴를 감고 그 끝을 양쪽 어깨부근의 들것 손잡이에 각각 말뚝매듭＋옭매듭으로 고정한다.					15
	2. 어깨고정 : 슬링의 중앙을 가슴부위에 가로로 올려놓고 양쪽으로 펼친다. 슬링의 양쪽 끝을 목 뒤로 교차하여 ×자로 서로 통과시킨다. 교차된 슬링을 어깨 밑에서 겨드랑이 사이로 각각 빼내고 길이조절을 한다. 빼낸 슬링을 가슴 위의 슬링에 각각 두바퀴씩 감고 그 끝을 들것 양쪽 골반부위에 각각 말뚝매듭＋옭매듭으로 고정한다.					15
	3. 다리고정 : 테이프슬링(4m)으로 의자묶음매듭을 하여 두발을 고정한 후 골반부근 들것 손잡이에 각각 말뚝매듭＋옭매듭으로 고정한다.					15
2차고정	4. 테이프슬링(8m)의 중간부분을 들것 하단 부(다리부분)에 감아 매기를 실시한 후 ×자로 교차하면서 가슴부위까지 결착을 한 다음 마네킹 어깨부위에서 각각 말뚝매듭＋옭매듭으로 고정한다.					15
삼각줄 연결 및 감아매기	5. 들것 상·하단 네 지점에 삼각줄을 말뚝매기＋옭매듭을 하고 각 삼각줄 정중앙에 두겹 8자매듭으로 고리를 만들어 카라비너를 연결한다. * 매듭의 크기가 카라비너보다 클 경우 * 옭매듭 후 여유(잔여)로프의 길이 부적절 감점(11~20cm)					15
	6. 들것의 균형을 잡기위해 각 삼각줄에 코드슬링으로 감아 매기3회 →들것에 말뚝매기＋옭매듭→수평조절→“들것고정 완료” 복창 * 들것의 수평이 유지되지 않을 경우 감점(10) * 감아매기 부분과 말뚝매듭 사이의 길이가 15cm 이상일 경우 감점(15)					25
공통사항	* 각 매듭이 정확하지 않거나 느슨한 경우 감점(15) : 개당 * 감아매기의 기능이 안될 경우 불합격 * 세웠을 때 발 또는 머리가 들것에 닿거나 매듭이 풀릴 경우 불합격
평 가 결 과						100
제한시간 : 12분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

9. 심폐소생술(CPR) (제한시간 : 3분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가장비

- 활동복 상·하의, 훈련화

- CPR 마네킹(래어달 CPR-D형 또는 BT-CPEA 평가용), 마우스 실드, 포켓마스크, BVM,      글러브, 소독용 알콜(마네킹외 개별 준비 허용됨)

※ 진행 단계별 임무 미실시 후 다음 단계로 진행할 시 불합격

※ 항목별 감점 최대치는 항목별 점수를 초과할 수 없음

진행단계	평 가 항 목					항목 점수		평가 점수
현장안전 및 환자상태 확인	1. 현장 확인(복창) 후 주변의 위험요소 확인의 적정성 * 현장과 환자주변 확인(시선 및 행동) 후 현장안전 복창의 부적절					2
	2. 감염방지(복창) 후 글러브(외과 수술용 등) 착용의 적정성 * 착용 시 감염방지의 부적절(찢어지면 반드시 재 착용) 감점					2
	3. 의식확인 및 상의개방, 간략한 호흡확인 * 경부의 과도한 움직임 등 확인의 부적절 감점					4
	4. 119 신고 및 자동제세동기 요청의 적정성 * 신고자 지정, 환자의 상태 설명, 자동제세동기 요청의 부적절 감점					2
흉부압박	5. 정확한 압박(위치, 깊이, 속도,자세)의 적정성 * 평균압박속도의 정확성(99이하, 121 이상시 감점 20)[기록지] * 압박위치 불량 감점(1회당 0.5점)[기록지] * 압박깊이 부적절 감점(과다 또는 과소 1회당 0.5점)[기록지] * 불충분 이완 감점(1회당 0.5점)[기록지]					50
기도개방	6. 기도개방의 적정성 * 기도개방(과신전 등)의 부적절 감점(1회당 2점)					5
인공호흡	7. 인공호흡 시 환자의 흉부팽창 적정성 * 인공호흡 부적절 감점(과다, 과소 1회당 0.5점)[기록지] * 위 팽창(과속) 시 감점(1회당 1점)[기록지]					15
심 폐 소생술	8. 심폐소생술의 전반적인 흐름의 적정성 * 가슴압박 중단 시간(10초 이내 시행 여부=매 주기 감점[5점]) * 가슴압박과 인공호흡의 비율(30:2) 부적절 감점(5점)[기록지] * 2분내 5주기 시행 등 전반적 흐름과 자세 적절성 등 감점(5점)					20
평 가 결 과						100
제한시간 : 3분		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

10. 외상환자 평가 및 응급처치 (제한시간 : 6분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

○ 준비물 및 평가장비

- 활동복 상·하의, 훈련화

- 글러브, 거즈, 가위, 붕대(3×4), 반창고, 청진기, 경추고정장치, 긴척추고정판, 두부고정대,  마네킹(애니)

※ 순서대로 하지 않으면 해당 분야는 0점 처리, 전 과정을 다 할 때까지 시간은 계속 측정

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
현장확인 및 의식확인	1. 현장 확인(복창) 후 주변의 위험요소 확인의 적정성 * 현장과 환자주변 확인(시선 및 행동) 후 현장안전 복창의 부적절					2
	2. 감염방지(복창) 후 글러브(외과 수술용 등) 착용의 적정성 * 착용 시 감염방지의 부적절(찢어지면 반드시 재 착용)					3
	3. 환자에게 접근하여 머리고정, 의식 확인(ABC)시행의 적정성 * 머리 중립고정 후 보조자 인계의 적절성 감점 5점 * 의식 확인, 호흡확인(기도이물질 등), 순환상태(목동맥과노동맥 촉지) 확인 부적절 감점 5점					10
경추 보호대 착용	4. 머리, 목 부위 평가 및 고정의 적정성(보조자의 역할은 감점 제외) * 머리 평가 방법의 부적절(DCAP-BLS,TIC) 감점(5) * 목 부위 평가 방법의 부적절(DCAP-BLS,TIC JVD,TD 등) 감점(5점) * 적절한 목보호대 선택(측정) 부적절 감점(5점) * 목보호대 착용의 적절성(움직임, 고정, 위치)의 부적절 감점(5점)					20
외상 확인	5. 상체 및 하체 외상 평가의 적정성(DCAPP-BLS, TIC, PMS 등) * 흉부, 복부, 골반부, 하지, 상지 평가의 부적절 감점(부위별 5점) * 전반적인 흐름의 적정성(순서 및 부위별 평가요령 등) 감점 (5점)					30
출혈 처치	6. 환자의 출혈 부위에 적절한 드레싱(감염방지) 및 붕대법의 적정성 * 드레싱(감염방지)의 부적절 감점(5점) * 붕대법의 부적절(환행대 및 나선대, 고정 등) 감점(5점)					10
긴 척추 고정판 으로 옮기기	7. 환자를 척추 고정판에 고정하는 전반적인 흐름의 적정성 * 적절한 통나무 굴리기 방법의 부적절 감점(5) * 등(배부) 외상확인(DCAP-BLS, TIC)의 부적절 감점(5) * 보조자(경부고정)와 협력의 부적절 감점(5) * 척추고정판 위치의 부적절 감점(5) * 두부 고정대 착용의 부적절(위치 및 고정 끈) 감점(5)					25
평 가 결 과						100
제한시간 : 6분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초