2020년 가로변 녹지량 확충사업 추진지침

붙임 2.

추진방향

중앙분리대, 안전지대, 고가하부 등 유휴지를 적극 발굴하고 녹지로 조성하여 가로변 녹지량 확충 및 쾌적한 가로환경 조성

빗물이 유입될 수 있도록 하고, 시민이 쉴 수 있는 공간에는 의자 등을 설치하여 휴식장소로 제공

교통섬, 횡단보도 주변에 키 큰 나무(그늘목) 조성

단풍과 열매, 꽃 등이 아름다운 수종 및 키큰나무 적극 도입

경관을 저해하는 기존 STS, 로프 등 녹지 보호 휀스 제거

조속한 설계 등 사업 추진으로 상반기 중 공사 완료

기반시설 설치

토양 환토 등

▹ 토양 환토

- 가로변 녹지 조성 대상지는 대부분 도로공사 과정에서 돌 및 기타 잔재물 등이 흙과 섞여 수목 생장에 장애가 되는 토질로 구성되어

- 유기물 성분이 낮고 투수성이 불량하여 가뭄 및 양분 부족으로 생육에 지장을 초래하므로 수목 및 초화류 성장이 가능하도록 환토한다.

▹ 환토 방법

- 관목 생육의 최소 토심인 0.3m 이상 터파기 하여 유효 토심 확보 후 터파기 한 토사는 외부로 반출한다.

- 양질의 토양(사질토 등)으로 채우고 유기질 비료를 충분히 시비한다.

- 지하구조물이 없을 경우 자갈배수층을 만들어 빗물이 녹지대로 유입될 수 있도록 기반 조성한다.

불필요 시설물 설치 지양

▹ 대상시설 : 경관석 놓기, 자연석 및 산석 쌓기, 조형물 설치, 포장 등

▹ 사례 예  : 자연석 쌓기

- 일반사항

∙ 공사비 과다 소요 및 녹지면적 축소

∙ 폭이 협소하므로 경관 저해

∙ 재료 확보에 따른 다른 지역의 하천, 산림 경관 저해

- 대   안

∙ 철판 경계재(료) 및 방부 목재, 화강석 경계석을 사용하고 성토 등을 지양한다.

녹지와 보도 경계 부분 처리

일반사항

▹ 타공된 철판 경계재(료) 등 두께가 얇은 재료의 사용으로 녹지공간을 더 확보할 수 있도록 한다.

▹ 토압 등 횡단압력으로 경계재(료)가 밀리지 않도록 말뚝으로 견고하게 고정한다.

설치방법

▹ 보도 보다 5㎜ 낮게 경계재를 설치하고 보도보다 5~10㎝ 하단에 수목     및 초화류 등을 식재하여 빗물이 유입되도록 유도한다.

예시도	사례사진
겨냥도

수종선정 및 식재방법

수종선정

▹ 햇빛이 부족한 곳 : 내음성 강한 수종 선택

- 대상수종 : 사철, 송악(헤데라), 줄사철, 마삭줄(빈카마이어), 단풍나무, 복자기, 신나무 등

▹ 일조량이 풍부한 곳 : 다양한 식물 선택(양수 선택)

- 대상수종 : 수수꽃다리, 병꽃나무, 이대, 능소화, 조팝나무, 무궁화, 마가목, 백일홍, 산수유, 매화나무, 때죽나무 등

※ 중간수 : 황매화, 철쭉류, 겹철쭉, 고광나무, 화살나무, 매자, 말채, 명자, 낙상홍 등

▹ 여름철 꽃과 가을철 단풍과 열매가 아름답고 동절기에 녹색을 볼          수 있는 수종을 적정하게 배치한다.

▹ 척박한 토양과 공해 및 건조 강한 수종

- 키큰 직간형 관목류(화살, 사철 등)

- 건조와 공해에 약한 주목류 식재는 지양한다.

▹ 병· 해충에 강하고 보행자 등에 지장을 초래하지 않은 수종

▹ 활착 및 성장이 양호하여 유지관리가 쉽고 조달이 가능한 수종

▹ 고비용의 대형 소나무는 선정 지양

지피식물 선정

▹ 신속한 지표면 피복이 가능한 수종

▹ 동절기에도 녹색 유지

- 동절기 잎이 시들어 경관이 저해하지 않을 것(상록성 유지)

식재방법

▹ 폭이 협소한 녹지

- 다품종 소량식재는 산만한 분위기를 조성하므로 가능한 단일수종으로 군식 처리하여 집단미를 강조한다.

- 식재 후 자연스러운 수관 층고를 유지할 수 있도록 가지치기(전정)를 하지 않는다.

▹ 폭이 넓고 대면적 녹지

- 관목과 아교목을 혼합 부정형(아메바형)으로 식재하여 다층식재 형태로 조성한다.

- 꽃과 열매, 단풍, 낙엽 등을 감상하여 계절감을 느낄 수 있는 다양한  수종을 식재한다.

- 식재 후 자연스러운 수관 층고를 유지할 수 있도록 가지치기(전정)를 하지 않는다.

▹ 표토 피복이 목적일 경우

- 표토 피복은 주로 관목류 또는 다년생 초화류를 식재 하였으나, 일부 관목류는 고사율과 인위적인 훼손이 높고 동절기 잎이 고사 되어 경관을 저해하므로 동절기에도 녹색을 유지할 수 있는 상록성 덩굴 식물을 식재하여 동절기 경관 향상을 도모한다. (대상식물 : 줄사철, 송악(헤데라) 등 덩굴성 식물)

※ 덩굴성 식물의 경우 구조물이 없으면 입면 성장이 어려워, 지면으로      확산하여 성장하므로 표토를 피복할 수 있다.

▹ 교통섬 보행공간 주변 키 큰 나무(그늘목) 식재

- 보행자가 ‘보행안전 및 편익증진에 관한 법률’ 등에 규정한 보행권의 보장을 하기 위한 유효보도폭 2m 이상을 확보하고, 연석에서 1m 이상 떨어진 곳의 보행공간 주변과 신호 대기자에게 그늘을 줄 수 있는 곳을 선택한다.

- ‘서울특별시 가로 설계·관리 매뉴얼’에 따라 가로시설물 간 이격거리를 준수하여 식재한다.

- 보행자에게 그늘을 주고, 운전자가 시거를 확보할 수 있도록 지하고가 2.0m 이상이고 수관폭이 넓은 수종의 키 큰 나무를 식재한다.

- 교통섬의 열악한 수분환경을 고려하여 통기통수 시설을 나무 주위에 설치한다.

교통섬 그늘목 예시

교통섬 그늘목 사례

▹ 보도 횡단보도 주변 키 큰 나무(그늘목) 식재

- 보행자가 ‘보행안전 및 편익증진에 관한 법률’ 등에 규정한 보행권의 보장을 하기 위한 유효보도폭 2m 이상을 확보하고, 연석에서 1m 이상 떨어진 곳의 보행공간 주변과 신호 대기자에게 그늘을 줄 수 있는 곳을 선택한다.

- ‘서울특별시 가로 설계·관리 매뉴얼’에 따라 가로시설물 간 이격거리를 준수하여 식재한다.

- 보행자에게 그늘을 주고, 운전자가 시거를 확보할 수 있도록 지하고가 2.0m 이상이고 수관폭이 넓은 수종의 키 큰 나무를 식재한다.

- 보도의 열악한 수분환경을 고려하여 통기통수 시설을 나무 주위에 설치 한다.

횡단보도 주변 그늘목 예시