비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		마포소방서-26호 (1992.11.17.)							관할소방서 (안전센터)					마포소방서 상암119안전센터
설치위치		마포구 월드컵북로48길 36							연결되는 소화전				지하식 6326호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8.2 km				안전센터 (지역대)					1.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형( O )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 98㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 54㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( O ), 관창( O ), 소화전( O ), 소화기( O ), 소화전함( O ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( O ), 관창( O ), 소화전( O ), 소화기( O ), 소화전함( O ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016  년  11  월  24  일

조사자 : 소방사 송유일

확인자 : 소방위 정  헌

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		마포소방서-46호 (1993.7.14.)							관할소방서 (안전센터)					마포소방서 상암119안전센터
설치위치		마포구 월드컵북로42다길 28-5							연결되는 소화전				지하식 6407호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8.1 km				안전센터 (지역대)					1.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형( O )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 98㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 54㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( O ), 관창( O ), 소화전( O ), 소화기( O ), 소화전함( O ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( O ), 관창( O ), 소화전( O ), 소화기( O ), 소화전함( O ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016  년  11  월  24  일

조사자 : 소방사 송유일

확인자 : 소방위 정  헌

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		마포소방서-113호 (2002.11.9.)							관할소방서 (안전센터)					마포소방서 상암119안전센터
설치위치		마포구 월드컵북로42다길 15							연결되는 소화전				지하식 6423호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8.1 km				안전센터 (지역대)					1.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형( O )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 92㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 52㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 적색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 4 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( O ), 관창( O ), 소화전( O ), 소화기( O ), 소화전함( O ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( O ), 관창( O ), 소화전( O ), 소화기( O ), 소화전함( O ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016  년  11  월  24 일

조사자 : 소방사 송유일

확인자 : 소방위 정  헌