비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-115호 (2001.04.11.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로79가길 11							연결되는 소화전				지하식 1066호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 95㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-117호 (2001.04.11.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로79가길 40							연결되는 소화전				지상식 1062호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 96㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 53㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-122호 (2002.05.25.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로91가길 21							연결되는 소화전				지상식 843호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 96㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-131호 (2005.07.22.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로59길 25							연결되는 소화전				지상식 2305호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			3.5 km				안전센터 (지역대)					0.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 53㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-10호 (1991.04.23.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로73길 24							연결되는 소화전				지상식 319호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 98㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-19호 (2013.09.17.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로71길 37							연결되는 소화전				지하식 507호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 95㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-24호 (1994.06.14.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 녹사평대로14길 29							연결되는 소화전				지하식 837호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			3.5 km				안전센터 (지역대)					0.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 95㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 51㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-25호 (1994.06.14.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로75가길 21							연결되는 소화전				지하식 841호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 95㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-57호 (1994.12.16.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로75길 27-4							연결되는 소화전				지하식 1180호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 125㎝ × 높이 131㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-60호 (1994.12.06.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로91가길 8							연결되는 소화전				지하식 1177호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 94㎝ × 높이 131㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-62호 (1994.12.16.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로71길 60-8							연결되는 소화전				지하식 2475호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 125㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-104호 (1998.07.01.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로91다길 31 리치빌							연결되는 소화전				지상식 839호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			3.3 km				안전센터 (지역대)					0.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 95㎝ × 높이 131㎝ × 측면 폭(너비) 55㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-108호 (1998.11.10.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로59길 3-6 서빙고부군당							연결되는 소화전				지상식 1337호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			3.4 km				안전센터 (지역대)					0.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 58㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-38호 (2014.12.23.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 이촌로75길 10-7 이촌종합시장							연결되는 소화전				지상식 2510호
설치지역 구분		상가지역
소방서와의 거리				소방서			2.2 km				안전센터 (지역대)					2.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 95㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 51㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(40mm 50m 1본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 1개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		용산소방서-139호 (2015.12.16.)							관할소방서 (안전센터)					용산소방서 서빙고119안전센터
설치위치		용산구 서빙고로71길 18							연결되는 소화전				지하식 723호
설치지역 구분		소방차 진입불가 지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					0.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 106㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 52㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(40mm 50m 1본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 1개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11 월  18 일

조사자 : 소방사 안병일

확인자 : 소방위 노기범