붙임 2		소방장비관리카드(강서소방서)

장비명	가스측정기		모델명 (규격)	P702S-A
취득연월	2006-05-01		단 가	미상		내용년수		10년
사용부서	발산119안전센터		제조사	코스모스		납품업체		미상
사 진
주 요 제 원
용 도	LPG, LNG 등 가연성가스 누출로 인한 재해현장에서 자동흡입식으로 10ppm 정도의 미세한 가스를 검지하는 고감도 장비로써 가연성가스 누출부위를 찾는데 사용하는 자동 흡입펌프 및 경보 기능을 가진 장비임.
제 원	- 작동대상 : LPG, LNG - 작동전압 : 1.5Volt - 크 기 : 68×155×32 - 무 게 : 400g - 사용온도 : -20℃ ~ 50℃ - 사용시간 : 3시간이상 - 검지원리 : 열선형 반도체식 - 채취방식 : 자동흡입식 - 응답속도 : 약 3초 - 검지가능농도 : 10ppm - 검지표시 : Buzzer 및 lamp의 점멸

붙임 2		소방장비관리카드(강서소방서)

장비명	잔류전류감지기		모델명 (규격)	Hot Stick
취득연월	2004년 이전		단 가	미상		내용년수		5년
사용부서	발산119안전센터		제조사	스카다엔지니어링		납품업체		미상
사 진
주 요 제 원
용 도	차량의 전신주, 변압기, 건물, 신호등에 충돌이나 또는 다른 구조물의 붕괴나 파괴시 화재로 인한 전류가 흐를 가능성이 있는 장소에 접근할 때 감전등 사고에 대비하여 교류전류를 검지할 수 있는 장비.
제 원	- 구 성 품 : 잔류전류검지기, 보관용 케이스 - 검지경보 : 시각 및 청각경보 - 검지주파수 : AC(교류)20Hz ~ 100Hz - 절 연 : PVC 몸체 - 작동온도 : -30℃ ~ 50℃ - 사용시간 : 400시간이상 - 방 수 : Splash – proof(생활방수) - 사용전원 : AA급 건전지 4개 - 성 능 : UL(E160921)에서 승인