붙임 2		소방장비관리카드(중랑소방서(현장대응단))

장비명	개인방사선량계	모델명 (규격)	SPD-9100
취득연월	2000-03-20	단 가	190,000원	내용년수	10년
사용부서	진압대	제조사	성한트레이딩	납품업체	성한트레이딩
사 진
주 요 제 원
용 도	방사선누출 사고현장에서 누출된 방사선 양을 측정하는 장비.
제 원	1. 동 력 원 : 건전지 DC 3V 1개 2. 특 성 : 선량율 10.0 msv/h ± 10% / 알람소리 크기 60dB / 사용온도 0℃~40℃ 누적선량율 0.000 msv ~ 999.9 msv 3. 사용방법 : 방사능 물질 취급기관 및 사용기관 등에서 재해 발생 시 개인이 휴대 하여 방사선의 선량을 측정할 수 있으며 방사선이 또는 피폭되는 기준 선량을 설정하여 선량율 이상이 되면 부저음 알람 램프를 작동시켜 구조활동에 따른 안전성을 갖기 위한 장비

붙임 2		소방장비관리카드(중랑소방서(현장대응단))

장비명	복합가스측정기	모델명 (규격)	MINIMAX-X4
취득연월	2016-11-30	단 가	720,000원	내용년수	5년
사용부서	진압대	제조사	허니웰	납품업체	허니웰
사 진
주 요 제 원
용 도	개인용 가스측정기로서,대기중에 잠재적으로 존재하는 폭발성 가스를 측정하기 위해 제작되었다.
제 원	○ 센 서 – 전기화학식 및 촉매산화식 ○ 규 격 – 전원(2*AA 알카라인 베터리) 크기(124*76*36) 중량 258g