붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	가스탐지기1	모델명 (규격)	sp secure
취득연월	2013-11-26	단 가	원	내용년수	10년
사용부서	119구조대	제조사	senko	납품업체	레스큐프로
사 진
주 요 제 원
용 도	- 가스 모니터 할수 있는 휴대용으로 한정된 지역이나 위험한 장소에서 작업시 휴대할수 있는 장비.
제 원

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	가스탐지기2	모델명 (규격)	IMPACT PRO
취득연월	2014-08-29	단 가	원	내용년수	10년
사용부서	119구조대	제조사	하니웰	납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	- 가스 모니터를 할수 있는 휴대용으로 한정된 지역이나 위험한 장 소에서 작업시 휴대할수 있는 복합 가스 측정 장비.
제 원	◎ 측정대상가스: O2,CO2,H2S,가연성가스 ◎ 중량: 520g ◎ 동작온도: -20도 ~ 55도

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	가스탐지기3	모델명 (규격)	IXP-720-A
취득연월	2016-09-20	단 가	원	내용년수	10년
사용부서	119구조대	제조사	NEW COSMOS	납품업체	종로계측기(주)
사 진
주 요 제 원
용 도	- 각종 구조현장에서 가스누출 검지용
제 원	- 모니터 : LCD - 검지가능 누출량 : 3.3×10 –6Pa ㎥/s 이하 - 검지표시 : 소리 및 램프등 2중 표시 - 사용온도 : 영하20도 ~ 영상50도 - 무 게 : 180g - 응답시간 : 3초 이내 - 사용전원 : AA건전지 2개 - 전지잔량 표시기능 - 사용시간 : 12시간

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	PH농도측정기	모델명 (규격)	Waterproof PHTestr 30
취득연월	2011-12-30	단 가	원	내용년수	10년
사용부서	119구조대	제조사		납품업체	동서과학
사 진
주 요 제 원
용 도	- 생화학사고 및 테러발생시 물질에 대한 산 염기를 측정할 때 사용
제 원	- 규격 : 165 * 38mm / 90g - 배터리 :1.5A 마이크로 알카라인 배터리 * 4 - PH :-측정범위 -1.00 ~ 15.000PH -분해능 0.01PH - 온도:-측정범위 0.0 ~ 50.0도 -분해능 0.1도

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	유해물질분석기	모델명 (규격)	Gemini
취득연월	2016-11-01	단 가	119,884,000원	내용년수	10년
사용부서	119구조대	제조사	Thermo	납품업체	REMTECH
사 진
주 요 제 원
용 도	- 각종 구조현장에서 유해물질 분석 장비
제 원	- 측정방식 : FTIR & Raman 방식 - 검출기 : DLaTGS(FTIR) & Silicon CCD 2048 pixels(Raman) - 내부메모리 : 8GB 이상 - 보호등급 : MIL-STD-810G / IP67 - 배터리 : 3.7V 재충전용 리듐-이온 배터리 또는 123a 배터리 3개 - 운영온도 : -20°C ∼ +50°C - 전원공급 : DC Adapter, 12V DC3.0A - 크기 및 무게 : 25.6 x 14.6 x 6.1 cm / 약 1.9kg - 작동거리 : 5mm with nose cone, 16mm without nose cone (Raman) - 레이저 : 785 nm ± 0.5 nm, 2 cm-1 linewidth (Raman) - 레이저 출력 : 출력 조절 기능, 75mW, 125mW, 250mW (Raman) - 레이저 노출 : 수동 및 자동 모드 지원 (Raman) - 데이터 송출 형식 : SPC, Text, PDF, reachback 파일(FTIR & Raman) - 수집광학 : ATR 다이아몬드 크리스탈(FTIR) & NA=0.33(Raman) - 스펙트럼 범위 : 4000cm-1 ~ 650cm-1(FTIR), 250cm-1 ~ 2875cm-1(Raman) - 스펙트럼 분해능 : 4cm-1(FTIR), 7 ~ 10.5cm-1(FWHM) across range (Raman) - 분광계 스펙트럼의 범위 : 781 ~ 1014nm (Raman) - 혼합물 분석 : 자동 혼합물 분석(3가지 이상) - 최소 분석 시간 : 10초 이하

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	개인선량계	모델명 (규격)	SPD-9100
취득연월	2011-09-05	단 가	490,000원	내용년수	10년
사용부서	119구조대	제조사	SFT	납품업체	삼영유니텍(주)
사 진
주 요 제 원
용 도	- 자력발전소,방사능물질 급기관 및 사용기관등에서 재해발생시 개인이 휴대하여 방사선의 선량을 측정 할수 있으며 방사선이 피폭되는 기준선량을 설정하여 설정된 선량율 이상이 되면 부져음 또는 알람램프를 작동시켜 구조활동에따른 안전성을 갖기위한 장비.
제 원	◎누적선량 측정범위 : 0.01 uSv ~ 10 Sv ◎선량율 측정범위 : 0.01 uSv/h ~ 10 Sv/h ◎알람 설정 : 5mSv, 15mSv, 100mSv, 200mSv ◎표시 단위 : uSv , mSv , Sv , mR , R(uSv/h, mSv/h, Sv/h, mR/h, R/h) ◎Battery 수명 : 약 4개월

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	방사선측정기1	모델명 (규격)	ZP-141
취득연월	1999-12-21	단 가	720,000원	내용년수	5년
사용부서	119구조대	제조사		납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	- 원자력발전소, 방사능물질 취급기관 및 사용기관등에서 재해 발생시 개인이 휴대하여 방사선의 선량을 측정할수 있으며, 방사선이 피폭되 는 기준선량을 설정하여 설정된 선량율 이상이되면 부저음 또는 알람 램프르 작동시켜 구조활동에 따른 안전성을 갖기 위한 장비
제 원	◎표시범위 : 선량율 - 0.0mR/h ～ 999.9mR/h ◎감 지 기 : 실 리콘(Si) 반도체 검출기 ◎검출범위 : 60 Kev ～ 6 Me ◎기 능 : 선량율, 누적선량, 사용시간, 배터리전 ◎알람소리의 크기 : 60dB이상 / 20㎝거리에서 ◎사용전원 : 1.5 V 알카라인 또는 충전용 배터리 2개 ◎배터리 사용시간 : 연속 200시간이상 ◎사용조건 : -10℃에서 ＋40℃, 습도 90％ 이내 ◎무 게 : 약 100g(배터리 포함)

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	방사선측정기2	모델명 (규격)	FT40G
취득연월	2002-12-31	단 가	원	내용년수	5년
사용부서	119구조대	제조사	THERMO	납품업체	램텍(주)
사 진
주 요 제 원
용 도	- 방사능이 오염된 지역에 방사능의 탐지 및 측정을 할수 있는 장비
제 원	FH40G 선량율 측정기는 등가선량률 측정에 사용되며 단위는 자동으로 변하 며 외부 probe 연결시에도 동일함 ㆍ선량측정모드(rate meter mode)와 계수 모드(counte mode)로사용가능하며 선량측정모드가 기본모드이고 아래의 값을 측정할수 있다. 선량율(dose rate), 선량율 평균(dose rate mean value) 선량율 최대(maximum dose rate), 총 선량(total dose rate) ㆍ-30℃에서 +55℃범위 내에서 사용가능하도록 되어 있다ㆍ측정 범위는 10nSv/h ～ 1Sv/h이다 전압은 1.5Volt AA battery * 2,250시간 지속

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	방사선핵종분석기	모델명 (규격)	RIIDEye GIN
취득연월	2013-06-07	단 가	원		내용년수	10년
사용부서	119구조대	제조사	THERMO		납품업체	램텍(주)
사 진
주 요 제 원
용 도	- RIIDEye는 다수의 핵종을 분석하고 탐지할 수 있는 휴대용 핵종 분석 장비
제 원	- 사용온도 : -20 ∼ +50℃ - 사용습도 : 10 ∼ 85% 35℃ - 사용전압 : 100V ~ 240V 50W - 베터리사용시간 : 층전시간 4H 사용시간 8H - 중 량 : 2.5Kg - 규 격 : 145mm x 325mm x 250mm - 방사선측정 : 감마선, 자연방사선 - 측정단위 : gross count rate [cps] ambient equivalent dose rate [ Sv/h or Rem/h] - 측정범위 : 100uSv/h - 1mSv/h

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	잔류전류검지기	모델명 (규격)	AC-HOTSTICK-1X
취득연월	2016-09-20	단 가	원	내용년수	5년
사용부서	119구조대	제조사	hotstick usa	납품업체	윈어스 R&A
사 진
주 요 제 원
용 도	- 각종 구조현장에서 잔류전류 검지
제 원	- 검지경보 : 시각 및 청각경보 - 검지주파수 : AC 20Hz ∼ 100Hz - 작동온도 : -30℃∼50℃ - 중량 : 570g - 전원 : AA급 전지 4개 - 전지 사용시간 : 약 300시간 내외 - 자가진단 : 자동(검지기를 켠다음 3초간)

붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서)

장비명	거리측정기	모델명 (규격)	Laser 1000AS
취득연월	2014-12-26	단 가	700,000원	내용년수	9년
사용부서	119구조대	제조사	NIKON	납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	- 레이저를 이용하여 선택된 목표물에 반사되어 광수신기에 되돌아오는데 걸리는 시간을 측정하여 거리를 측정하는 장비.
제 원	◎ 실제거리측정범위: 10m~915m/11야드~1,000야드 ◎ 건전지 수명: 약5,500시간 ◎ 전력원: CR2 리튬 건전지x1,3V DC(자동전원꺼짐 약 8초) ◎ 중량: 195g(건전지 제외) ◎ 동작온도: -10도 ~ +50도