2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제 안 요 청 서

2016. 09

서울특별시

【문 화 본 부】

담 당	성 명	소 속	전화번호	e-mail
	김동천	역사문화재과	02-2133-2636	kdc.korea@seoul.go.kr

<목     차>

Ⅰ. 제안안내
1. 사업개요	3
2. 추진배경 및 필요성	3
3. 추진개요	4
Ⅱ. 제안공모 및 입찰안내
1. 제안공모목적	9
2. 적용법규	9
3. 입찰참가자격	9
4. 입찰참가서류 및 제안서 제출안내	10
5. BMT(성능평가)	10
6. 제안서 설명회	11
7. 제안서 평가 및 협상	11
Ⅲ. 제안도서의 작성
1. 일반사항	16
2. 기술제안서	17
3. 보안유지	18
Ⅳ. 제안평가 안내
1. 일반사항	19
2. 제안서 평가방법	19
Ⅴ. 제안평가 항목 및 배점
1. 일반사항	19
2. 평가항목 및 배점	20
3. 객관적 지표의 평가 방법 및 기준	21
4. 주관적 지표의 평가 기준 및 방법	28
5. BMT(성능평가) 방법 및 기준	28
6. 가격평가기준	34
Ⅵ. 제안요청내용 (일반시방서)
1. 일반사항	35
2. 물품제조 및 설치공사의 시행	38
Ⅶ. 제안요청내용 (특기시방서)
1. 일반사항	49
2. 기술 요구사항	54
Ⅷ. 협상 및 계약추진
1. 협상대상자 선정	80
2. 협상 및 낙찰자 결정	80
3. 기타	81
4. 문의사항	81

【입찰관련 붙임 및 서식】
[붙입 1]	제안서 목차	1
[붙입 2]	제안서 작성지침	2
[붙임 3]	협상에 의한 계약 체결기준	5
[붙임 4]	제안(서) 평가항목 및 배점기준	8
[붙임 5]	정량적 지표의 평가기준	10
[붙임 6]	정성적 지표의 평가기준	17
[붙임 7]	입찰가격 평가산식	23
[붙임 8]	참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위	24
[붙임 9]	용역업체 정보보안 준수사랑	26
[붙임 10]	외주용역사업 보안특약 조항	30
[별표 1]	사업자 보안위규 처리기준	31
[별표 2]	보안 위약금 부과기준	33
[별표 3]	누출금지 대상정보	34
[별표 4]	보안서약서	35
[붙입 11]	하도급 계약의 적정성 판단 세부기준	39
[별지서식 1]	제안사 일반사항	41
[별지서식 2]	자본금 및 매출액(최근 3년)	43
[별지서식 3]	유사사업실적(최근 3년)	44
[별지서식 4]	사업실적증명원	46
[별지서식 5]	사업수행 조직도	47
[별지서식 6]	참여인력현황	48
[별지서식 7]	참여인력 이력사항	49
[별지서식 8]	입찰참가신청서	50
[별지서식 9]	가격입찰서	51
[별지서식 10]	가격제안서	52
[별지서식 11]	공동수급표준협정서(공동이행방식)	53
[별지서식 12]	합의각서	56
[별지서식 13]	청렴계약이행서약서(표준안)	57
[별지서식 14]	하도급 적정성 판단 자기평가표	60
[별지서식 15]	소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)	61
[별지서식 16]	소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결 시)	63
[별지서식 17]	소프트웨어사업 하도급 준수 확인서	65
[별지서식 18]	소프트웨어사업 하도급 계약승인신청서	66
[별지서식 19]	하도급 대금지급 비율 명세서	67
[별지서식 20]	평가용 제안서 표지 제작기준	68
[별지서식 21]	기술적용계획표, 기술적용결과표	69
[별지서식 22]	채용확약서	75
[별지서식 23]	제안요구사항 수용 조견표	76
[별지서식 24]	추가제안사항 요약	77
[별지서식 25]	정략정평가지표 자가진단표	78
[별지서식 26]	평가위원별 평가점수 결과공개	80

Ⅰ. 제안안내

1. 사업개요

가)	사 업 명 :	2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축
나)	사업기간 :	계약일로부터 ~ `16.12.23.(금)
다)	사업자 선정방식
	- 입찰방식 : 제한경쟁입찰
	- 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약체결(제안평가 90%, 가격평가 10%)
	※ 사업통합추진 : 2013년 문화재청 문화재 재난방지 통합시스템 구축 사업지침에 따라 문화재에 설치된 CCTV, 소방시설(감지기 등) 정보를 통합․연계하는 사업으로 향후 안전관리시스템 통합의 기반을 조성하는 사업으로 기술평가가 매우 중요함
라)	사업내용 :	강서, 은평, 서대문, 용산(자치단체, CCTV센터, 소방서) - 문화재 통합관제시스템 구축 박노수가옥, 남산한옥 마을 등 15개소 - 현장 CCTV설치 및 문화재 통합관제시스템 구축 영상중심의 소방시스템 연동체계 구현 문화재 관리단체 문화재 통합관제시스템 연계 및 구축

2. 추진배경 및 필요성

가) 추진배경

□ 서울시는 가장 선진적인 문화재 안전관리체계로 타 자치단체에 모범이 되고 있음.

□ 그러나 시스템의 노후화 및 기존 문화재 방재체계에서 제외되었던 서울시 소재 문화재에 영상감시장비를 비롯한 문화재 안전관리시스템 체계 추가 신축이 필요함.

□ 이에 문화재청의 “2013년도 문화재 재난방지시스템구축사업 지침 및 `13년도 문화재 재난 및 안전관리 통합시스템 시범구축 기술수준 지침서”에 의거한 문화재 안전관리시스템을 구축하고자 한다.

나) 필요성

□ 첨단 영상처리기술 및 정보통신을 활용하여 문화재에 대한 고해상도 CCTV 시스템 구축 필요

□ 선진적 문화재 방재체계 구축을 위한 기초 정보 수집장치의 필요

□ 문화재 경관을 고려한 별도의 디자인이 필요

□ 서울시 문화재 관리체계 통합을 위한 기존체계의 연계

□ 문화재청의 문화재 통합관제시스템과 문화재영상정보 및 관리정보 활용이 용이한 시스템을 구축하여 적극적인 문화재 방재 업무 수행여건 마련

□ 다양한 재난요소에 대해 선제적으로 방어시스템의 기반마련

3. 추진개요

가. 추진목표

	<통합기반의 문화재 안전관리시스템 기반 조성>
◦ HD급 이상의 효율적인 표준관제 환경구현 (RTSP사용) ◦ 문화재 환경과 어울리는 디자인 CCTV 시스템 ◦ 문화재 환경 환경정보의 수집 및 DB구축을 위한 기반조성 ◦ 각종 알람, 센서 및 소방시스템과 연계 및 연동을 위한 미래 지향적 시스템 ◦ 문화재 관리단체, 관할 소방서에 영상정보 연계 ◦ 서울시 문화재 통합관리시스템 기반 조성 ◦ 서울시 문화재 시설물 관리시스템 기반 조성

□ 서울시 문화재 현장에 HD급의 네트워크 영상감시시스템 구축

□ 단위 문화재 현장에 선택적으로 소방시스템과 적외선 센서를 설치

□ 신규 설치되는 CCTV시스템을 중심으로 소방, 방범 센서를 연계 및 연동

□ 현장에 적용되는 CCTV용 Pole은 문화재 현장과 조화로운 디자인을 적용한 IT기반의 폴을 적용

□ 관리단체 및 문화재 방재 유관 기관과 영상정보 연계

나. 사업범위

□ 단위 문화재 현장 시스템 설치

연번	문화재명	관리 단체	NVR	운영PC	CAM	VPN	Data interface	영상정보 연동
								기초	CCTV 통합센터	소방서
1	박노수 가옥	종로구	1	1	6	1	1	1	1	1
2	선희궁터	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
3	이상범 가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
4	장면 가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
5	문묘	종로구	1	3	30	1	1	1	1	1
6	혜공 신익희 가옥	종로구	1	1	4	1	1	1	1	1
7	고희동 가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
8	홍난파 가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
9	배렴가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
10	천도교 중앙대교당	종로구	1	1	4	1	1	1	1	1
11	숭동교회	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
12	양천향교	강서구	1	1	10	1	1	1	1	1
13	금성당	은평구	1	1	-	1	1	1	-	1
14	남산 한옥마을	서울시	1	2	17	1	4	1	1	1
15	심우장	성북구	1	1	3	1	1	1	1	1
16	신촌역사	서대문	-	-	-	-	-	1	1	1
17	서빙고동부군당	용산구	-	-	-	-	-	1	1	1
18	효창공원	용산구	-	-	-	-	-	1	1	1
19	암사동 선사유적	강동구	1	1	-	1	1	1	1	1

□ 문화재 유관기관 시스템 설치

연번	문화재명	운영PC (통합관제시스템)	VPN (영상보안)	비 고
1	강서구 문화체육과	1	1
2	강서구 CCTV통합관제센터	1	1
3	강서 소방서	1	1
4	은평구 문화관광과	1	1
5	은평구 CCTV통합관제센터	1	1
6	은평 소방서	1	1
7	서대문구 문화체육과	1	1
8	서대문구 CCTV통합관제센터	1	1
9	서대문 소방서	1	1
10	용산구 CCTV관제센터	1	1

□ NVR(저장분배 시스템)

◦ 영상을 저장 및 분배할 수 있는 저장·분배서버를 설치

◦ 저장분배 서버는 이기종의 네트워크 카메라와 호환이 용이한 RTSP에 대해 저장분배가 가능

◦ 저장 분배된 영상은 인터넷을 통한 웹브라우저와 스마트 Device 지원

◦ 저장분배 서버는 자체적으로 12T 이상의 하드디스크를 내장

◦ 저장분배 서버당 Full HD네트워크 카메라를 6Mbps의 조건으로 16채널 이상 동시 녹화

◦ 실시간으로 전송되는 네트워크 카메라 영상은 AES128, PSK, TPK의 방식으로 암호화하여 저장

◦ 운영 PC에서 서로 다른 서버에 저장된 영상 검색 시 16채널 이상 1초 이내 동시 검색이 가능해야 하며, 16채널 이상 동기화하여 재생

◦ Block 구조의 시스템 확장으로 시스템 확장이 용이하며, 시스템 확장 시에도 성능의 저하가 없어야 한다.

□ 신규카메라 적용 카메라

◦ 신규 설치되는 모든 카메라는 주·야간 HD급 이상의 관제가 가능한 네트워크 카메라를 설치

◦ 네트워크 카메라는 모든 체계에서 RTSP/Onvif2.0으로 영상 관제환경을 구성

◦ 카메라는 IR기능이 내장된 카메라로 야간에 용이한 관제환경을 유지

◦ 신규 카메라와 카메라용 폴(Pole)은 서울시 기와진회색 색상으로 별도의 문화재위원회를 거쳐 제작 설치

□ 영상관제시스템

◦ Dual Monitor를 지원하여 분할모드와 맵모드로 이원화하여 운영이 가능

◦ 맵모드는 2D이미지와 각종 센서 알람 신호, 문화재 현장의 환경정보를 동시에 표출

◦ Local에 저장된 영상을 자유롭게 재생, 검색

◦ 관제 시 필요에 의해 자체 시스템에 실시간 영상 저장

◦ 저장된 영상의 AVI로 외부 기기로의 출력

□ 소방시스템

◦ 소방형식승인을 받은 옥외형 IR3 Type 불꽃감지기

◦ 향후 시스템 확장을 위해서 각종 접점에 관한 확장성을 확보하도록 하며, 각종 시리얼 통신 기반의 정보를 취합할 수 있도록 하여 향후 시스템 확장 및 유관장비들과의 연계성을 고려해야 함

□ 시스템 연동

◦ 영상감시기기를 중심으로 적외선센서, 불꽃감지기 연동 체계를 구성

◦ 향후 시스템 확장을 위해서 각종 접점에 관한 확장성을 확보하도록 하며, 각종 시리얼 통신 기반의 정보를 취합할 수 있도록 하여 향후 시스템 확장 및 유관장비들과의 연계성을 고려해야 함

□ 영상전송

◦ 문화재 현장에 설치된 저장분배서버는 각 문화재 관리단체, 관할 소방서로 영상 및 문화재 안전관리 정보를 전송해야 한다.

◦ 각 문화재 관리단체, 관할 소방서에서는 문화재 현장의 실시간 영상을 표출함은 물론 과거 영상에 대해서 자유롭게 검색 및 재생이 가능해야 한다.

◦ 향후 서울시 문화재 안전관리시스템 통합시스템에 활용이 가능한 방안 제시할 수 있어야 한다.

◦ 전송되는 영상은 RTSP프로토콜을 사용해야 한다.

Ⅱ. 제안공모 및 입찰안내

1. 제안공모 목적

본 사업은 서울시 소재 단위 문화재 중 설비의 노후화 및 신규 설치가 필요한 현장에 단위문화재 안전관리시스템을 구축하고, 문화재 관리단체 및 문화재 안전관리 유관 기관과 연동체계 구축 기반 조성을 목적으로 하는 사업으로 전문성, 기술성, 사업의 연속성이 요구되는 사업이므로, 모든 사업자를 대상으로 제안공모를 거쳐 『협상에 의한 계약』 체결기준에 의해 우수제안 업체를 선정하는데 그 목적이 있음

2. 적용법규

가. 계약방법은 제한경쟁입찰으로 협상에 의한 계약임

1)「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

2)「지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준」(행정자치부 예규 제40호(2016.3.23  의한「협상에 의한 계약체결기준」에 따름.

3)「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제7조(중소기업간 경쟁입찰의 예외 등) 4항

3. 입찰 참가자격 : 입찰 공고문 참조

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조에 의한 경쟁입찰 참가자격이 있는 자로서 다음 각 호의 아래 조건을 모두 갖춘 업체

나. 공동계약 방법

다. 입찰참가 등록 마감일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 부정당업체 지정 및 자격정지 등 관련규정에 위반 조치된 자는 공모에 참가할 수 없으며, 자격심사 후라도 상기 사유 발생시는 공모 참가자격 및 권리 일체를 박탈함.

4. 입찰 참가서류 및 제안서 제출안내 : 공고문 참조

가. 입찰  공고

나. 신청서교부 : 시 홈페이지 인터넷(http://seoul.go.kr)에서 다운로드 받을 수 있음

다. 입찰참가등록 및 제안서 제출 : 공고문 참조

1) 입찰참가등록

2) 입찰참가등록서류

3) 기술제안서 및 가격제안서 제출

라. 입찰참가등록 및 제안서 제출방법

1) 제안서는 입찰시 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가함

2) 제출서류 목록을 기재한 공문과 함께 대표자 인감을 날인하여 직접제출(날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 않음)

3) 제안업체는 제안서 검토를 위해 서울시의 추가적인 자료 제출 요구가 있는 경우는 이에 응해야 한다.

5. BMT(Bench Marking Test)

가. 일시 및 장소 : 추후 통보

나. 주관기관 : 한국정보통신기술협회(TTA)

다. 평가항목

1) RSTP호환성

○ Network카메라의 RTSP 영상신호를 NVR에서 저장 및 표출시 영상 프로토콜의 순수성

○ NVR에서 영상 분배시 영상 프로토콜의 순수성

2) 영상신호 분배 성능

○ NVR의 RTSP신호 분배성능

3) 영상신호의 저장 성능

○ NVR의 저장성능(저장속도)

4) 영상검색 및 재생성능

○ 다수의 NVR에 저장된 영상데이터 검색 및 재생 성능

라. 유의사항

1) 참가업체는 BMT에 필요한 모든 장비와 소요 비용 일체를 부담

2) 업체별 참가자수는 대표자 외 3인 이내로 함.

6. 제안서 설명회

가. 일시 및 장소 : 추후 통보

나. 제안서 설명시간 : 업체당 25분(제안설명 15분, 질의응답 10분)

※ 설명시간은 입찰참가 등록상황에 따라 일부 조정될 수 있음

다. 제안서 설명순서 : 발표당일 추첨하여 확정

라. 발표방법 : 제안업체별 제출된 발표용 PPT파일로 제안설명(장비제공)

마. 유의사항

○ 제안설명은 사업총괄책임자가 직접 발표하되, 공동수급의 경우 대표사의 사업총괄책임자가 발표 하도록 한다.

○ 업체별 참가자수는 2인 이내로 함.

○ 제안서 설명회 불참업체는 입찰참가등록을 취소함.

○ 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않는다

7. 제안서 평가 및 협상

가. 제안서 기술평가위원회

1) 평가위원회 구성 및 평가 : 기술전문평가단

2) 평가일시 및 장소 : 입찰 마감 후 별도 통지

3) 유의사항

가) 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기해야 한다.

나) 제안서 평가는 서울시의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가결과는 공개는 서울시 내부규정에 따른다

나. 제안서 평가방법

1) 제안서 평가는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점 한도는『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부 예규 참고), 기술능력 평가 90%(BMT 50%, 정량적지표 20%, 정성적 평가 20%), 가격평가 10%로 한다.

2) 기술능력평가의 BMT 50%는 제안사의 정보통신협회에서 심사하고, 정량적지표 평가(20%)는 심사기준에 따라 서울시 발주부서에서 평가하고, 정성적평가(20%)는 별도의 기술평가위원회를 구성하여 평가한다.

3) 계약담당자는 평가항목 및 배점한도를 기준하여 세부 평가기준을 정할 수 있다.(붙임 및 별첨 참조)

4) 정성적 평가는 항목별로 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지  위원의 평가점수를 합산하여 평균을 구하며(단, 최고․최저점수가 둘 이상인 경우에는 하나만 제외), 기타사항은 서울시 협상에 의한 제안서 평가기준에 의한다.

5) 제안서 평가결과는 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제5장(별지 제26)으로 공개한다.

6) 본 제안서에 기재하지 않은 세부사항은 ｢지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준｣ 및 우리시 ｢정보화사업 제안서 평가방법 세부기준｣ 그리고 관계법령에 따라 평가계획을 수립하여 평가한다.

다. 협상적격자 선정 및 협상순서

1) 입찰공고(제안요청서 포함) → 입찰등록 → 제안서 접수 → BMT → 제안평가(기술평가 등, 제안설명) → 협상대상업체 선정 → 협상실시 → 사업자 선정 및 계약체결

2) 협상적격자 및 협상 순위의 선정(지방자치단체 협상에 의한 계약체결 기준 준용)

3) 접수된 제안서에 대하여 기술평가위원회를 구성하여 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가(기술능력 평가 90%, 입찰가격 평가 10%)

4) 제안서 평가결과 기술능력 평가점수의 85%이상 인자를 협상적격자로 선정한다. 다만, 협상적격자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

5) 협상적격자 중 평가점수가 가장 높은 자를 우선협상대상자로 선정한다.

6) 제안서 평가 결과 합산점수가 동일한 경우 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

7) 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니하고, 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

8) 협상가격은 협상대상자가 제안한 금액을 기준으로 적용하되 당해 사업예산(예정가격을 작성한 경우 예정가격)의 범위 내에서 정한다.

- 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 추정금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과하는 경우 협상적격자에서 제외됨.

9) 모든 협상 적격자와의 협상이 결렬 될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

라. 제안서의 평가항목 및 배점한도

구 분		평가항목	배점한도	비고
계			100
기술능력 평 가	정량적 평가 분야(계량화)	▪RTSP호환성 ▪NVR의 저장능력 ▪NVR의 검색 및 재생 능력 ▪기존 서울시 장비와의 호환성	50	정보통신협회 (BMT/성능평가)
		▪기술인력 ▪기술보유 ▪수행경험 ▪경영상태 ▪약자 및 우수기업 등	20	서울시 역사문화재과
	정성적 평가 분야	▪전략 및 방법론 ▪기술 및 기능 ▪프로젝트 관리 ▪프로젝트 지원 등	20	기술평가위원회
가격평가	입찰가격 평가 분야		10

※ 상세내용은 “Ⅴ. 제안평가항목 및 배점의 세부 평가항목 및 배점” 참고

마. 업무처리 절차

업 무 흐 름						소요일수(일)	주관
	입찰공고			공고기간 : 15일			서울시
	↓		←	사업설명회는 요청서로 대체			서울시
	제안서 접수						서울시
	↓
	기술 평가 (제안서)	BMT(50점)		NVR(저장분배서버)성능평가			정보통신협회
		정량적 평가(20점)		실적, 기술인력 및 기타			서울시 발주부서
		정성적 평가(20점)		업체 제안설명회 발표 사업은 PM 직접 발표 15분			기술평가위원회
	↓
	종합평가(기술90점 및 가격평가10점)						서울시
	↓
	우선협상대상자 선정						서울시
	↓
	협상(기술 및 가격) 실시						서울시
	↓
	계약체결						서울시
	↓
	착수보고						계약자

Ⅲ. 제안도서의 작성(권장사항)

1. 일반사항

1) 제안서에 명시된 내용과 협상시 서울시의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다.

2) 서울시는 협상시 추가제안 및 추가 자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다(기술평가를 위한 제안 설명 및 답변자료 포함)

3) 제안서와 기타 구비서류가 미비한 업체는 보완지시, 실격처리, 감점 처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.

4) 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않는 일반적 사항은 관계법령 및 상호 협의하여 추진한다.

5) 본 제안요청서 및 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 서울시와 제안업체의 협의에 의해 결정한다.

6) 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나, 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.

7) 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안업체의 부담으로 한다.(낙찰 탈락자는 제안서작성 보상비를 지급하지 아니함.)

8) 제안업체는 본 제안요청서의 내용에 대하여 질문이나 의견이 있을 경우, 입찰등록 마감일로부터 7일전까지 서면으로 하여야 한다

※ 공동응모의 경우 반드시 대표업체를 통해 질의하여야 한다

9) 지적재산권 및 소유권 보호를 위하여 본 과업수행으로 인해 발생되는 모든 성과물은 발주기관 제안사(계약상대자)가 균등 지분의 공동 소유함을 원칙으로 하되, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있으며, 지식재산권의 타용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의하여야 한다.

10) 각 응모자별 제안서 제출은 1건으로 제한하며(복수제출 금지), 제출된 제안서 내용은 서울시가 요청하지 않는 한 이를 변경할 수 없다.

2. 기술제안서

1) 일반사항

가) 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외할 수 있다.

나) 표기는 한글과 아라비아 숫자를 사용하고, 각종 단위는 국제표준 단위계(SI)에 의한 단위를 사용하며, 외국어나 한문표기가 필요한 경우에는 한글을 함께 표기하고, 인쇄는 단면 인쇄로 한다.

다) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없음.

2) 객관적 평가부문

가) 평가서는 참여인력의 상세한 자격·학력·경력과 제안업체의 사업수행 실적·경영상태 등 (별지서식 참조) 기술제안서평가기준 평가항목 순으로 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 첨부 제본하여 2부(총괄본 원본1부) 제출하여야 한다.

나) 유사 사업 수행 실적은 최근 3년(입찰공고일 현재 기준)간 문화재청 문화재 재난방지 통합시스템 구축에 준하는 사업에 한해 인정되며, 이에 해당 증빙서류를 첨부하여야 한다.

다) 증빙서류은 지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준의 시공실적 제출과 심사기준에 따른다.

3) 주관적 평가부문

가) 제안서 작성방법(붙임3)을 준용

나) 작성내용과 순서

① 기술제안서 80쪽~100쪽

② 부수 : 기술제안서 각9부(총괄본 1부, 정성 평가본 8부)

③ 규격 : A4(210× 297㎜)용지에 단변이 가로로 작성하고, 부득이한
경우에는 A3횡으로 작성, 반접하여 규격통일

④ 제본 : A4(210× 297㎜)용지에 단변을 가로로 좌편철 풀제본하여
책자로 제출

⑤ 표지 : 백색, 무광택

⑥ 본문은 백상지, 단면인쇄, 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 예시(예시 : - 1 - )와 같이 붙인다.

⑦ 간지로 사용

다) 제안서의 각 사항에 대해 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하며, “가능할 것이다”, “고려하고 있다”, “생각한다” 등과 같은 표현은 불가능한 것으로 간주한다.

라) 본 제안요청서는 과업의 범위, 내용 등을 상세하고, 명확하게 정의하지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서 등에 기술되지 않은 사항이라도 과업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항은 사업 범위에 포함시킬 수 있다.

3. 보안유지

가) 제안업체는 본 사업과 관련한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

나) 제안요청서와 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용해서는 안 된다.

Ⅳ. 제안평가 안내

1. 일반사항

가. 제안서 평가에 필요한 서류가 첨부되지 않았거나, 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 보완을 요구 할 수 있다.

나. 전항의 요구 기한까지 보완되지 않을 경우 당초 제안서만으로 평가하고,
당초 제출된 서류가 불명확하여 평가가 불가능 할 경우에는 ‘0’점 처리한다.

2. 제안평가방법

가. 기술 및 가격제안서 평가

1) 서울시는 기술평가위원회를 구성하여 제안서 내용에 대한 심사회의를 개최한다.

2) 제안서 심사는 “계약체결 세부기준” 평가기준에 따라 심사 한다. (별표 참조)

3) 제안서 평가내용에 대하여 제안업체는 일체의 이의를 제기할 수 없다.

Ⅴ. 제안평가항목 및 배점

1. 일반사항

가. 기술능력 평가 : 90점 (객관적 지표 평가 20점, 주관적 평가 20점, BMT 50점)

나. 입찰가격 평가 : 10점

다. 종합평가점수 산출 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수 + BMT 평가점수

라. 평가방법

- 종합평가점수가 동일한 경우에는 기술평가 점수를 우선 적용하여 기술평가 점수가 높은 자를 우선협상 대상자로 선정하며 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 심사위원장의 추첨에 의해 우선협상대상자를 결정함

- 협상범위는 협상적격자로 선정된 모든 업체가 제안한 제안내용, 이행사항, 평가위원회에서 권유사항 등으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

- 협상에 의하여 사업자가 선정되면, 선정된 사업자는 보완요청 사항과 협상에 의한 조정결과를 반영하여 계약을 체결함

2. 세부 평가항목 및 배점

구 분		평가항목	평 가 내 용(첨부양식 및 제안서 목차)	배점	비고
기술 능력 평가	정량적 평가분야	1. 기술인력	○ 기술인력 보유현황	5
		2. 기술보유	○ 해당분야 특허 및 인증서	5
		3. 수행경험	○ 누계실적 - 최근 3년간 동일 - 유사사업 실적만 인정 (문화재 재난방지 지침) - 실적 증명서가 첨부된 자료만 인정	5
		4. 경영상태	○ 신용평가 확인서	5
		5. 약자 및 우수기업	○ 우수기업 가점부여(절대평가제)	+7.6	가산점 부여표 참조
		6. 중소기업	○ 중소기업 가점부여(절대평가제)	+3
		7. 일자리창출	○ 신규채용 가점부여(절대평가제)	+2
		8. 고용안정	○ 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규채용	+4
		9. 근로관계법 준수정도	○ 근로 및 하도급법 준수 정도	-6
		소 계(최대 20점 만점)		20
	정성적 평가분야	1. 전략 및 방법론	① 제안의 기술적 이해 및 적정성 ② 제안의 객관성 및 실현성 ③ 목표시스템 구성의 적정성 ④ 사업범위의 명확성	5
		2. 기술 및 기능	① 서울시 문화재 안전관리시스템의 이해	5
			② 문화재청 통합관제시스템 구축에 대한 이해
			③ CCTV시스템의 구축
			④ 문화재 통합관제시스템 연동 및 연계 방안
			⑤ 문화재 환경정보 수집 방안
			⑥ 향후 시스템 발전방향
		3. 프로젝트 관리	① 품질보증 계획방안의 적정성 ② 위험관리, 자원관리, 보안관리의 적정성 ③ 사업관리 방안, 세부추진일정의 적정성 ④ 사업자의 수행준비성, 수행조직, 인력의 구성	5
		3. 프로젝트 지원	① 유지보수 전략, 조직 등의 적정성 ② 장애/사고 대응책, 및 복구 대책	5
		소 계		20
		1. RTSP호환성	○ NVR의 RTSP 저장과 분배 동시 가능시	10
			○ NVR의 RTSP 저장 또는 분배 불가능시	-50	감점
		2. 분배성능	○ 분배성능 측정	20
		3. 재생성능	○ 검색능력 - 별도의 운영 PC에서 다수의 NVR에 저장된 영상 검색 및 재생	10
		4. 영상저장	○ 저장성능 - Full HD(25FPS)로 영상을 저장하는 성능을 측정 - 저장속도 측정을 통해 저장능력 평가	10
		소 계		50
가격 평가	입찰가격평가분야	평점산식에 의함		10
합 계				100

3. 객관적 지표의 평가 방법 및 기준

가. 기술인력 평가(배점 5점, 절대평가)

1) 평가대상은 사업 책임기술자 및 부문별 참여 기술자임

2) 평가기준은 개인별 기술등급을 점수화하여(기술자격 점수) 참여인원 누계로 환산점수를 부여 함.

3) 기술자 등급별 점수

기 술 자 격	초급기술자	중급기술자	고급기술자	석사 또는 특급기술자	박사 또는 기술사
등급별 점수	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

4) 환산점수

구 분	14점미만	14점이상 ~ 16점미만	16점이상 ~ 18점미만	18점이상 ~ 20점미만	20점이상
등급별 점수의 누계별 환산점수	1	2	3	4	5.0

※ 기술자 구분은 정보통신공사업법 시행령 제40조1(정보통신기술자의 자격기준 등) 또는 소프트웨어산업진흥법 시행령 제1조2의(소프트웨어기술자의 자격기준 등)의 기준으로 실제 정보통신기술자 자격수첩 또는 소프트웨어 기술경력증을 관련 협회로부터 발급 받아 제출한 기술자에 대하여만 평가하며, 정보통신기술자와 소프트웨어 기술자 중복인력은 한 분야에서만 인정

나. 기술보유 평가(배점 5점, 절대평가)

1) 증빙자료(특허 공적조서, GS, 조달우수제품은 인증서)는 제안서 제출시 같이 제출한 서류만 인정하며, 증빙자료를 제출하지 않은 항목은 평가에서 제외한다.

2) 인증서는 제안업체가 직접 인증을 받은 자(권리취득자 포함)에 해당되는 경우로 공고일 현재 보유 중이어야 하며, 유효기간이 입찰공고일 이후 6개월 이상인 평가

심사항목	평 가 방 법	배 점
특허 및 해당분야 기술 관련 인증	영상관련(저장, 재생, 관제)	5

다. 참여회사 사업 수행실적 평가(배점 5점, 절대평가)

1) 평가대상은 참여회사의 공고일 기준 최근 3년간 실적
(문화재 통합관제 사업지침에 준하는 사업만 인정)

2) 실적금액(3점) : 최근 3년간 실적 합계금액

3) 실적건수(2점) : 최근 3년간 실적 건수

4) 평가등급

- 수행 실적금액 기준 (기준 점수 3점)

구 분	1억미만	1억이상 ~ 4억미만	4억이상 ~ 7억미만	7억이상 ~ 10억미만	10억이상
실적 금액별 점수	1	1.5	2	2.5	3

- 수행 실적건수 기준 (기준 점수 2점)

구 분	1건	2건	3건	4건	5건 이상
실적 건수별 점수	0	0.5	1	1.5	2

※ 실적 금액 및 건수는 단일건으로 3천만원 이상인 사업에 한하며, 공동도급의 경우 참여 지분율을 적용

라. 경영상태 평가(배점 5점, 절대평가)

1) 공인기관의 신용평가등급

신 용 평 가 등 급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평 점
AAA		AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	5
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	4.5
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	4
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	3.5
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	3
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	2.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	2
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	1

※ 신용평가등급은 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가 등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’(이하 ‘등급 확인서’라 함))을 기준으로 평가한다.

※ 심사대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘등급 확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

※ 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

※ 제안사가 공동수급체인 경우 구성원별로 각각 평점을 산정한 후, 해당하는 평점에 각각의 출자비율 또는 분담비율을 곱하여 산정된 평점을 합산하여 산정한다.

마. 가산점 부여표

구 분	항 목		배점한도	평점
약자 및 우수기업	A	1. 중증장애인생산품 생산시설 (보건복지부 지정)	2	2
	B	1. 사회적 기업(고용노동부 지정) 2. 예비 사회적 기업(지방자치단체 지정) 3. 사회적협동조합(정부부처 지정) 4. 자활기업(지방자치단체 지정)	1.8	1.8 0.9 1.8 0.9
	C	1. 장애인기업 2. 장애인고용 우수기업 가. 장애인고용률이 3%이상인 기업 나. 장애인고용률이 1.5%이상인 기업	1.2	1.2 1.2 0.6
	D	1. 여성기업 2. 여성고용 우수기업(여성고용률이 30% 이상인 기업) 3. 남녀고용평등 우수기업(고용노동부 지정)	1	1 1 1
	E	1. 최근 3개월간 평균 5%이상 신규채용 2. 최근 3개월간 평균 2.5%이상 신규채용	0.6	0.6 0.3
	F	1. 모범납세자 2. 노사문화 우수기업(고용노동부 선정) 3. 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정) 4. 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정) 5. 소비자 중심경영 인증(공정거래위원회 지정) 6. 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	1	0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
중소기업	G	1. 소기업 또는 소상공인 2. 중기업	1.5	1.5 1
	H	1. 서울소재 소기업 또는 소상공인 2. 서울소재 중기업	1.5	1.5 1
일자리창출	I	1. 당해사업 투입 신규인력 채용 (월 급여 100만원 이상 신규직원 1명당 0.2점, 최고 2점)	2	2
고용안정	J	1. 당해사업 투입 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용 (1명당 0.4점, 최고 10인이상 4점)	4	4
근로 및 하도급법 준수정도	K	1. 임금체불 업체 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 행정처분을 받은 사실이 있는 업체 -임금체불, 원․하도급자의 공사대금․장비(물품)대금 미지급 등 건당 -1점, 최고 –5점 감점 2. 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업(공정거래위원회) 3. 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업(공정거래위원회)	-6	-5 (각 –1) -0.5 -0.5

주) 1. 가산점은 정량적 지표 배점한도(20점)를 넘지 않는 범위 내에서 부여한다.

2. 일자리창출의 신규채용 인력, 고용안정의 장애인 신규 채용인력은 참여율(투입률)을 반영하여 가산점 계산하며, 제안서의 사업수행 인력에서는 제외한다.

※ 제안서 제출시 확약서 제출하며, 차후 채용관련서류 및 인력 투입관련 증명서류 제출

3. 중소기업 가산점(G, H)은 중소기업만 입찰에 참여할 수 있는 사업에는 적용하지 않는다.

4. 공동수급으로 참여한 경우 구성원별 가산점 계산 후 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

□ 가산점 평가방법

① 평가항목별 평가는 아래 각 항목을 제외하고 중복하여 평가할 수 있다.

가. “D”의 여성기업 및 여성고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. “C”의 장애인기업 및 장애인고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

다. 동일인물이 “여성고용 우수기업(“D”의 2)”, “장애인고용 우수기업(“C”의 2)”,“신규채용 우수기업(“E”)”이 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

② 여성고용 우수기업(“D”의2) 및 장애인고용 우수기업(“C의2”) 평가는 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실 또는 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류(「고용보험법」에 의한 고용보험, 「국민건강보험법」에 의한 국민건강보험, 「국민연금법」에 의한 국민연금, 「산업재해보상보험법」에 의한 산업재해보상보험에 가입한 증거서류 중 1개)에서 나오는 “여성종업원수 및 여성종업원비율”(여성이 대표인 경우에는 대표를 포함하여 산정)  또는 “장애인종업원수 및 장애인종업원비율”(장애인이 대표인 경우는 대포를 포함하여 산정) 자료로서 최근 3개월 평균자료를 제출받아서 한다(입찰공고일 전월 기준 최근 3개월 평균하여 요건을 충족하는 경우 평가).

③ “E"의 신규채용 우수기업의 평가는 다음 각 목에 따른다.

가. 전년도 및 최근 3개월(입찰공고일 전월 기준)의 고용사실을 증명할 수 있는 서류(고용보험, 국민건강 보험, 국민연금, 산업재해보상보험 관련 증거서류 중 하나 택일)에 따라 평가한다.

나. 해당기간 신규고용인원을 누적하여 계산한다(예 : 8월 입찰공고건의 경우, 5월, 6월, 7월의 각 월별 누적신규고용인원을 산술평균하여 계산. 단, 3월 이전 입찰공고건의 경우에는 전년도 포함 최근 3개월 누적평균 자료로 계산).

다. 각 월별 신규고용인원은 월별 ‘신규채용자 수’― ‘퇴직자 수’로 계산한다.

(적용례) 8월 입찰공고건의 경우,

구 분	5월	6월	7월
월별 신규고용인원	5	4	5
월별 누적신규고용인원	5	9	14

* 최근 3개월 평균 신규고용인원 = {(5+9+14)/3= 9.333333 = 10명

④ “D"의 여성고용 우수기업, ”C"의 장애인고용 우수기업, “E"의 신규채용 우수기업 평가에서 고용인원 계산결과의 소수점 처리는 소수점 첫째자리에서 올림을 하고, 전년도 또는 최근 3개월 평균자료가 없는 경우는 평가에서 제외한다.

⑤ 중소기업(“G” 또는 “H”), 여성기업(“D-1”), 장애인기업(“C-1”) 등은 “중소기업제품 공공구매종합정보망”에 등재된 자료로 평가할 수 있다.

⑥ 지역업체(“H”) 가산은 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체에 한하며, 법인은 법인등기등본상 본점 소재지, 개인 사업자는 사업자 등록증상 사업장 소재지가 서울시에 소재해야 한다.(다만, 지역제한입찰의 경우에는 지역업체 가산 적용을 제외하되, 인접시도까지 포함되는 경우 지역업체 가산적용한다)

⑦ 중소기업 가산은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등에 따라 중소기업만 참여할 수 있는 입찰의 경우에는 적용하지 아니한다.

⑧ “D"의 남녀고용평등 우수기업(“D-3”), "F"의 모범납세자, 노사문화 우수기업, 가족친화경영 우수기업, 하도급거래 모범업체, 소비자 중심경영 인증, 공정거래 자율준수 인증은 주무부(처, 청) 등의 장(위임한 경우 포함)이 확인해 준 유효기간 내의 자료를 제출한 경우에 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 최근 2년 이내로 지정된 것에 한하여 평가한다.

⑨  "I"와 “J"의 신규인력 채용, 장애인신규채용은 제안서 제출시 확약서 징구하여 평가한 후, 계약체결 전 신규채용 계약서를 제출하도록 해야 한다.

가. 동일인물이 “I"의 일자리창출, ”J"의 고용안정 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. 대표자 변경 등으로 인해 발생한 고용승계는 신규인력 채용으로 인정하지 아니한다.

※ 신규인력채용, 장애인신규채용은 해당 사업에 투입되는 인력인 경우에만 평가 적용

⑩ “J”의 비정규직 정규직화는 제안서 제출 시 확약서, 비정규직 증명서류(근로계약서, 본인확인서) 제출하여 평가한 후, 계약체결 전 정규직 증명서류(근로계약서)를 제출하도록 해야 한다.

※ 비정규직 정규직화는 해당 사업에 투입되는 인력인 경우에만 평가 적용

⑪ “K"는 최근 3년 이내에 고용노동부, 서울시 하도급부조리신고센터, 공정거래위원회 등을 통해 행정처분된 내역을 확인한다.

4. 주관적 지표의 평가 기준 및 방법

가. 기술제안서 주관적 지표 평가항목 및 배점기준은 협상에 의한 계약체결 기준에 의한 평가항목 및 배점기준을 참조

나. 주관적 평가방법은 서울시에서“기술평가위원회”를 구성하여 제안서 내용에 대한 평가 및 심사를 실시한다.

다. 평가위원이 각 제안업체에 부여한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고, 나머지 평가위원들의 점수를 평균하여 획득한 점수를 소수점 이하 5자리에서 반올림하여 소수점이하 4자리까지 산출함.

라. 평가 세부사항은 ｢지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준｣ 및 우리시 ｢정보화사업 제안서 평가방법 세부기준｣ 그리고 관계법령에 따라 평가계획을 수립하여 평가한다.

5. BMT(성능평가) 방법 및 기준

가. RTSP호환성

- 목적 및 필요성

이기종 시스템간의 호환성 확보

서울시 문화재 안전관리시스템과의 호환성을 확보

다양한 문화재 방범방재 유관기관에서 영상데이터 활용

향후 시스템의 증축 및 영상 데이터의 활용성 제고

- 시험평가 방법

위와 같은 시스템 구성에서 카메라의 영상신호 전송구간 A구간의 영상 프로토콜의 종류를 확인

NVR의 영상 분배구간 B구간의 영상에 대한 영상 프로토콜 종류를 확인을 통하여 RTSP프로토콜 호환성을 확인

운영PC상에서의 RTSP 영상표출 확인

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

- 최소성능기준

A구간과 B구간의 RTSP영상 전송 가능

운영PC상에서 실시간 Full HD(1080P)이상의 4채널 영상 표출

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용	배점	비 고
1	RTST 호환성	ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장과 분배 - 채널 수 관계없이 배점	10점
		ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장 또는 분배 불가시	-50점

나. 영상분배 성능 시험평가

- 목적 및 필요성

서울시를 비롯한 다수의 문화재 방범방재 유관기관으로의 원활한 영상전송

향후 시스템의 증축 및 영상 데이터의 활용성 제고

- 시험평가 방법

위와 같은 시스템 구성에서 카메라에서 NVR로 총 16개의 영상을 전송

NVR는 카메라에서 전송되는 영상을 실시간 저장하면서 총 16개의 영상을 총 6개 운영PC로 영상을 분배

개별 운영PC에서 16개 채널 영상 동시 표출유무 확인을 통하여 영상분배 성능을 시험평가

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상은 RTSP 프로토콜만을 사용

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

NVR은 Full HD(1080P, 6M/bps) 이상으로 영상을 저장

카메라는 CBR(고정비트레이트) 기준 6M/bps로 설정

최소 16개의 네크워크 카메라를 기본 구성으로 최소 6대의 운영PC에서 최소 16채널 영상을 표출

- 최소성능기준

카메라에서 전송되는 16채널의 영상을 NVR에서 저장

6대의 운영PC상에서 16채널이상의 영상을 동시에 표출

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	영상 분배성능	60ch 미만	70ch	80ch	90ch	100ch	110ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		제안 불가	10점	12점	14점	17점	20점

다. 영상검색 및 재생성능 시험평가

- 목적 및 필요성

다수의 NVR에 저장된 영상데이터를 동시에 검색

문화재 방범방재 능력을 제고

- 시험평가 방법

각 NVR은 총 6개의 카메라에서 전송되는 영상을 개별 저장

운영 PC는 총 4개의 NVR에서 무작위로 추출된 8개의 영상을 검색

운영 PC는 무작위로 추출된 9개의 과거 영상에 대하여 시각을 동기화 시켜 재생함으로 성능을 평가

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상은 RTSP 프로토콜만을 사용

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

NVR은 Full HD(1080P, 6M/bps) 이상으로 영상을 저장

카메라는 CBR(고정비트레이트) 기준 6M/bps로 설정

- 최소성능기준

총 4대의 NVR에서 검색된 9개의 영상을 운영PC 1대에서 시각을 동기화 시켜 재생(소요간은 10초 이내)

운영 PC에서 9개의 영상 시각 동기화 재생 시 자유롭게 재생 시간대를 이동(소요시간은 10초 이내)

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	검색성능	10ch 미만	11ch	12ch	13ch	14ch	15ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		제안 불가	1점	2점	3점	4점	5점

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	재생성능	4ch 미만	4ch	6ch	9ch	12ch	15ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		1점	2점	3점	3점	4점	5점

라. 영상저장 성능 시험평가

- 목적 및 필요성

문화재 방범방재에 사용되는 NVR의 최소 성능을 규정

문화재 방범방재 능력을 제고

향후 시스템 증축 및 비용 절감

- 시험평가 방법

NVR는 총 16개의 카메라에서 전송되는 영상을 개별 저장

운영 PC는 16개의 영상을 검색 재생하여 NVR의 저장 성능을 시험

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상은 RTSP 프로토콜만을 사용

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

NVR은 Full HD(1080P, 6M/bps) 이상으로 영상을 저장

카메라는 CBR(고정비트레이트) 기준 6M/bps로 설정

- 최소성능기준

NVR에서 최소 Full HD(1080P)이상의 해상도로 16채널을 저장

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	저장성능	250Mbps 미만	275Mbps	300Mbps	325Mbps	350Mbps	400Mbps 이상
		제안 불가	2점	4점	6점	8점	10점

마. 일반사항

- 제안업체는 별도의 장소에서 일정 시간동안 성능평가를 위한 시스템 환경을 구축해야 한다.

- 제안업체는 본 사업에 제안하는 제품으로 성능평가를 받아야 한다.

- 다수의 업체가 동일한 제품을 가지고 평가를 받을 수 있다.

- 동일한 제품이라도 입찰참가업체는 개별로 성능평가를 받아야 한다.

- 한 항목이라도 최소성능기준이 미달될 경우 제안이 불가하다.

6. 가격평가의 기준(10점)

입찰가격 평가방법은 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의한 입찰가격평점산식에 의함

가. 입찰가격을 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80이상으로 입찰한 업체의 경우

․ 평점 = 10 × (최저입찰가격 / 평가대상자의 입찰가격)

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 한다.

2. 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만일 경우에는 100분의 80으로 계산한다.

3. 가격 평가점수 결과 소수점 이하 숫자가 있을 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 소수점 넷째자리까지 표시한다.

Ⅵ. 일반 시방서

1. 일반사항

가. 개요

□ 본 제안요청 내용(일반시방서)는 『2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축』에 적용하는 일반사항으로서 제반규정과 관련 다음의 기술기준에 의하여 구매, 제작, 설치 및 공사함을 원칙으로 하며 사업기간 중에 관계법령이 개정되었을 경우에는 개정된 법령에 따른다.

□ 규격서, 설계서상의 불합리한 점이나 문구, 용어해석에 대하여 발주 기관과 의견을 달리할 경우에는 발주기관의 해석 및 지시에 따라야 하며, 본 시방서 및 설계서에 명시되지 아니한 사항일지라도 구축상, 구조상, 외관상, 시스템 구성상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라야 한다.

□ 본 시스템의 기능 및 규격은 『2013년도 문화재 재난방지시스템구축사업 지침 및 2013년도 문화재 재난 및 안전관리 통합시스템 시범구축 기술수준 지침서』에 따라야 한다.

나. 적용범위

□ 본 사업에 부수되는 제반시설의 제조, 설치, 시험 등을 시행하는 것으로서 설비의 제 기능의 발휘와 운영에 있어서 당연히 필요하며 부수되어야 한다고 인정하는 전체 세부사항에 대하여 계약자는 발주자 및 물품 검수자, 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 하며, 계약시 첨부된 제반조건(일반조건과 특수조건)과 규정을 준수하여야 한다.

□ 계약자는 사업수행과 관련하여 발생되는 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

□ 계약자는 자신의 고의, 과실로 인한 불법행위 및 계약 위반으로 인하여 야기된 모든 손해에 대하여 책임을 진다. 상기 배상 책임은 발주자는 물론 본 시방에 의한 사업의 수행에 관련된 제3자의 신체적 상해와 사망 및 재산상의 손해를 포함한다.

□ 기 설치되어 있는 각종 설비와 구축 시공시 문제가 발생하지 않도록 사전조치 및 협의에 철저를 기해야 한다.

다. 용어정리

□ “계약서”라 함은 물품납품계약서와 계약조건 등 계약 약관과 설계서, 설계도, 시방서 등 설계도서 그리고 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

□ “시방서”라 함은 본 설비와 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.

□ “감독원”이란 당해 설비의 제조․구매(설치포함)를 위해 발주기관에서 임명한 공무원으로서 물품의 검수 및 설치 공사 전반에 관한 감독업무 종사자를 말한다.

□ “계약자”란 본 설비에 관한 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를  말하며, 기타 규정에 따라 인정된 계약자의 대리인, 승계인을 포함 한다.

□ “발주자”란 본 설비의 제조 납품 및 설치를 위하여 입찰을 집행하거나 발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

□ “지시”란 감독원이 계약자에 대해 그 권한범위 내에서 방침, 기준, 계획 등을 통보하고 실시토록 하는 것을 말한다.

□ “승인”이란 계약자가 요청한 사항에 대해 감독원의 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

□ “입회”란 감독원 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 입석하여 작업 상황을 확인하는 것을 말한다.

□ “사업책임자”라 함은 계약자의 의무와 권한을 대행하고, 물품제조 및 설치에 관한 일체의 사항을 담당 처리하는 자를 말한다.

□ “통지 등”이라 함은 본 사업을 위한 계약의 이행과 관련하여 행하는 통지․신청․청구․요구․회신․승인 또는 지시 등을 말한다.

□ “납품”이라 함은 지정된 물품을 지정된 장소에 입고 또는 제공하는 것만을 뜻하지 아니하고, 조정시험 완료 후 고유의 성능이 발휘되어 발주자의 성능시험이 가능하도록 하는 것을 의미한다.

□ “설비”라 함은 조문의 내용에 따라 기자재 또는 부품만을 뜻하지 않고 계약의 목적인 시스템과 이에 포함되는 소프트웨어 및 제작설치, 기타 이외에 필요한 기술 등 수급자가 해야 할 공급계약 의무 전부를 의미한다.

라. 설계변경 조건

□ 물품납품 및 설치 공사기간 변경

◦ 발주자의 방침 변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

◦ 기상불량(강우, 강설, 기온저하) 일수가 10개년 평균일수보다 많을 때

◦ 천재지변 등 작업이 불가능할 때

□ 본 설계서는 조사당시 수집된 자료에 의하여 설계된 것인 바, 조사 불능한 부분 및 조사이후 변동사항이 발생하였을 때는 실제에 맞추어 설계변경 할 수 있다.

□ 본 물품납품 및 설치공사 시행에 있어 합리적인 추진을 위하여 공정계획 변경이 필요한 경우에는 감독원이 승인한 조정 공정 계획에 맞추어 설계변경을 할 수 있다.

□ 본 물품납품 및 설치공사에 관한 발주기관의 방침이 변경되었을 때는 변경된 방침에 따라 설계 변경할 수 있다.

마. 적용규정

□ 본 시방서에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 다음 각 호의 규정을 준용하고, 규정되지 않은 사항은 발주자와 협의하여 적용한다.

◦ 한국공업표준규격(KS)

◦ 전기통신기본법 및 동 시행령, 동시행규칙

◦ 전기통신사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

◦ 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

◦ 전기공사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

◦ 정보통신공사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

◦ 전기용품 안전관리법 및 전기설비 기술 기준령

◦ 소프트웨어산업 진흥법 및 동 시행령, 동시행규칙

◦ 전파법 및 동 시행령, 동시행규칙

◦ 방송통신위원회 고시

◦ 산업안전기준에 관한 규칙

◦ ISO, IEEE 규정

◦ 기타 이에 준하는 법령

□ 본 시방에 의한 설비의 설치에 대하여 설계도서가 관계법령과 상이한 경우는 관계법령에 따라 시공하여야 한다.

□ 모든 제품의 설치 및 공사는 관련 법령이 정한 면허를 보유한 업체가 설치하여야 한다.

2. 물품제조 및 설치공사의 시행

가. 제조구매 착수

□ 계약자는 제조․구매에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약일로부터 7일 이내에 다음 서류를 구비하여 착수계를 제출하여야 한다.

◦ 착수계

◦ 현장 대리인 계

◦ 사업 수행 계획서

◦ 사업수행조직도(수행인력 상세현황 포함) 및 업무 분장내용

◦ 분야별시스템 구축계획서

◦ 제작․설치 도면

□ 계약자는 착수계를 제출한 후 7일 이내에 착수보고회를 개최하여야 한다.

나. 감독원의 업무

□ 본 사업의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약자, 현장대리인, 당해 사업을 추진하기 위해 고용한 자에 대하여 계약이행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 하여야 한다.

□ 계약자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

□ 계약자가 법령, 제반규정, 시방서, 설계도서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 제조, 설치를 하였을 경우에는 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

□ 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 한 경우에는 계약자에게 이를 통보하고 시정여부를 확인하여 물품의 반입, 설치의 재개 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

□ 계약자가 납품․설치에 관한 통지, 연락, 보고의 경우에는 감독원을 경유하고, 감독관의 의사를 존중하고 긴밀히 협조하여 공급․설치에 만전을 기하여야 한다.

다. 계약자의 의무

□ 착수와 동시에 설계도서와 현장여건을 면밀히 검토하고, 공기가 지연되지 않도록 제반조치를  강구하여야 한다.

□ 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 경우에는 사업 책임자의 검토 의견서를 첨부하여  발주자에 통지하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 시행하여야 한다.

◦ 설계변경사유가 있는 경우

◦ 협의 및 조정을 필요로 하는 경우

◦ 설계도서에 명시되지 않아 성능유지 및 향상을 할 수 없는 경우

◦ 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

□ 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 제조, 설치에 대해서는 감독원의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 계약자 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

□ 업무 한계

◦ 설치시행 공정과정에 있어서 일체의 기술노무, 자재관리 및 보안상의 책임을 져야 한다.

◦ 물품의 제조․설치 중 설치된 물품이 재해 또는 기타 원인에 의한 손상이 없도록 필요한 조치를 강구해야 한다.

◦ 태만이나 과실로 발생되는 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 보수, 복구 완료하여야 하고, 이의 비용은 계약자가 책임진다.

◦ 감독원이 발행한 업무지시서에 대하여는 문서와 동일한 효력을 갖는다.

◦ 감독원이 발행한 업무지시서에 대해서는 계약자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에는 필요한 추가조치를 취할 수 있고, 계약자는 이에 따라야 한다.

◦ 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생 한다.

◦ 설치 완료시에는 현장 내외의 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 한다.

◦ 작업 시 손상된 지면, 기존 시설물의 변경, 손상부분을 원상태로 복구해야 한다.

◦ 계약자는 현장에 대한 안전관리 및 제조․설치 시 타 시설물에 대한 보호의 책임을 지며, 이로 인해 발생되는 모든 민․형사상의 책임과 손해에 대한 책임을 진다.

라. 업무처리

□ 계약자가 제출하는 문서 중 사본제출은 원본대조필하여 제출하고, 감독원 요청 시 원본을 제출하여야 한다.

□ 계약자는 국내외에서 새로이 개발되었거나 개량된 기술, 기기 등을 사용함으로서 성능개선, 기기 및 설치비의 절감, 설치기간 단축 등의 효과가 발생한다고 판단될 경우 기술적인 입증 자료를 첨부하여 감독원에게 제출, 승인을 득 하여 시공할 수 있다.

□ 타 공사가 진행 중 이거나 공동설치가 필요한 개소에 대해서 계약자는 동일 지점을 작업하는  타계약자와 업무협의를 하여 작업 중 발생될 수 있는 마찰 및 중복 작업을 미연에 방지하여야 한다.

마. 현장조사

□ 계약자는 계약 즉시 현장조사를 실시해야 하며, 물품 제조 및 설치에 필요한 제반사항을 조사한다.

□ 계약자는 원활한 현장설치 작업을 위하여 기 설치된 관련 설비에 대해 상세히 조사하여 공기지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

□ 설계도서 검토, 현장조사 결과 또는 사업 시행중 필요한 부분은 타 사업과 작업방법 및 시기에 대한 협의를 거쳐 시행하여야 하며, 감독원의 지시 또는 타 공사 계약상대자가 요청하는 경우에 업무협의를 통하여 작업 중 발생될 수 있는 마찰, 작업지연 및 중복시설, 중복작업을 미연에 방지하여야 한다.

□ 계약상대자는 현장조사 완료 후 감독원에 의견서를 제출해야 한다.

사. 유관기관 협의

□ 계약자는 설비의 설치 및 운영에 필요한 제반 인․허가 및 승인을 얻어 본 사업을 원활히 수행하여야 한다.

□ 계약자는 계약 이행을 위하여 관계기관에의 신고, 인․허가에 관련한 설계도서의 작성, 신청서류의 제출, 관계기관과의 협의 및 제조 ․ 설치에 필요한 업무는 발주기관을 대신하여 수행하여야 한다.

□ 신청인이 발주기관인 경우에 발주기관 장의 직인을 받은 후 관계기관에 신청하고, 신고 및  인․허가필증을 교부 받아 감독원에게 제출하여야 한다.

□ 전원 수전, 회선임대관련 등의 업무수행을 위한 관련기관들과 시행하여야 할 업무 또한 상기 사항을 준용한다.

아. 공정관리

□ 사업수행책임자는 작업이 있을 경우 작업일지를 작성하여 감독원에게 확인을 받아야 하며 예정공정표 및 세부수행계획서에 의해 공정 진도를 수시로 점검하여야 한다.

□ 실제공정이 계획공정보다 상당히 미달된다고 판단되는 경우 감독원은 계약자에게 공정 만회대책을 강구토록 할 수 있으며, 계약자는 공정 만회 대책을 수립, 제출하여야 한다.

자. 안전관리

□ 현장설치에 필요한 안전수칙을 이행토록 하여야 하고, 관련 제반시설을 갖추어야 한다.

□ 현장설치 착수 전에 안전교육을 실시하고 필요한 안전시설을 확보하여야 한다.

□ 설치공사 중 발생하는 모든 사고는 긴급보고 하여야 하며, 응급조치 후 발주자가 요구하는 서식에 의거 서면으로 보고하여야 한다.

차. 납품기기의 규격

□ 납품 자재 및 기기는 KS 표시품 또는 동등이상의 KC 인증을 필한 제품으로 규격에 맞게 제조된 물품을 사용하여야 한다.

□ 납품자재 및 기기가 타업체 또는 개인의 특허나 이에 유사한 지적재산권 등을 침해하지 않도록 구입 등 설치하여야 한다.

□ 시방서에 특별히 명시되지 않는 사항중 기기 성능, 특성상 국내외 공인기관 인증제품, 인증규격 이외의 물품에 대해서는 감독원과 협의하여 사용한다.

□ 본 사업에 소요되는 각종 물품 및 부품은 신품이어야 하고, 최신기술 이어야 하며, 준공 후 5년 이상 지속적으로 공급 할 수 있어야 한다.

□ 예비품은 원래 공급한 부품과 같거나 동등 이상의 기능을 발휘하여야 하며, 시스템 운용에 직․간접적인 영향 없이 쉽게 교체 되어야 한다.

파. 현장조립 설치 및 운전

□ 현장조립 및 조정시험에 대해서 계약자는 숙련된 기술자를 파견하여 조립 조정 시험을 수행 한다.

□ 납입품의 운반은 신중히 하여 내용물에 손상을 주지 않도록 하여야 하며, 운반중 노면 혹은 제3자에게 손상을 준 경우는 모두 계약자의 책임으로 복구해야 한다.

카. 품질관리

□ 검사 및 시험에 합격한 자재 또는 기기라도 사용할 때, 변질 또는 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용해서는 안 된다.

□ 주요자재 및 기기는 인증 제품을 사용하여야 하고, 시험성적서, 기타 해당자재 및 기기의 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 검사결과에 대한 승인을 받아야 하며, 시험과정 입회 확인 요구 시 계약자는 이에 응하여야 한다.

□ 납품 자재 및 기기의 제조․설치과정에서 요구되는 모든 검사는 특별시방서 기준에 적합 하도록 실시하여야 한다.

□ 계약자는 설치 완료후 시험 계획에 따라 시험 및 검사를 실시하여야 하며, 최종 시험 및 검사는 감독원 입회하에 실시한다.

하. 기록 및 보고

□ 계약자는 다음사항을 기록 및 촬영하여 보관하여야 하며, 준공시  제출한다.

◦ 시스템 제조 및 현장시공 전․중․후 사진

◦ 기타 필요한 사항

□ 주간공정보고

◦ 주별 주요작업내용에 대한 실적 및 차주작업에 대한 계획을 제출하여야 한다.

◦ 기타 업무추진에 관련된 주요 사항 등

□ 진도보고

◦ 착수보고 시 첨부된 예정공정표에 의한 추진상황(계획대 실적)을 주간 단위 로 작성 제출하여야 한다.

□ 월간보고

◦ 착수보고 시 첨부된 예정공정표에 의한 추진상황(계획대 실적) 및 명월 추진계획을 월간 단위로 작성 제출하여야 한다.

◦ 진도와 월간보고가 동시에 이루어질 경우는 월간보고로 진도보고를 대체할 수 있다.

□ 시운전

◦ 각종 장비의 설치 및 응용프로그램 개발이 완료된 후 준공 전에 안정적으로 운영할 수 있도록 문제점을 찾아내어 수정하기 위한 시운전을 해야한다.

◦ 계약자는 시스템의 구체적인 시운전 계획 및 시나리오에 관한 자료를 감독관에게 제출하여 사전승인을 득한 후 시스템 시운전 시험에 참여하여 시스템 간 상호 계통적으로 연동이 되는가를 확인하고, 연동 중 상호 인터페이스 문제가 발생되었을 경우 즉시 해결방안을 제시하여야 한다.

◦ 계약자는 모든 장비의 검사 및 시운전을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재 및 시험장비를 제공해야 하며, 이에 소요되는 제반경비는 계약자의 부담으로 한다.

◦ 계약자는 장비설치 완료시 각 장비의 기능과 이에 따른 검사 및 시운전에 합격하여야 하며, 수요처는 필요시 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있다.

◦ 시스템 시운전중 발생한 문제점은 준공 전까지 해결하고, 개통에 영향을 주어서는 안 된다.

□ 준공

계약상대자는 본 사업이 완료되면 준공도서를 제출하여야 한다.

◦ 시스템 설치 관련도서

- 설비별 제작 및 설치공정 사진(설치 전․중․후 대비 포함)

- 전체 System 상세 계통도 및 구성도

- 전체 시스템 케이블 및 전선에 대한 상세 연결도

- 설비내역 및 제품 카탈로그(원제조사 증명서 제출)

- 설비별 설치 매뉴얼

- 설비별 규격서 및 상세 도면

- 데이터 처리 블록도 및 Part List

- 주요 장비 정품인증서 및 부품공급확약서(5년이상)

- 유지보수 비상연락 체계

◦ 운용 및 유지보수 설명서

- 전체 시스템 상세 계통도 및 구성도

- 전체 시스템 케이블 및 전선에 대한 상세 연결도(선번장 포함)

- 설비별 운용방법(S/W 포함) 매뉴얼

- 설비별 유지보수 매뉴얼(S/W포함)

[점검주기, 항목, 방법, 진단수리법(Flow Chart) 등]

- 비상시 전체 시스템 및 설비별 응급조치 매뉴얼(S/W포함)

- 비상연락망이 포함된 유지보수 체계도

- 기타 필요한 사항

◦ 준공도면

- 시스템 설치관련도서, 운용 및 유지보수 설명서 및 준공도면(A3)을 제출한다.

- 발주처가 사용할 수 있는 CAD 및 PDF파일로 작성한 CD-ROM을 제출하여야 한다.(시스템 설치 및 관련도서, 운용 및 유지보수 설명서 포함)

- 운전 및 유지보수 설명서와 상호 보완적이 되도록 꾸며져야 한다.

- 시스템 설치 관련도서, 운전 및 유지보수 설명서의 파일을 포함하여야 한다.

□ 하자보증

◦ 계약상대자는 준공검사일로부터 하자 기간 만료일까지 발생되는 문제로 인해 설비의 정상적 기능 수행에 지장을 초래하는 다음과 같은 항목들에 대해 계약상대자는 자신의 부담으로 결함을 해결해야 한다.

- 구성품의 결함

- 설치 공사의 결함

- 지침서의 결함

- 정확도, 내구성 등 성능의 불일치 또는 미달

- 빈번한 고장(2회 이상) 등 기타 설비의 결함

◦ 향후 하자 발생시 계약상대자는 하자 고장 접수 시간으로부터 최단시간 내에 수리 완료하여 하자수리이행 내용을 서면으로 서울시에 통보하여야 하며, 수리 완료 조치가 지연될 경우 서울시는 계약상대자에게 이의 시정을 독촉할 수 있으며, 독촉 후에도 계속 지연될 경우 하자 책임의 불이행으로 처리 할 수 있다.

◦ 도입장비에 대한 무상하자보수 기간은 준공검사일로부터 1년간이고 도입소프트웨어(SW)에 대한 무상하자보수 기간은 준공검사일로부터 1년간으로 하며, 계약상대자는 하자보증을 위해 설치기간 중 임무를 수행했던 기술자 중에서 전문 기술자와 엔지니어를 선발, 이들로 구성된 애프터 서비스팀을 운영, 설비정상운영에 협조하여야 하며 A/S 팀 조직 및 구성을 준공서류에 제출하여야 한다. 하자보증기간 중에는 어떠한 성질의 고장인가를 불문하고 계약상대자는 지체 없이 설비가 정상 운영할 수 있도록 지원할 수 있도록 하고 이때 소요되는 예비용 설비 및 예비 부속품, 기술 인력 등은 충분히 확보해 두어야 한다.

◦ 시스템 장애발생 요인을 최소화하고, 상태유지의 최적화를 위한 유지보수 활동 방안을 제시한다.

□ 교육훈련

◦ 계약자는 본 시스템 운용과 유지보수를 위해 발주자의 통합관제센터 관련 H/W, S/W는 시스템 관리요원과 운영요원 교육을 공사완료 후 준공전 또는 준공일로부터 1개월 안에 실시한다.

□ 보안관리

◦ 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 누설해서는 안 된다.

◦ 계약자는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다.

◦ 본 사업과 관련하여 시설물에 출입시는 감독관의 사전승인을 받아야 하며 주요공정은 감독관 입회하에 시행한다.

□ 소유권 및 지적재산권의 귀속

◦ 본 사업과 관련하여 계약자가 작성한 제안도서 및 개발된 응용 소프트웨어의 사용권은 발주기관과 계약상대자의 공동소유를 원칙으로 하며, 사업의 특성에 따라 상호협의에 의하여 소유권을 달리 정할 수 있다.

◦ 계약자가 작성한 제안도서가 관계법령 등에 위배될 경우 즉시 수정 보완하고 이에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

◦ 계약자는 본 사업과 관련되는 내용을 발주기관의 사전 승인 없이 도서 등에 게재하거나 제3자에게 누설해서는 안 된다.

□ 기타사항

◦ 과업의 항목 및 주요내용의 누락 또는 불분명한 사항은 발주기관과 협의하여 결정토록 하되, 상호 이견이 있을 때에는 과업의 목표에 부합되는 범위 내에서 발주기관의 해석과 지시에 따라야 한다.

◦ 발주자는 계약자의 품질보증 및 수행과정의 적정여부를 수시로 점검, 확인할 수 있으며, 이의 시정을 요구할 수 있다.

◦ 법규나 규정, 계약상 명문 규정이 되어 있지 않은 사항은 신의성실의 원칙에 따른다.

Ⅶ. 특기 시방서

1. 일반사항

가. 사용재료 및 제작기술

□ 모든 기자재는 부속품의 검사 또는 교체 시 적절한 작업이 가능하도록 설계한다.

□ 모든 기자재는 정보통신기기 이용자의 안전과 전기통신망의 보호 및 전파질서 확립을 위해 전기통신기본법 및 전파법에 의한 정보통신기기 인증서(KC)를 필한 제품 또는 동등의 품질이 보증되는 장비로 제안 구축한다.

□ 모든 기자재 및 소프트웨어의 구성과 기능은 계약에 명시한 규격서 조건에 일치하고 시스템 통합 관제성능 발휘와 수행업무 처리가 완전해야 하며, 기자재는 최신기술에 입각하여 제작 및 공급한다.

□ 각 장치 그룹별 상세 사용재료 및 제작기술은 시방서 및 규격서의 요구에 따라 설계 및 제작하여야 한다.

□ 본 사업과 관련된 주요 기자재에 대해서는 정품인정서 등을 제출하여야 한다.

나. 전기적인 설계 요구 조건

□ 계약자는 설비 설계시 간선 케이블에서 발생하는 정격의 ±10% 전압강하를 보전할 수 있도록 장치의 설계에 반영할 책임을 진다.

□ 각 장치는 설치현장의 주위환경에 신뢰성과 안정성 등 기능 수행에 지장이 없도록 한다.

□ 설비의 신뢰도 보증을 위해 계약자는 본 사업에 구축되는 모든 기기에 AC 또는 DC 적정전압 유지해야 한다.

다. 장치구성

□ 각 장치에 포함된 구성품은 단위 구성품별 구매가 가능해야 한다.

□ 모든 기자재는 교체시 적절한 작업이 가능하도록 제작 하고, 동일 품질과 비교하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

라. 기기의 설치

□ 기자재의 설치를 위한 현장조사 실시 및 제반 기초 시설을 설치해야 한다.

□ 구멍 뚫기, 각종 배관․배선, 부대품 준비, 콘크리트 타설 각종 기기의 설치와 기타 부착물들을 견고히 부착시키는데 필요한 제반 작업을 해야 한다.

□ 모든 기기는 도면과 현장여건을 확인하고 적정한 위치에 표시 작업을 한 후 설치 위치를 결정한다.

□ 도면과 불일치하거나, 원 설계 내용대로 시공하기 어려울 경우에는 감독 공무원과 협의 후 발주처의 변경 승인을 득한 후 시공해야 한다.

□ 공급하는 기자재를 포함한 모든 제품은 본 시방서와 감독공무원의 지시에 따라 설치해야 한다.

◦ 기자재의 설치 및 전체 설비의 상호 연결하는 경우 다른 설치에 장애가 없도록 하며, 사전에 충분한 기술적인 제반 계획을 수립하여 수행한다.

◦ 제작설비의 설치위치 및 선로 등의 루트는 감독공무원과 협의하여 승인 후에 시공한다.

□ 기기 위치

◦ 배선과 케이블 루트는 기기의 구조, 조건, 간섭 여부, 전기 종단 위치에 따라 결정하고, 운전과 유지관리 상 접근이 용이한 곳에 설치하도록 한다.

◦ 현장 여건상 위치나 배치의 합리적 변경이 필요하거나 발주처가 위치변경을 요구하는 경우 계약자는 이에 대한 제반조치를 취해야 한다.

◦ 기기 위치는 조명관계를 충분히 고려하여 설치한다.

◦ 습기, 부식성 가스, 가연성 가스, 진동, 침수 등의 위험이 없는 장소를 선택하고, 부득이 기기 설치를 하게 될 경우 감독 공무원과 협의하여 보안 대책을 수립한 후 시행한다.

□ 배관 시공은 설계도면에 의하여 시공하고, 도면에 명시되지 않은 사항은 현장여건, 건물의 구조 및 위치 등을 고려하여 배선설치에 지장이 없도록 한다.

□ 계약자는 특수한 경우의 보조장치 설치와 접속에 대하여 감독 공무원과 충분히 협의한 후 설치한다.

□ 설치방법을 포함한 추가 내용의 변경서류를 시공 전에 발주처에 제출하여 승인을 득 한다.

마. 배관·배선 작업

□ 기기간의 배선, 접속 및 배관작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의 하나로서 발진, 잡음, 혼신, 음량부족, 음질불량, 화질불량 혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계도면의 배관 및 배선도를 기준으로 확실히 숙지한 후 작업에 임한다.

□ 계약자는 모든 현장설치 구성 품과 조립품을 아래 조건에 따라 설치 연결하도록 한다.

□ 본 설치의 배관․배선에 관한 사항은 전기통신 옥내․옥외 배선설치의 규정에 따라 시공한다.

□ 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 케이블 타이 등으로 견고히 지지시켜야 하며, 감독공무원의 별도 승인이 없는 한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결한다.

□ 배관 재질은 금속관(녹슬지 않는 것) 또는 합성수지 전선관으로 KS규격품이어야 한다.

□ 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 KS규격에 적합하여야 하며, 별도 지시가 없는 한 박스류에는 커버부형을 사용하여야 한다.

□ 배관 부설

◦ 배관 1구간이 30m를 초과하는 경우 또는 기술상 필요한 곳은 Pull Box를 설치하여야 하며, 새들 또는 행거로 지지하는 경우에는 설치간격을 2m 이내로 한다. 단, 배관의 종류에 따라 설치간격은 조정될 수 있다.

□ 배관 입선

◦ 케이블 접속은 Box 또는 분전반 내에서만 이루어져야 한다.

◦ 입선 시에 케이블의 절연피복이 상하지 않도록 한다.

◦ 입선 후 케이블 여장을 정리정돈하고, 연결부위는 방수 처리 한다.

◦ 필요한 기기에 결선할 경우 케이블이 바뀌지 않도록 미리 표시를 해두어야 한다.

□ 전원선 인입

◦ Main 전원선 인입 작업 시 기기의 사용전압 및 사용전류 용량을 설계용량과 검토한 후 기기의 사용전압과 전류용량을 확정한다.

◦ 전원선 입선 전에 케이블의 굵기, 규격, 용도별로 구분하여 배관에 입선하여야 하며, 또한 배관의 크기도 결정하여야 한다.

◦ 단상 2선 방식은 일반적으로 사용되는 전원공급 방식으로 공통선과 접지선은 다른 색상으로 구분하여 입선하여야 한다.

□ 분전반은 특기한 것을 제외하고는 KSC 8320(분전반) 통칙에 따르며 전기방식, 개폐기의 종별, 용량, 보호판, 함규격, 외형은 제작 승인도를 작성 감독의 승인을 받고 제작한다.

□ 분전반의 재료 및 부품은 KS 규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 규격에 적합한 것으로 감독원에게 승인을 득한 후 사용한다.

□ 주회로의 도체는 병렬로 사용해서는 안 되고 나도체인 경우에는 산화 방지를 위해 절연피복 또는 락카 도장을 하는 것으로 한다.

□ 도선 접속부의 접속은 스프링 와셔를 사용한 나사 조임으로 한다.

□ 통상 사용 상태에서 도어를 열었을 때 충전부가 노출되지 않도록 보호 판을 설치하고 보호판에는 차단기의 명판꽂이를 취부한다.

□ 배선입선 작업 시 사용 기기의 종류 및 내역을 배선 시작부분과 종단부분에 표식 처리한다.

□ 배선표식은 견출지, 라벨터치를 사용하여 표식처리 후 투명한 테이프로 밴딩 처리한다.

□ 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하기 위하여 보호 장치를 구비한다.

□ 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전송손실이 적은 종류를 선택한다.

□ 비닐절연체는 도체 위에 동심원상으로 피복 하여야 하고, 사용상 유해한 홈이나 기포가 없어야 한다.

□ 절연체 또는 정전차폐 위에 케이블 심선과 동심원상으로 피복 한다.

□ 커넥터의 특성

◦ 커넥터는 내구성이 좋고, 특성변화가 없어야 하며, 특히 접촉저항이 적고 결합시 빠지거나 헐거워지지 않는 것을 사용한다.

◦ 방수와 방습에 우수하고, 외부의 영향을 받지 않는 견고한 것을 사용한다.

◦ 선로 감쇄가 적고, 특성 임피던스 불균등에 의한 신호반사가 적은 것을 사용한다.

□ 커넥터를 조립하여 기기에 접속시킨 후에 열 수축 튜브를 사용하여 방수, 방식, 연결개소 풀림 등 커넥터의 단말 처리를 한다.

사. 기타

□ 전기․통신접지 시설을 사용한다.

□ 본 규격에서 언급되지 않은 각종 장치 등의 구조 및 외형크기는 본 사업의 시스템에 적합한 형태와 크기로 제작한다.

□ 시공과 관련하여 명시되지 않은 세부적인 사항은 각 공정별 전문시방서 시공기준을 따른다.

2. 기술 요구사항

가. 사업의 개요

□ 본 사업은 서울시 문화재 통합관리시스템 구축의 일환으로 문화재 기초 현장에 부합한 영상감시시스템을 교체 및 신규 구축하도록 한다.

□ 영상감시기기를 중심으로 불꽃감지기, 적외선센서를 연동 구성하며, 미기상용 복합기상감지기를 설치하여 문화재 통합관제의 기반을 조성

□ 문화재청의 문화재 방재시스템 구축지침에 의거하여 운영의 편리성, 확장성, 보안성 및 연계성을 확보

□ 영상감시시스템의 문화재 환경과 조화로운 기능적인 디자인 확보

나. 사업 범위

□ 단위 문화재 현장 시스템 설치

연번	문화재명	관리 단체	NVR	운영PC	CAM	VPN	Data interface	영상정보 연동
								기초	CCTV 통합센터	소방서
1	박노수 가옥	종로구	1	1	6	1	1	1	1	1
2	선희궁터	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
3	이상범 가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
4	장면 가옥	종로구	1		3	1	1	1	1	1
5	문묘	종로구	1	3	30	1	1	1	1	1
6	혜공 신익희 가옥	종로구	1	1	4	1	1	1	1	1
7	고희동 가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
8	홍난파 가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
9	배렴가옥	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
10	천도교 중앙대교당	종로구	1	1	4	1	1	1	1	1
11	숭동교회	종로구	1	1	3	1	1	1	1	1
12	양천향교	강서구	1	1	10	1	1	1	1	1
13	금성당	은평구	1	1	-	1	1	1	-	1
14	남산 한옥마을	서울시	1	2	17	1	4	1	1	1
15	심우장	성북구	1	1	3	1	1	1	1	1
16	신촌역사	서대문	-	-	-	-	-	1	1	1
17	서빙고동부군당	용산구	-	-	-	-	-	1	1	1
18	효창공원	용산구	-	-	-	-	-	1	1	1
19	암사동 선사유적	강동구	1	1	-	1	1	1	1	1

□ 문화재 유관기관 시스템 설치

연번	문화재명	운영PC (통합관제시스템)	VPN (영상보안)	비 고
1	강서구 문화체육과	1	1
2	강서구 CCTV통합관제센터	1	1
3	강서 소방서	1	1
4	은평구 문화관광과	1	1
5	은평구 CCTV통합관제센터	1	1
6	은평 소방서	1	1
7	서대문구 문화체육과	1	1
8	서대문구 CCTV통합관제센터	1	1
9	서대문 소방서	1	1
10	용산구 CCTV관제센터	1	1

다. 영상감시시스템의 기능 구현방안

□ CCTV 통합 모니터링 기능 구현

◦ 각 개별로 표출되는 영상은 Full HD(1920x1080)의 해상도로 초당 30Frame이상을 유지할 수 있도록 기능을 유지

◦ 문화재 단위에서 수집된 기상정보(온도, 습도, 풍향, 풍속, 기압, 이슬점) 및 방범센서와 소방신호를 이미지 맵상에 동기화 시켜 표출

◦ 수집된 기상정보를 통합된 DB구조로 표출 및 추출

□ 대용량 CCTV 영상에 대해서 녹화 및 재생

◦  Full HD(1920x1080)의 영상에 대해서 HD급 30Frame으로 녹화 품질을 유지해야 한다. (카메라 채널당 4Mbps를 유지)

◦  제안시스템은 문화재 개소당 12T이상의 대용량 저장공간을 확보해야 한다.

□ 영상 신호의 분배

◦  화면에 표출 가능한 영상신호에 대해서 RTSP로 분배가 가능해야 한다.

◦  분배되는 영상의 해상도는 다양한 기기에서 응용이 가능하도록 SD, HD, Full HD로 분배가 가능하도록 한다.

◦  기존 서울시 문화재 통합관리시스템 및 문화재청 문화재 통합관제시스템에서 현장 문화재 관제가 가능하도록 시스템을 구성하도록 한다.

□ 영상, 소방 및 침입센서와 연동 기반 구현

◦ 각종 알람, 센서 및 소방시스템과 연동을 위한 기반 구축

◦ 문화재 현장의 기상정보를 수집 및 이미지와 연동하여 표출

◦ 직관적 관제가 가능하도록 2D기반의 이미지 MAP기능 지원

라. 영상감시시스템의 주요 기능

□ 주요 기능

◦ 문화재 관리소에서 운영되는 영상신호는 HD급의 이상의 해상도를 유지할 수 있어야 한다.(최소 4Mbps)

◦ 저장되는 영산신호는 HD@30FPS(4Mbps)의 품질을 유지할 수 있도록 한다.

◦ 저장 영상 검색시 서로 다른 서버에 저장된 영상을 하나의 운영PC에서 16채널을 1초 이내에 동시에 호출하여 시각을 동기화하며 자유롭게 재생할 수 있도록 한다.

◦ 영상 재생시 필요에 의해 최대 고색배속 재생이 가능해야 한다.

◦ 영상은 필히 암호화하여 저장할 수 있도록 한다.

◦ 영상의 운영은 분할모드와 2D기반의 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

◦ 신규 설치되는 카메라는 주.야간 피사체의 식별이 용이하도록 IR기능을 포함되어야 한다.

◦ 교체 설치 되는 카메라는 기존 카메라의 기능을 준하여 설치하되 HD급 이상의 네트워크 방식이어야 한다.

◦ 신규 설치되는 시스템은 무정전 접점신호, 온.습도를 비롯한 각종 시리얼 데이터의 수집과 전송이 가능하도록 Data Interface Module를 개발하여 구성하도록 한다.

◦ Data Interface Module는 접점 및 시리얼 데이터를 TCP/IP로 전송이 가능해야 한다.

마. 기술 상세사양

□ 신규 구매 내역

품 명	규 격	단위	수량	비 고
NVR(Network Video Record)	저장/분배동시기능구현 36ch@6Mbps/ch(Stand-alone) 12THDD (문화재청지침준수)	EA	13
NVR(Network Video Record)	저장/분배동시기능구현 128ch@6Mbps/ch48THDD NDASI/OBlockSystem (문화재청지침준수)	EA	2
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	12
VPN(영상보안용)	100Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	11
VPN(영상보안용)	10Gbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	1
VMS용 PC	CPU:Inteli7 RAM:2G이상	EA	26
영상운영 S/W(채널 라이선스)	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	CH	664	S/W 분리발주 제외서 참고
LED Monitor	LED Monitor 24인치 / IPS	EA	21
LED Monitor	LED Monitor 40인치 / IPS	EA	5
- 모니터 브라켓	벽부형 베사타입	EA	3
Ethernet Switch	SwitchHUB -RJ458port	EA	15
Ethernet Switch	SwitchHUB -RJ458port/SFP2port	EA	8
Ethernet Switch	SwitchHUB -RJ4524port	EA	5
Ethernet Switch	SwitchHUB -RJ4524port/SFP2port	EA	2
F.D.F	12port	EA	8
F.D.F	60port	EA	2
광접속	융착접속방식	CORE	432
수용함체	600 x 800 x 800	EA	15
통신전용랙	통신전용랙	EA	6
Speed Dome 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환,PTZ	EA	66
- CCTV pole	3M 디자인 Pole	EA	0
- CCTV pole	3M 디자인 Pole (가로등일체형)	EA	2
- CCTV pole	4M 디자인 Pole	EA	0
- CCTV pole	4M 디자인 Pole (가로등일체형)	EA	36
- CCTV pole	4M 일반형 SUS Pole	EA	17
- Pole 베이스	300x300,x500,이상	EA	55
- 접지봉	12Φ×1000 mm	EA	55
- 서지보호기	All in One(전원,통신,Data)	EA	74
BOX형 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	23
- 카메라 브라켓	제작사양	EA	21
실내용 돔 카메라	2.0MNetworkCamera 실내형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	7
열화상 카메라	FULLHD/열화상일체형 80x60열상센서	EA	2
Data Interface	접점 시리얼 데이터 연동 (TCP/IP)	EA	16
복합형 기상감지기	풍향, 풍속, 습도 일체형	EA	12
비디오 서버	BNC4ch Audioin/out	EA	11
AMP	Portable Amplifier 120W	EA	4
AMP	Portable Amplifier 240W	EA	3
MIC	GooseneckMic	EA	2
스피커	옥외형 Speaker 30W	EA	32
오디오 MCS	오디오 MCS	EA	2
차단기	ELB 2P 30/20 AT	EA	33
불꽃감지기	50M / 옥외 방폭형 / 적외선 (IR3)	EA	19
소방 수신기	P형 1급 30회로	EA	5
소방 발신기	1급 발신기	EA	4
화재 속보기	자동화재속보기	EA	5
동축 케이블	5C-HFBT	M	70
UTP 케이블	UTP CAT.6	M	2,500
광케이블	SM-12C	M	640
전원 케이블	F-CV 3C x 2.5mm²	M	2,530
제어 케이블	AWG 20 - 3C	M	2,030
접지 케이블	F-GV. 4mm²	M	292
ELP관	50mm²	M	2,420
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
공구손료	노무비의 2%	식	1
종합시운전	2인 2일	식	29

분리발주 대상 소프트웨어 품목별 제외사유서

번호	소프트웨어 품목	수량 (CH)	제외사유	비고
1	영상운영 S/W(채널 라이선스)	664	분리발주할 경우, 과업기간 내 사업수행이 어렵고, 전체 사업예산의 비용 상승이 초래됨

□ 이전 설치 항목

품 명	규 격	단위	수량	비 고
통신전용랙	통신전용랙	EA	4
BOX형 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	2
실내용 돔 카메라	2.0MNetworkCamera 실내형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	2
불꽃감지기	50M / 옥외 방폭형 / 적외선 (IR3)	EA	16
소방 수신기	P형 1급 30회로	EA	5
화재 속보기	자동화재속보기	EA	5
적외선 센서	30M TX/RX	EA	2
- 적외선 센서 Pole	4M SUS 일반형	EA	2
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
			1
		식
	노무비의 2%
공구손료

□ 불용 철거 항목

품 명	규 격	단위	수량	비 고
NVR(Network Video Recoder)	불용	EA	1
VPN(영상보안용)	불용	EA	1
VMS용 PC	불용	EA	1
LED Monitor	불용	EA	1
Ethernet Switch	불용	EA	1
통신전용랙	불용	EA	1
Speed Dome 카메라	불용	EA	12
CCTV Pole	불용	EA	36
BOX형 카메라	불용	EA	30
실내용 Dome 카메라	불용	EA	2
소방 발신기	불용	EA	2
적외선 센서	불용	EA	71
- 적외선 센서 Pole	불용	EA	45
아날로그 회전 카메라	불용	EA	8
DVR(Digital Video Recoder)	불용	EA	3
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
공구손료	노무비의 2%	식	1

□ 주요 장비 사양

1. NVR(Network Video Recoder)

◦ 일반사양

- 네트워크를 통해 카메라와 직접 접속하여 영상을 저장, VMS를 비롯한 각종 유관 시스템 영상신호를 재분배

- RTST, TCP/IP지원

- 저장된 영상을 AVI포맷을 출력이 가능해야 한다.

- 한국정보통신기술협회로부터 “영상보안시스템용 NVR TTA Verified 인증”을 획득한 장비(제안서 제출시 확인서 제출)

구 분	내 용	비 고
Video Input	Full HD 36ch
HDD	2bay, 12T
Interface	3xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MPEG4, MJPEG
Record Resolution	Up to 1920 x 1080
Record Speed Max.	30fps
Fps Setting	7.5, 15, 20, 25, 30
Record Mode	Continuous, Schedule, Event, Motion, Manual
Playback Mode	Calendar, Event, motion
Playback Speed	X1, X2, X4, X8, X16, X32 (Forward, Backward, CMS)
Power Source	AC 100 ~ 240 V (Redundant Power Option)
Power Consumption	Max 200W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

2. NVR(Network Video Recoder)

◦ 일반사양

- 네트워크를 통해 카메라와 직접 접속하여 영상을 저장, VMS를 비롯한 각종 유관 시스템 영상신호를 재분배

- RTST, TCP/IP지원

- 저장된 영상을 AVI포맷을 출력이 가능해야 한다.

- 한국정보통신기술협회로부터 “영상보안시스템용 NVR TTA Verified 인증”을 획득한 장비(제안서 제출시 확인서 제출)

구 분	내 용	비 고
Video Input	Full HD 128ch
HDD	8bay, 48T
Interface	2xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MPEG4, MJPEG
Record Resolution	Up to 3840 x 2160
Record Speed Max.	30fps
Fps Setting	7.5, 15, 20, 25, 30
Record Mode	Continuous, Schedule, Event, Motion, Manual
Playback Mode	Calendar, Event, motion
Playback Speed	X1, X2, X4, X8, X16, X32 (Forward, Backward, CMS)
Power Source	AC 100 ~ 240 V (Redundant Power Option)
Power Consumption	Max 200W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

3. VPN(영상보안용)

◦ 일반사양

- 소단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원

- CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN5010 1core 500MHz
Memory	1GByte / Flash : 8GByte
HDD	NONE
F/W Throughput	1.9G
VPN Throughput	230M
Concurrent Session	250.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

4. VPN(영상보안용)

◦ 일반사양

- 소단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원

- CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN5020 2core 700MHz
Memory	1GByte / Flash : 512MByte
HDD	sata 2.5" 160G
F/W Throughput	1.8G
VPN Throughput	450M
Concurrent Session	600.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

5. VPN(영상보안용)

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원

- CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN3880 32core 1.2GHz
Memory	16GByte / Flash : 4GByte
HDD	sata 2.5" 2TByte
F/W Throughput	40G
VPN Throughput	16.4G
Concurrent Session	6.000.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

6. VMS용 PC

◦ 일반사양

- 현장 문화재 관리실에 설치되는 서버

- 불꽃감지기의 신호를 연동하여 표출

구 분	내 용	비 고
프로세서	Intel Core i7
RAM	DDR3 4GB
HDD	500G 이상
Rack	타워형

7. 영상운영 S/W(관제용 서버에 설치)

◦ 일반사양

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다.

분리발주 대상 소프트웨어 품목별 제외사유서

번호	소프트웨어 품목	수량 (CH)	제외사유	비고
1	영상운영 S/W(채널 라이선스)	664	분리발주할 경우, 과업기간 내 사업수행이 어렸고, 전체 사업예산의 비용 상승이 초래됨

8. LED Monitor

◦ 일반사양

- IPS 패널 장착

구 분	내 용	비 고
화면크기	60.4cm (24inch)
해상도	1920x1080
패널	AH-IPS
연결단자	Dsub / HDMI

9. LED Monitor

◦ 일반사양

- IPS 패널 장착

- 벽부형 베사타입 고정가능

구 분	내 용	비 고
화면크기	108cm (43inch)
해상도	3840x2160(UHD 4K)
패널	AH-IPS
연결단자	Dsub / HDMI / DP port / MHL

10. Ethernet Switch

◦ 일반사양

- 8개의 RJ-45 10/100/1000Mbps 포트

구 분	내 용	비 고
Ports	8port RJ-45 자동감지 10/100/1000포트 (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 1000BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T )
메모리	패킷 버퍼: 2MB
대기시간	100Mb 지연:3.9us 미만, 1000Mb 지연:2.6us 미만
처리량	11.8Mpps
라우팅/스위칭	16Gbps
입력접압	100~240VAC
소비전력	4.0Watt(최대)
작동온도	0~40℃ / 15~95%(비응결)

11. Ethernet Switch

◦ 일반사양

- 8개의 RJ-45 10/100/1000Mbps 포트

- 2개의 SFP(100/1G) 포트

구 분	내 용	비 고
표준	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100Base-TX and 100Base-FX / 1000Base-T / Gigabit Fiber IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP
Number of Ports	8-Ports 10/100/1000Base-T(X) 100/1000/2.5Gbps SFP 2Slot
동작전원	DC 12V ~ 54V, 전원이중화, 극성보호회로
동작온도	-40℃ ~ 80℃ / 5 ~ 95%RH

12. Ethernet Switch

◦ 일반사양

- 24개의 RJ-45 10/100/1000Mbps 포트

구 분	내 용	비 고
Ports	24port RJ-45 자동감지 10/100/1000 최대 24개의 Gigabit Ethernet Port 지원
메모리	스토리지: 1MB 플래시; 패킷 버퍼: 512KB
대기시간	100Mb 지연:8us 미만, 1000Mb 지연:3.6us 미만
처리량	35.7Mpps
스위칭	48Gbps
입력접압	100~240VAC
소비전력	16Watt(최대)
작동온도	0~40℃ / 5~95%@104℉(40℃ 비응결)

13. Ethernet Switch

◦ 일반사양

- 24개의 RJ-45 10/100/1000Mbps 포트

- 2개의 SFP(100/1G) 포트

구 분	내 용	비 고
표준	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
포트	24 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation Ports 100/1Gbps SFP 2Slot
Network Media (Cable)	10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (maximum 100m) 100Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (maximum 100m) 1000Base-T: UTP category 5e, 6 cable (maximum 100m)
Transfer Method	Store-and-Forward
Switching Capacity	52G
MAC Address	Automatically learning, automatically Update 16K Address table
Frame Filtering and Forward Rate	10Mbps : 14880pps, 100Mbps : 148800pps, 1000Mbps : 1488000pps
입력접압	100~240VAC
소비전력	20Watt(최대)
작동온도	0~40℃ / 5~95%(이슬이 맺히지 않을 것)

14. FDF

◦ 일반사양

- 12회로 광케이블 분배

구 분	내 용	비 고
Main	냉간 압연 강판
접속방식	1U 랙 장착형, 접속 및 분배
포트수	12포트, 최대 24포트 사용가능
장착타입	SC, ST, FC, LC, MTRJ 타입 컨넥터 장착가능
사이즈	480(W)x310(D)x44.2(H)

15. FDF

◦ 일반사양

- 60회로 광케이블 분배

구 분	내 용	비 고
접속방식	4U 랙 장착형, 접속 및 분배
포트수	60포트
장착타입	SC, ST, FC, LC, MTRJ 타입 컨넥터 장착가능
사이즈	480(W)x300(D)x177.6(H)

16. 수용함체

◦ 일반사양

- SUS재질 자립형 함체

17. 통신전용랙

◦ 일반사양

- 19인치 서버전용랙

- 2M 이하

구 분	내 용	비 고
재질	GA(아연도금강판) 1.2T 부식방지
외부프레임	고강도 알루미늄 압착물 제작
표면처리	에폭시(EPOXY) 분체도장

18. Speed Dome 카메라

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시 스피드돔

- 고속 팬 틸트

- 2개 Preset tour

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/3" Progressive Scan CCD
유효 화소수	200만화소
줌 배율	2MP (f=4.7mm ~ 94mm) 디지털 10배 (최대 200배줌)
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 100M)
S/N비	50dB 이상
화이트 밸런스	자동 / Manual
Preset	128 preset, 6groups
통신사양	TCP,UDP, HTTP, FTP, DHCP, SMTP, TELNET, PPPoE, DDNS
IP지수	IP66(방진,방수)

19. CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M  AL-5T 또는 SUS

- 색상은 문화재 경관훼손을 최소화하는 기와진회색 기반 (디자인 등록)

- 다음의 디자인 중 선택적 적용

1안	2안	3안

20. CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M  AL-5T 또는 SUS

- 색상은 문화재 경관훼손을 최소화하는 기와진회색 기반 (디자인 등록)

- 가로등 일체형

- 다음의 디자인 중 선택적 적용

1안	2안	3안

21. CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 4M  AL-5T 또는 SUS

- 색상은 문화재 경관훼손을 최소화하는 기와진회색 기반 (디자인 등록)

- 다음의 디자인 중 선택적 적용

1안	2안	3안

22. CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 4M  AL-5T 또는 SUS

- 색상은 문화재 경관훼손을 최소화하는 기와진회색 기반 (디자인 등록)

- 가로등 일체형

- 다음의 디자인 중 선택적 적용

1안	2안	3안

23. CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M  AL-5T 또는 SUS, 일반형

24. Pole 베이스

◦ 일반사양

- 크기 300 x 300 x 500 이상

25. 접지봉

◦ 일반사양

- 12Φ x 1000mm

26. 서지보호기

◦ 일반사양

- 100Mbps / 전원,통신,Data 통합

구 분	내 용		비 고
정격전압	통신	전원
	DC 5V	AC 22V
최대연속동작전압	DC 5.8V	AC 275V
전압보호레벨	< 50V (@4kV/2kA)	< 900V(@6kV/3kA)
반응속도	1Pico second
접속방식	RJ45 Jack	Terminal
서지용량	80kA/Total	40kA/Total
보호등급	IP 20
데이터 속도	100Mbps	-
온도/습도	-40℃~+80℃/95% RH
케이스 재질	난연성 ABS
시험규격	KS C IEC 61643-11 Type III KS C IEC 61643-21

27. Box형 카메라

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/2.8" Progressive Scan CCD
유효 화소수	200만화소
렌 즈	3~12mm
day & night	ICR (적외선차단 필터) 주․야간 모드 지원
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 25M)
화이트 밸런스	HLC
통신사양	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast and Multicast supported
IP지수	IP66(방진,방수)

28. 실내용 돔 카메라

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/2.9 Progressive Scan CCD
유효 화소수	200만화소
렌 즈	2.8-12mm Varifocal Lens
day & night	ICR (적외선차단 필터) 주․야간 모드 지원
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 20M)
광역역광보정	dWDR
통신사양	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast and Multicast supported
IP지수	IP66(방진,방수)

29. 열화상 카메라

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- 200만화소

- 설정온도 알람

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	영상 : 1/3 COMS 열상 : Longwave infrared microbolometer sensor array
유효 화소수	영상 : 200만 화소 열상 : 4800 화소
통신사양	TCP, UDP, FTP, TFTP, HTTP, DHCP, NDSP
Spectral range	열상 : Longwave infrared, 8 μm ~ 14 μm

30. Data Interface

◦ 일반사양

- USB, 접점 및 각종 시리얼 신호에 대해서 TCP/IP신호로 변환하여 전송

- 기타 :  USB, RJ-45, RS-232C

- 양방향 구성을 통하여 각종 시스템 연동 및 연계

구 분	내 용	비 고
Hardware OS	Embedded Linus
Network	10, 100Mbps
USB Port	USB 2.0 Support
Serial Connection	RS-232C, RS-485
D/O Support	8 Channel D/O
Protocol Support	LPX, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, RTSP
DDNS	Support
System Recovery	Auto Rebooting
Web Server	Support
Power Source	12V
Operating Temp	-10℃ ~ 50℃
Dimension	220(W) x 100(D) x 40(H)mm
Weight	300g
Remote Update	Support

31. 복합형 기상감지기

◦ 일반사양

- 풍향, 풍속, 습도 일체형

구 분	내 용	비 고
풍속측정범위	0m/s ~ 40m/s
온도측정범위	-25℃ ~ 55℃
습도측정범위	10% ~ 95%

32. 비디오 서버

◦ 일반사양

- 아날로그 카메라 BNC 4ch

-  HDD에 네트워크 직접 저장 지원

구 분	내 용	비 고
Interface	1xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MJPEG
인코딩 속도	120FPS@ 720 x 480
녹화 속도	120FPS@ 720 x 480
Record Mode	Continuous, Schedule, Event, Motion, Manual
Video Input	BNC 4ch
Power Source	DC 12V / 1.5A
Power Consumption	Max 10W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

33. AMP

◦ 일반사양

- 정격출력 120W

-  MIC우선방송

구 분	내 용	비 고
정격출력/임피던스	22V/4Ω, 70V/42Ω, 100V/83Ω
입력감도/임피던스	MIC 1-3 : 0.6mV(BAL) AUX1 : 300mV(UNBAL) AUX2 : 1.2V(UNBAL)
주파수 응답	80Hz ~ 15kHz
S/N	MIC : 50dB 이상 AUX : 75dB 이상
톤 콘트롤	TREBLE (10kHz) : ±12dB BASS(100Hz) : ±12dB
Power Source	AC 220V / 60Hz
Power Consumption	Max 105W

34. APM

◦ 일반사양

- 정격출력 240W

-  MIC우선방송

-  아날로그 믹싱 앰프

구 분	내 용	비 고
Rated output	240W
Frequency Response	80Hz ~ 17kHz
THD(@Rated power, 1kHz)	less than 1%
S/N(@Rated Output, Line Input)	more than 78dB
Tone Control (100Hz,10kHz,±3dB)	±10dB
INPUT 1~5	MIC : -50dBu/2kΩ LINE : -10dBu/2kΩ
INPUT 6	-10dBu/10kΩ
TEL IN	0dBu/10kΩ
EXT IN	0dBu/20kΩ
MIX OUT / Impedance	0dBu/10kΩ
Speaker Output Level/Impedance	100V region : 100V/42Ω 70V region : 70V/21Ω LOW-Z : 8/4 Ω OUTPUT
Rated Output Power (@1kHz, THD 1%)	8Ω:180W, 4Ω:240W
Operating Temperature	-10 ℃~ +40 ℃
Power Source	AC120V/60Hz or AC230V/50Hz or AC240V/50Hz (Supplied AC mains transformer depends on contrary requirements)
Power Consumption	Max 90W

35. MIC

◦ 일반사양

- 14" Gooseneck

구 분	내 용	비 고
타입	Electret Condenser Microphone
지향특성	단일지향성
입력감도 (0dB=1V/Pa at 1kHz)	-47 ±3dB
임피던스	680Ω
주파수 특성	100Hz~16kHz
중량(세트)	1.4kg
외형(세트)	90(W)X45(H)X133(D)mm

36. 스피커

◦ 일반사양

- 옥외형 스피커

- 출력 60W

구 분	내 용	비 고
Type	2 way passive
Frequency Range(-10dB)	100Hz ~ 20kHz
Weather Resistant	IP54 rating
Power Rating	Continuous(AES Std) : 30W Program : 60W Peak : 120W

37. 차단기

◦ 일반사양

- 배선용 차단기

구 분	내 용	비 고
극수 및 소자수	2P 2E
정격전압/전류	220V/20A
정격차단전류	200V/5kA

38. 불꽃감지기

◦ 일반사양

- IR3 적외선 불꽃감지

- 출력 : 화재 릴레이, 오류 오픈컬렉터, 4-20mA, RS485통신 포함

구 분	내 용	비 고
사용파장	3개의 적외선 파장대
공칭감시거리	50M, n-Heptane 화재
반응시간	보통 3초
사용온도	-40℃ ~ +75℃
작동전압	17 ~ 32vdc
사용전력	최소 2.3W ~ 최대 3.9W
방폭	Exd IIC, T6
방수	IP66

39. 소방 수신기

◦ 일반사양

- P형 1급 30회로

구 분	내 용	비 고
종별	P형 1급
정격전압	AV 220V, DC 24V
예비전압	DC 24V_Ni-Cd축전지
외함재질	압연강판

40. 소방 발신기

◦ 일반사양

- 1급 발신기

구 분	내 용	비 고
방폭등급	Ex d ll b + H2 T6
입력전압	DC 24V
정격전류	발신기 : 100mA 경종 : 50mA 이하
중량	8.6kg
형식	발신기 : DC 24V, P형 1급, 옥내형, 방폭형 경종 : DC 24V, 모터식, 방폭형

41. 화재 속보기

◦ 일반사양

- 자동화재 속보기

구 분	내 용	비 고
사용전원	AC 220V
예비전원	DC 7.2V 600m Ah
사용온도	-10℃ ~ +50℃
사용습도	RH 10 ~ 85%
음성저장장치	반도체식

Ⅵ. 협상 및 계약추진

1. 협상대상자 선정

가) 평가결과 고득점 업체를 협상대상후보자로 선정하며, 고득점 순으로 우선협상대상자가 된다(단, 제안자가 3개 업체 미만일 경우는 모두 협상대상 후보자로 선정하며, 평가점수가 70점 미만일 경우는 협상대상자에서 제외 한다)

나) 평가결과 합산점수가 동일한 제안자가 2개 업체 이상 발생할 경우 기술능력 평가점수가 높은 자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우는 추첨에 의한다.

다) 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 협상순위와 협상 일정을 개별 통보하며, 미 선정업체에 대한 통보는 생략한다.

라) 제안당시 제출된  내역서는 협상을 위한 계약시 기 제출된 내역을 초과하여서는 아니 된다.

※ 실격처리 :  입찰참가신청서 및 기타 제출된 제반서류에 허위사실 기재

2. 협상 및 낙찰자 결정

가) 협상범위

(1) 우선협상대상자로 선정된 업체가 제안한 과업내용, 이행일정, 제시가격 및 평가위원회에서 권유한 사항 등을 종합하여 협상의 대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

나) 협상가격

(1) 협상대상자가 제안한 금액을 기준으로 적용하되, 당해 사업예산의 범위 내에서 정함

(2) 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 10일 이내로 함

※ 단, 디자인 자문 등 관계부서(계약심사 등)와 협의에 소요되는 기간은 제외

(3) 협상순서

① 1차 협상이 성립된 때에는 차순위 대상자와 협상을 실시하지 아니함

② 우선협상대상자와의 협상이 결렬되면 우선협상대상자와 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시함

3. 기  타

1) 본 안내서에 제시된 사항을 위반할 경우 또는 부정한 방법으로 응모한 사실이 확인될 경우 응모자격을 박탈할 수 있다.

2) 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

3) 본 사업은 서울시의 내부사정에 따라 사업비 증감 등 사업 내용의 변동이 있을 수 있으며, 이 경우 응모자는 서울시의 요구에 따라야 한다.

4) 계약체결은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 일반 원칙에 따르며, 제안서 평가 세부내용과 협상결과는 공개하지 않는다.

5) 향후 계약업무의 원활을 위하여 조달청 나라장터에 이용자 등록을 필하여야 한다.

6) 별도의 제안요청서 설명회는 개최하지 않는다.

4. 문의사항

1) 계약에 관련 사항

- 이 계약업무에 관한 계약전담관은 계약2팀으로 문의바랍니다.

(담당자 정항교 ☎ 02-2133-3247)

2) 용역에 관한 사항

-  이 과업에 관한 문의는 담당주무관으로 문의바랍니다.

(담당자 김동천 ☎ 02-2133-2636)

[붙임 1]

제 안 서  목 차

§ 목차

제안요구사항 수용 조견표

Ⅰ. 제안사 일반현황

1. 일반현황

2. 주요 사업내용

3. 주요 사업실적

Ⅱ. 제안개요

1. 제안배경 및 목적

2. 제안범위 및 전제조건

3. 추진전략

4. 수행방법론 및 추진절차

5. 제안의 특징 및 장점

6. 기대효과

Ⅲ. 기술 및 기능부문

1. 사업 세부수행 내용

2. 기타 기술사항

Ⅳ. 성능 및 품질부문

1. 성능확보방안

2. 품질확보방안

Ⅴ.프로젝트 관리부문

1. 관리방법론

2. 관리역량

3. 일정계획

4. 형상관리

5. 업무보고 및 검토계획

6. 수행조직 및 업무분장

7. 투입인력 및 이력사항

Ⅵ. 프로젝트 지원부문

1. 교육 및 기술이전계획

2. 기밀보안

3. 하자보증

4. 비상대책

5. 기타 지원사항

Ⅶ. 기타

[붙임 2]

제 안 서  작 성 지 침

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
§ 목차	. 제안서 목차 작성
제안요구사항 수용 조견표	. 별지서식을 이용하여 제안요구사항 수용 조견표 작성	별지서식 23
Ⅰ. 제안사 일반현황
1. 일반현황	. 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 조직 및 인원 기술 . 최근 3년간 자본금 및 부문별 매출액 등을 명료하게 제시	별지서식 1 별지서식 2
2. 주요 사업내용	. 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시
3. 주요 사업실적	. 최근 3년간 주요 사업실적(해당사업과 유사사업 위주)을 제시	별지서식 3
Ⅱ. 제안개요
1. 제안배경 및 목적	. 제안요청내용의 이해를 바탕으로 제안의 배경 및 목적을 기술
2. 제안범위 및 전제조건	. 제안사가 제시하는 제안범위 및 전제조건 명시 ※ 필요시 목표시스템 구성도 포함
3. 추진 전략	. 사업 추진을 위한 기 사업추진 및 기술 전략을 제시 (위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안 제시) . 본 사업의 성과지표 제시(PMR-001관련)
4. 수행방법론 및 추진절차	․ 본 사업을 성공적으로 추진하기 위한 수행방법론과 단계별 추진절차를 제시 ※ 해당시 개발방법론 및 표준프레임워크 적용 방안 등 포함
5. 제안의 특징 및 장점	. 제안사가 제시하는 제안의 특징 및 장점 기술
6. 기대효과	. 사업을 통해 발주기관 및 이용자가 얻을 수 있는 효과를 분석하여 기술
Ⅲ. 기술 및 기능부문
1. 사업 세부수행 내용	․ 본 사업의 세부사업 수행내용 및 수행방안을 제안요청서의 제안요구 사항을 중심으로 기술 ※ 시스템 장비구성 / 기능 / 보안 / 데이터 / 인터페이스 / 유지관리 / 컨설팅 / 공사 / 제약사항 등 본 사업의 주요 제안 요구사항에 대한 대응제안, 분석 및 기술적용, 처리방안 등 주요 제안내용을 분야별로 구분하여 기술 ※ 제약사항 준수여부 검증을 위한 지원방안은 프로젝트 지원부문에 기술
2. 기타 기술사항	․ 사업 수행(기술 및 기능 제안)에 관한 기타 사항 기술 등
Ⅳ. 성능 및 품질부문
1. 성능확보방안	․ 구현하고자 하는 기능을 통해 성능이 확보(보장)되도록 방법론 및 분석도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시 ※ 성능요구사항이 있는 경우 요구사항별 성능 충족 방안 포함)
2. 품질확보방안	․ 사업 추진 단계별 품질 점검 및 검토방안을 구체적으로 제시 (품질관리조직, 방법, 절차, 내용 등과 위험관리 및 최소화 방안 등) ․ 업무별 단위시험, 통합시험, 시험운영 등 테스트 및 시험운영에 관한 사항 기술 ․ 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증 획득 사례가 있는 경우 기재 ※ 품질 요구사항이 있는 경우 요구품질 충족방안 제시
Ⅴ. 프로젝트 관리부문
1. 관리방법론	․ 사업추진체계, 보고체계, 구성요소, 위험요소, 변경 등의 프로젝트 관리 방법(방법론) 등을 구체적으로 제시 ※ 분리발주 사업이 있는 경우, 분리발주사업자와의 협력방안 포함
2. 관리역량	․ 사업총괄책임자(PM)의 타 프로젝트 관리실적, 유사프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량 제시
3. 일정계획	․ 사업수행에 필요한 활동을 도출하고, 활동 우선순위, 기간(일정), 자원, 인력 등 지원 및 점검계획을 상세하게 제시
4. 형상관리	․ 방법론에 근거한 산출물의 종류, 내용, 제출시기, 부수 등을 기술 ․ 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방안을 구체적으로 제시
5. 업무보고 및 검토계획	․ 사업 기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시 (착수보고, 중간보고, 완료보고, 월간보고, 주간보고, 수시보고 등)
6. 수행조직 및 업무분장	․ 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 사항을 상세하게 제시
7. 투입인력 및 이력사항	․ 본 사업을 수행할 인력을 제시하고, 인력의 이력사항을 첨부
Ⅵ. 프로젝트 지원부문
1. 교육 및 기술이전	․ 교육 및 기술이전 계획 등을 분야별로 자세하게 제시 (교육대상, 교육기간, 교육내용, 교육인원 등)
2. 기밀보안	․ 기밀보안 대책과 프로젝트 참여요원에 대한 보안의식 고취방안을 제시 ․ 참여요원의 이직에 대한 대처방안, 저작권 보호 방안 등 기술 ․ 시스템 보안성 확보방안 및 개인정보 보호대책 등
3. 하자보증	․ 하자보수 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 제반 활동 제시 ․ 하자보증 기간 및 범위 외의 향후 유지보수 조건 등 기술
4. 비상대책	․ 안정적인 시스템 운영을 위한 백업 및 복구, 장애대응 대책 제시
5. 기타 지원	․ 프로젝트지원 관련 기타사항 기술 ․ 제약사항에서 제시한 각종 제약들의 검증을 위한 지원방안 등 제시 예시) EA현행화 지원 방안, 웹접근성 및 웹표준 준수 검증 방안, 웹취약성 검증방안 등을 위한 프로젝트 지원방안 등
Ⅶ. 상생협력 및 하도급 계약 적정성		중소기업자간 경쟁일 경우에는 해당내용 미적용 20억 이상 정보시스템 구축,SW개발,운영및유지보수,정보화전력사업에 대해서는 반드시 포함(조달청 협상에 의한 계약)
1. 상생협력	․ 공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업의 참여비율 제시 ․ 컨소시엄구성 및 효율적인 협력체계를 제시하고 공동수급 비율 중 중소기업자의 참여비율 및 내부거래 실적(관계사 매출 비중)을 명시
2. 하도급계약의 적정성	․ 하도급에 참가하는 전문기업의 보유기술과 기술요구사항의 일치성,보유기술의 실현 가능성,입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식의 적정성을 제시 ․ 제안에 참여한 전문업체의 기술 및 자질,활용방안 등을 제시 ※ 최근 3년 이내의 국내외에서 유사사업 수행실적이 있는 경우 실적증빙자료 제출 ※ 제안사는 별지서식 18,19 서식을 작성하여 제출
Ⅶ. 기 타	․ 본 사업과 관련된 기타 추가 제안사항 등 을 기술	별지서식 24 (필요시)
주) 1.원본을 제외한 평가(위원)용 제안서는 업체명, 로고, 대표자 성명 등 제안사를 표시하는 일체의 정보가 포함되지 않도록 유의하여 작성(평가용 제안서 PDF본 포함)

[붙임 3]

2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축 용역

협상에 의한 계약 체결기준

제1조 (목적) 이 기준은 아래 규정에 의해『2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축 용역』사업의 협상에 의한 계약체결기준에 필요한 세부기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

1.『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)

2.『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준』(행정자치부예규)

3.『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침』(행정자치부고시)

4.『소프트웨어 기술성 평가기준』(미래창조과학부고시)

5.『서울시 정보화사업 제안서 평가방법 세부기준』

제2조 (정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘협상적격자’라 함은 제안서의 평가결과 협상에 의한 계약의 협상대상자가 될 수 있는 자격을 갖춘 자를 말한다.

2. ‘협상대상자’라 함은 협상적격자로서 협상순위에 따라 발주기관 계약담당자와 제안서 내용을 대상으로 협상하는 자를 말한다.

제3조 (적용범위) 이 기준은『 2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축 용역』사업에 적용하되, 동 기준에서  규정하지 않은 사항에 대해서는 관련법령 따른다.

제4조 (제안서 평가) ① 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합하여 평가하며, 평가점수 비율은 기술능력 평가 90/100과 입찰가격 평가 10/100으로 한다. 평가항목 및 배점은 [붙임 4]와 같다.

② 기술능력 평가는 정량적 평가와 정성적 평가로 구분되며, 정량적 지표에 의한 평가는 계약담당자가 심사기준에 따라 평가하고, 정성적 평가는 심사위원들이 한다.

③ 기술능력 평가 중 정량적 지표(20점)는 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』제5장 협상에 의한 계약 [별표]의 기술인력 보유상태, 수행경험(실적), 경영상태, 신인도 등을 준용하여 평가하며, 정량적 지표의 세부 평가방법은 [붙임 5]와 같다.

④ 기술능력 평가 중 정성적 평가점수는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외한다. 세부 평가방법  평가항목 및 기준은 [붙임 6]와 같다.

⑤ 입찰가격 평가(10점)는 제안서 평가위원회에서 기술능력 평가(정성적 평가) 완료 후 지체 없이 입찰참가자가 참석한 자리에서 밀봉한 가격입찰서를 개봉하고 입찰가격에 대한 평가를 실시하며, 입찰가격 평가산식은 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』제5장 [별표1] 규정에 의거 [붙임 7]과 같다.

⑥ 제안서 평가 시 각 평가분야(항목)에서 따로 정하지 않는 한 점수산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다. 다만, 비교․대비 등의 계산값을 평가등급 등의 구간(이상․미만 등)에 적용할 때에는 반올림하지 아니하고 그대로 그 구간에 해당하는 등급의 점수로 산정한다.

제5조 (협상적격자 및 협상순위의 선정) ①제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인자를 협상적격자로 선정한다.

② 협상순서는 기술능력 평가점수와 입찰가격 평가점수의 합산점수의 고득점 순에 의하여 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

③ 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외한다.

제6조 (협상적격자에 대한 통지) 제5조에 의하여 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우에는 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 통보한다.

제7조 (협상절차) ①제5조에 의하여 결정된 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

② 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

③ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬 될 경우에는 재공고 입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있다.

제8조 (협상내용과 범위) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서 내용 및 제안서 평가위원회에서 권유한 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

제9조 (가격의 협상) ① 협상대상자와의 가격 협상 시 기준가격은 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

② 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정할 수 있다.

제10조 (협상기간) 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 하되, 해당사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 10일의 범위 내에서 조정할 수 있다.

제11조 (협상결과의 통보) 협상이 성립되면 그 결과를 해당협상대상자에게 서면으로 통보하여야 한다.

제12조 (계약체결 및 이행) ①협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

② 계약의 체결 및 이행에 관하여는 제11조에 의하여 서면 통보한 협상결과와 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령․시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

제13조 (평가결과 공개) 평가의 공정성 확보를 위해 위원회 개최 후 평가위원 명단과 평가점수는 공개하며, 이때 평가점수별 평가위원 실명은 공개하지 않는다.

[붙임 4]

제안(서) 평가항목 및 배점기준

구 분		평가항목	평 가 내 용(첨부양식 및 제안서 목차)	배점	비고
기술 능력 평가	BMT 성능평가	1. RTSP호환성	○ NVR의 RTSP 저장과 분배 동시 가능시	10
			○ NVR의 RTSP 저장 또는 분배 불가능시	-50	감점
		2. 분배성능	○ 분배성능 측정	20
		3. 재생성능	○ 검색능력 - 별도의 운영 PC에서 다수의 NVR에 저장된 영상 검색 및 재생	10
		4. 영상저장	○ 저장성능 - Full HD(25FPS)로 영상을 저장하는 성능을 측정 - 저장속도 측정을 통해 저장능력 평가	10
		소 계		50
	정량적 평가분야	1. 기술인력	○ 기술인력 보유현황	5
		2. 기술보유	○ 해당분야 특허 및 인증서	5
		3. 수행경험	○ 누계실적 - 최근 3년간 동일 - 유사사업 실적만 인정 (문화재 재난방지 지침) - 실적 증명서가 첨부된 자료만 인정	5
		4. 경영상태	○ 신용평가 확인서	5
		5. 약자 및 우수기업	○ 우수기업 가점부여(절대평가제)	+7.6	가산점 부여표 참조
		6. 중소기업	○ 중소기업 가점부여(절대평가제)	+3
		7. 일자리창출	○ 신규채용 가점부여(절대평가제)	+2
		8. 고용안정	○ 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규채용	+4
		9. 근로관계법 준수정도	○ 근로 및 하도급법 준수 정도	-6
		소 계		20
	정성적 평가분야	1. 전략 및 방법론	① 제안의 기술적 이해 및 적정성 ② 제안의 객관성 및 실현성 ③ 목표시스템 구성의 적정성 ④ 사업범위의 명확성	5
		2. 기술 및 기능	① 서울시 문화재 안전관리시스템의 이해	5
			② 문화재청 통합관제시스템 구축에 대한 이해
			③ CCTV시스템의 구축
			④ 문화재 통합관제시스템 연동 및 연계 방안
			⑤ 문화재 환경정보 수집 방안
			⑥ 향후 시스템 발전방향
		3. 프로젝트 관리	① 품질보증 계획방안의 적정성 ② 위험관리, 자원관리, 보안관리의 적정성 ③ 사업관리 방안, 세부추진일정의 적정성 ④ 사업자의 수행준비성, 수행조직, 인력의 구성	5
		3. 프로젝트 지원	① 유지보수 전략, 조직 등의 적정성 ② 장애/사고 대응책, 및 복구 대책	5
		소 계		20
가격 평가	입찰가격평가분야	평점산식에 의함		10
합 계				100

[붙임 5]

정량적 지표의 평가기준

평가항목		평 가 요 소 (기준)	배점		평점방법
A.참여인력 기술상태		∘ 사업 참여인력의 기술상태를 기술등급에 따라 점수화	5		기준점수 비례제
B.수행경험 (실적)		∘ 실적금액 : 최근 3년간의 유사사업 수행실적 금액 (공고일 기준)	3	5	절대평가제
		∘ 실적건수 : 최근 3년간의 유사사업 수행실적 건수 (공고일 기준)	2
C.경영상태		∘ 신용평가 등급에 의한 평가	5		절대평가제
D.신인도		∘ 기술(품질)인증 보유, 혁신형 중소기업, 계약 이행과정의 성실성(납품지연, 하도급 대금지급내역 사후제출 미이행)	5 (-1.3)		절대평가제
E.가 산점	약자 및 우수기업	∘ 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부 지정) 등 6개 항목	7.6		절대평가제 (가점)
	일자리 창출	∘ 당해사업 관련 신규인력 채용	2		절대평가제 (가점)
	고용안정	∘ 당해사업 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용	4		절대평가제 (가점)
	근로 및 하도급법 준수정도	∘ 임금체불 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 사실 확인된 업체 ∘ 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업(공정거래위원회) ∘ 하도급 상습위반자로 통보받은 기업(공정거래위원회)	(-6)		절대평가제 (감점)
합 계		※배점한도(20점)를 넘지 않는 범위 내에서 가산점 부여함	20

A. 참여인력 기술상태

㉮ 대    상 : 사업 책임자 및 부문별 참여자

㉯ 평가방법 : 기준점수비례제

- ‘평가대상 입찰참가자 점수’ = (참여인력별 기술등급 평가점수 × 참여율)의 합

- 평가항목 환산점수 = 배점(6점) × (평가대상 입찰참가자 점수/ 입찰참가자 중 최고 점수)

㉰ 참여인력의 기술 및 경력 상태에 대한 증명은 자격증, 경력증명서, 학력증명서, 한국소프트웨어산업협회 경력 증명서 등을 기준으로 함

㉱ 참여인력은 입찰공고일 기준 제안사(공동수급사 포함)소속이어야 하며, 하도급사 인력,  기술 및 경력 상태에 대한 증거서류가 첨부되지 않은 참여인력 등은 평가에서 제외

※ 신규채용예정인력이 사업품질에 영향을 미치지 않도록 일자리창출 신규 채용 인력, 장애인 신규채용 인력 은 제안서의 사업 수행 인력에서는 제외(참여인력 평가 미반영)

㉲ 참여인력의 기술등급 평가점수

구 분	박사 또는 기술사	석사 또는 특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
참여인력 기술등급	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0

※ 참여인력의 기술등급은 ‘[붙임 8] 참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위사업 참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위’에 의함

B. 수행 경험(실적)

㉮ 평가대상

㉠ 실적금액 : 당해사업 발주규모(추정가격)대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 수행(준공)한 유사사업 실적의 합계(부가세 제외한 단일 실적 금액)로 평가

㉡ 실적건수 : 입찰공고일 기준 최근 3년간 수행(준공)한 유사사업 실적 합산건수로 평가하며, 실적 합산 시 단일실적 기준 3천만원이상(부가가치세 제외) 사업으로 한정함

※ 유사사업 인정범위 : 문화재 통합관제시스템 구축 지침에 준하는 사업

※ 단, 공동수급으로 이행한 실적은 해당 회사의 실적(당시 출자비율 반영 또는 당시 분담내용)만을 인정하며, 본 사업에 공동수급으로 참여하는 경우 합산금액 및 합산건수는 공동수급 구성원 각각의 실적 및 건수에 출자비율 또는 분담비율을 곱하여 이를 합산한다.

㉯ 평가방법

㉠ 실적규모 : 절대평가제

- 문화재 통합관제 사업지침에 준하는 3년간 공공기관 사업 실적 합계로 점수 부여

구 분	1억미만	1억이상 ~ 4억미만	4억이상 ~ 7억미만	7억이상 ~ 10억미만	10억이상	하 (자료미제출시)
실적 금액별 점수	1	1.5	2	2.5	3	0

㉡ 실적건수 : 절대평가제

- 문화재 통합관제 사업지침에 준하는 3년간 공공기간 사업 수행건수로 점수 부여

- 단일 사업으로 3천만원(부가세제외) 이상의 사업만 인정

구 분	1건	2건	3건	4건	5건 이상	하 (자료미제출시)
실적 건수별 점수	0	0.5	1	1.5	2	0

C. 경영상태

㉮ 평가기준

․ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평 점(점)
AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A-	- A1 A2+ A20 A2-	AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A-	5
BBB+	A3+	BBB+	4.5
BBB0	A30	BBB0	4
BBB-	A3-	BBB-	3.5
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	3
BB-	B0	BB-	2.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	2
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	1

주) 1. 평가대상 업체의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른  평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저 등급으로 평가한다.

2. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

3. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 경영상태 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

D. 신인도

㉮ 평가기준

- 평가방법 : 영상관련(저장,재생,관제)분야의 인증에 때해 절대평가 실시

- 평가기준

심 사 항 목	평점(점)
가. 기술(품질)인증보유 (1) 신제품(NEP), 신기술(NET), 특허(국내특허), GS(국산우수SW)인증, 성능인증(EPC) 등	5
나. 계약이행과정의 성실성 (1)납품 지연 입찰공고일 기준 최근 1년(12개월) 이내에 서울시와의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 사례가 있는 경우 지체일수에 따라 감점 부여 - 지체일수 15일 미만 - 지체일수 15일 이상 30일 미만 - 지체일수 30일 이상 45일 미만 - 지체일수 45일 이상 (2)하도급 대금지급내역 사후제출 미이행 입찰 공고일 기준 최근 1년 이내 서울시와의 정보화사업 계약이행과정에서 하도급 대금지급내역 사후제출 의무 미이행 사례가 있는 경우 감점 부여	(-1.3)	감점 (-0.2) (-0.4) (-0.6) (-0.8) (-0.5)

주) 1. ‘기술(품질)인증 보유 항목’에 대한 인정 범위는 본 사업과 유관한 분야(영상관련-저장,재생,관제)에 한하고, 각 인증(마크)의 유효기간(또는 효력 연장기간)내에 한하여 평가한다. (단, 유효기간이 정해지지 아니한 경우는 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내에 지정된 것에 한하여 평가)

2. ‘납품지연’ 평가는 여러 건의 지체상금이 부과된 경우 각각의 지체일수를 합산한 기간을 지체일수로 한다.

3. ‘하도급 대금지급내역 사후제출 의무 미이행’ 항목은 최근 1년 이내(2015.1월 이후 준공사업)에 서울시와의 정보화사업 계약이행과정에서 하도급 승인을 받은 사업 중 하도급 사업대가 지급내역의 사후제출(수령자, 지급액, 지급일 등)의무 미이행 이력이 있는 업체에게 감점 적용한다.

5. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 신인도 항목별 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

6. 감점은 정량적 평가의 배점한도 내에서 적용한다.

E. 가산점

구 분	항 목		배점한도	평 점
약자 및 우수기업	A	1. 중증장애인생산품 생산시설 (보건복지부 지정)	2	2
	B	1. 사회적 기업(고용노동부 지정) 2. 예비 사회적 기업(지방자치단체 지정) 3. 사회적협동조합(정부부처 지정) 4. 자활기업(지방자치단체 지정)	1.8	1.8 0.9 1.8 0.9
	C	1. 장애인기업 2. 장애인고용 우수기업 가. 장애인고용률이 3%이상인 기업 나. 장애인고용률이 1.5%이상인 기업	1.2	1.2 1.2 0.6
	D	1. 여성기업 2. 여성고용 우수기업(여성고용률이 30% 이상인 기업) 3. 남녀고용평등 우수기업(고용노동부 지정)	1	1 1 1
	E	1. 최근 3개월간 평균 5%이상 신규채용 2. 최근 3개월간 평균 2.5%이상 신규채용	0.6	0.6 0.3
	F	1. 모범납세자 2. 노사문화 우수기업(고용노동부 선정) 3. 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정) 4. 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정) 5. 소비자 중심경영 인증(공정거래위원회 지정) 6. 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	1	0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
중소기업	G	1. 소기업 또는 소상공인 2. 중기업	1.5	1.5 1
	H	1. 서울소재 소기업 또는 소상공인 2. 서울소재 중기업	1.5	1.5 1
일자리창출	I	1. 당해사업 투입 신규인력 채용 (월 급여 100만원 이상 신규직원 1명당 0.2점, 최고 2점)	2	2
고용안정	J	1. 당해사업 투입 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용 (1명당 0.4점, 최고 10인이상 4점)	4	4
근로 및 하도급법 준수정도	K	1.임금체불 업체 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 행정처분을 받은 사실이 있는 업체 -임금체불, 원․하도급자의 공사대금․장비(물품)대금 미지급 등 건당 -1점, 최고 –5점 감점 2. 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업(공정거래위원회) 3. 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업(공정거래위원회)	-6	-5 (각 –1) -0.5 -0.5

주) 1. 가산점은 정량적 지표 배점한도(20점)를 넘지 않는 범위 내에서 부여한다.

2. 일자리창출의 신규채용 인력, 고용안정의 장애인 신규 채용인력은 참여율(투입률)을 반영하여 가산점 계산하며, 제안서의 사업수행 인력에서는 제외한다.

※ 제안서 제출시 확약서 제출하며, 차후 채용관련서류 및 인력 투입관련 증명서류 제출

3. 중소기업 가산점(G, H)은 중소기업만 입찰에 참여할 수 있는 사업에는 적용하지 않는다.

4. 공동수급으로 참여한 경우 구성원별 가산점 계산 후 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

□ 가산점 평가방법

①  평가항목별 평가는 아래 각 항목을 제외하고 중복하여 평가할 수 있다.

가. “D”의 여성기업 및 여성고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. “C”의 장애인기업 및 장애인고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

다. 동일인물이 “여성고용 우수기업(“D”의 2)”, “장애인고용 우수기업(“C”의 2)”,“신규채용 우수기업(“E”)”이 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

②  여성고용 우수기업(“D”의2) 및 장애인고용 우수기업(“C의2”) 평가는 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실 또는 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류(「고용보험법」에 의한 고용보험, 「국민건강보험법」에 의한 국민건강보험, 「국민연금법」에 의한 국민연금, 「산업재해보상보험법」에 의한 산업재해보상보험에 가입한 증거서류 중 1개)에서 나오는 “여성종업원수 및 여성종업원비율”(여성이 대표인 경우에는 대표를 포함하여 산정)  또는 “장애인종업원수 및 장애인종업원비율”(장애인이 대표인 경우는 대포를 포함하여 산정) 자료로서 최근 3개월 평균자료를 제출받아서 한다(입찰공고일 전월 기준 최근 3개월 평균하여 요건을 충족하는 경우 평가).

③ “E"의 신규채용 우수기업의 평가는 다음 각 목에 따른다.

가. 전년도 및 최근 3개월(입찰공고일 전월 기준)의 고용사실을 증명할 수 있는 서류(고용보험, 국    민건강 보험, 국민연금, 산업재해보상보험 관련 증거서류 중 하나 택일)에 따라 평가한다.

나. 해당기간 신규고용인원을 누적하여 계산한다(예 : 8월 입찰공고건의 경우, 5월, 6월, 7월의 각    월별 누적신규고용인원을 산술평균하여 계산. 단, 3월 이전 입찰공고건의 경우에는 전년도 포함    최근 3개월 누적평균 자료로 계산).

다. 각 월별 신규고용인원은 월별 ‘신규채용자 수’― ‘퇴직자 수’로 계산한다.

(적용례) 8월 입찰공고건의 경우,

구 분	5월	6월	7월
월별 신규고용인원	5	4	5
월별 누적신규고용인원	5	9	14

* 최근 3개월 평균 신규고용인원 = {(5+9+14)/3= 9.333333 = 10명

* 5월 직원수 100명 인 경우 : (5/100 + 9/100 + 14/100)/3 = 0.093 , 9.3%

④ “D"의 여성고용 우수기업, ”C"의 장애인고용 우수기업, “E"의 신규채용 우수기업 평가에서 고용인원 계산결과의 소수점 처리는 소수점 첫째자리에서 올림을 하고, 전년도 또는 최근 3개월 평균자료가 없는 경우는 평가에서 제외한다.

⑤ 중소기업(“G” 또는 “H”), 여성기업(“D-1”), 장애인기업(“C-1”) 등은 “중소기업제품 공공구매종합정보망”에 등재된 자료로 평가할 수 있다.

⑥ 지역업체(“H”) 가산은 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체에 한하며, 법인은 법인등기등본상 본점 소재지, 개인 사업자는 사업자 등록증상 사업장 소재지가 서울시에 소재해야 한다.(다만, 지역제한입찰의 경우에는 지역업체 가산 적용을 제외하되, 인접시도까지 포함되는 경우 지역업체 가산적용한다)

⑦ 중소기업 가산은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등에 따라 중소기업만 참여할 수 있는 입찰의 경우에는 적용하지 아니한다.

⑧ “D"의 남녀고용평등 우수기업(“D-3”), "F"의 모범납세자, 노사문화 우수기업, 가족친화경영 우수기업, 하도급거래 모범업체, 소비자 중심경영 인증, 공정거래 자율준수 인증은 주무부(처, 청) 등의 장(위임한 경우 포함)이 확인해 준 유효기간 내의 자료를 제출한 경우에 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 최근 2년 이내로 지정된 것에 한하여 평가한다.

⑨  "I"와 “J"의 신규인력 채용, 장애인신규채용은 제안서 제출시 확약서([별지서식 22]) 징구하여 평가한 후, 계약체결 전 신규채용 계약서를 제출하도록 해야 한다.

가. 동일인물이 “I"의 일자리창출, ”J"의 고용안정 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. 대표자 변경 등으로 인해 발생한 고용승계는 신규인력 채용으로 인정하지 아니한다.

※ 신규인력채용, 장애인신규채용은 해당 사업에 투입되는 인력인 경우에만 평가 적용

⑩ “J”의 비정규직 정규직화는 제안서 제출 시 확약서([별지서식 22]), 비정규직 증명서류(근로계약서, 본인확인서) 제출하여 평가한 후, 계약체결 전 정규직 증명서류(근로계약서)를 제출하도록 해야 한다.

※ 비정규직 정규직화는 해당 사업에 투입되는 인력인 경우에만 평가 적용

⑪ “K"는 최근 3년 이내에 고용노동부, 서울시 하도급부조리신고센터, 공정거래위원회 등을 통해 행정처분된 내역을 확인한다.

[붙임 6]

정성적 지표의 평가기준

□ 평가항목 및 배점(총70점)

정성적 평가의 평가항목 및 기준은 미래창조과학부 장관이 고시한 소프트웨어 기술성 평가기준 중 기술제안서 평가항목별 배점한도를 준용하되, 본 사업의 내용을 고려하여 아래와 같이 정함

- 총 70점 = 20점(제안서 평가위원회) + 50점(TTA BMT 결과 반영)

① 제안서 평가위원회 평가기준

대항목	중항목	평가요소	배점기준
사업수행계획 부문	사업수행경험	- 사업수행경험의 유사성 및 건수 - 사업수행 규모 및 역할 - 자체개발기술 등 관련기술 보유	5
	추진전략	- 추진전략의 창의성, 타당성, 실현가능성 - 적용기술의 최신성, 혁신성
	사업 이해도	- 대상업무 목표 및 내용의 이해도 수행계획의 현실성 - 업무분석체계의 명확성 - 목표시스템 구성의 적정성 - 제안요청서와의 부합성 - 수행결과의 활용성
기술부문	사업추진내용 및 수행방안	- 사업 추진내용 적정성 - 사업 수행방안의 적정성	5
	사업수행 방법론	- 사업수행 방법론 - 사업수행 절차의 타당성 - 산출물의 적정성 - 도구와 기법의 적정성 - 관련 사업수행 경험
	사업수행 환경	- 사업수행 능력 적정성 - 전문가 참여방안 및 전문성 여부
관리부문	사업수행조직	- 조직체계의 적정성 - 사업 책임자(PM)의 역량 - 참여인력의 적정성(참여인력 수, 자질)	5
	관리방법론	- 위험관리, 자원관리, 진도관리, 보안관리, 형상관리, 문서관리 방안의 적정성
	일정계획	- 세부활동 도출 및 기간의 타당성 - 세부활동 배열의 합리성 - 자원배분의 합리성
	품질보증방안	- 품질보증계획의 적정성 - 품질보증인력의 자질 - 사업자 품질보증 능력
지원부문	교육 및 기술이전	- 교육 방법, 내용, 일정의 적정성	5
	하자보수	보완사항 지원범위, 지원체계, 지원방안
	기밀보안	- 기밀보안 체계의 적정성 - 기밀보완 대책의 확신성
	전문업체 참여 및 상호협력	- 전문업체기술의 부합성, 자질, 전문업체 활용방안 및 컨소시엄구성의 적정성
합 계			20

② BMT 성능 평가기준

평가항목	평 가 요 소 (기준)	배점	평점방법
A. RTSP 호환성	∘ NVR의 RTSP 저장과 분배 동시 가능시	10
	∘ NVR의 RTSP 저장 또는 분배 불가능시	-50	절대평가제 (감점)
B. 분배성능	∘ 분배성능 측정	20
C. 재생성능	∘ 검색능력 - 별도의 운영 PC에서 다수의 NVR에 저장된 영상 검색 및 재생	10
D. 영상저장	∘ 저장성능 - Full HD(25FPS)로 영상을 저장하는 성능을 측정 - 저장속도 측정을 통해 저장능력 평가	10
소 계		50
합 계		70

A. RTSP호환성

위와 같은 시스템 구성에서 카메라의 영상신호 전송구간 A구간의 영상 프로토콜의 종류를 확인

NVR의 영상 분배구간 B구간의 영상에 대한 영상 프로토콜 종류를 확인을 통하여 RTSP프로토콜 호환성을 확인

운영PC상에서의 RTSP 영상표출 확인

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

- 최소성능기준

A구간과 B구간의 RTSP영상 전송 가능

운영PC상에서 실시간 Full HD(1080P)이상의 4채널 영상 표출

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용	배점	비 고
1	RTST 호환성	ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장과 분배 - 채널 수 관계없이 배점	10점
		ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장 또는 분배 불가시	-50점

B. 영상분배 성능 시험평가

위와 같은 시스템 구성에서 카메라에서 NVR로 총 16개의 영상을 전송

NVR는 카메라에서 전송되는 영상을 실시간 저장하면서 총 16개의 영상을 총 6개 운영PC로 영상을 분배

개별 운영PC에서 16개 채널 영상 동시 표출유무 확인을 통하여 영상분배 성능을 시험평가

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상은 RTSP 프로토콜만을 사용

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

NVR은 Full HD(1080P, 6M/bps) 이상으로 영상을 저장

카메라는 CBR(고정비트레이트) 기준 6M/bps로 설정

최소 16개의 네크워크 카메라를 기본 구성으로 최소 6대의 운영PC에서 최소 16채널 영상을 표출

- 최소성능기준

카메라에서 전송되는 16채널의 영상을 NVR에서 저장

6대의 운영PC상에서 16채널이상의 영상을 동시에 표출

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	영상 분배성능	60ch 미만	70ch	80ch	90ch	100ch	110ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		제안 불가	10점	12점	14점	17점	20점

C. 영상검색 및 재생성능 시험평가

각 NVR은 총 6개의 카메라에서 전송되는 영상을 개별 저장

운영 PC는 총 4개의 NVR에서 무작위로 추출된 8개의 영상을 검색

운영 PC는 무작위로 추출된 9개의 과거 영상에 대하여 시각을 동기화 시켜 재생함으로 성능을 평가

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상은 RTSP 프로토콜만을 사용

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

NVR은 Full HD(1080P, 6M/bps) 이상으로 영상을 저장

카메라는 CBR(고정비트레이트) 기준 6M/bps로 설정

- 최소성능기준

총 4대의 NVR에서 검색된 9개의 영상을 운영PC 1대에서 시각을 동기화 시켜 재생(소요간은 10초 이내)

운영 PC에서 9개의 영상 시각 동기화 재생 시 자유롭게 재생 시간대를 이동(소요시간은 10초 이내)

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	검색성능	10ch 미만	11ch	12ch	13ch	14ch	15ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		제안 불가	1점	2점	3점	4점	5점

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	재생성능	4ch 미만	4ch	6ch	9ch	12ch	15ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		1점	2점	3점	3점	4점	5점

D. 영상저장 성능 시험평가

NVR는 총 16개의 카메라에서 전송되는 영상을 개별 저장

운영 PC는 16개의 영상을 검색 재생하여 NVR의 저장 성능을 시험

- 시험평가 조건

영상감시를 위한 시스템은 네트워크 기반의 영상기기로 구성

네트워크 환경은 1G급 이상으로 구성하며, 시스템 구성도에서는 시스템의 이해를 돕기를 위해 Ethernet Switch를 생략

영상은 RTSP 프로토콜만을 사용

영상의 해상도는 최소 Full HD(1080P) 이상의 해상도에서 시험 평가

NVR은 Full HD(1080P, 6M/bps) 이상으로 영상을 저장

카메라는 CBR(고정비트레이트) 기준 6M/bps로 설정

- 최소성능기준

NVR에서 최소 Full HD(1080P)이상의 해상도로 16채널을 저장

- 배점 기준

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	저장성능	250Mbps 미만	275Mbps	300Mbps	325Mbps	350Mbps	400Mbps 이상
		제안 불가	2점	4점	6점	8점	10점

마. 일반사항

- 제안업체는 별도의 장소에서 일정 시간동안 성능평가를 위한 시스템 환경을 구축해야 한다.

- 제안업체는 본 사업에 제안하는 제품으로 성능평가를 받아야 한다.

- 다수의 업체가 동일한 제품을 가지고 평가를 받을 수 있다.

- 동일한 제품이라도 입찰참가업체는 개별로 성능평가를 받아야 한다.

- 한 항목이라도 최소성능기준이 미달될 경우 제안이 불가하다.

[붙임 7]

입찰가격 평가산식

○ 가격평가점수 산출방법

입찰가격을 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80이상으로 입찰한 업체의 경우

․ 평점 = 10 × (최저입찰가격 / 평가대상자의 입찰가격)

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 한다.

2. 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만일 경우에는 100분의 80으로 계산한다.

3. 가격 평가점수 결과 소수점 이하 숫자가 있을 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 소수점 넷째자리까지 표시한다.

[붙임 8]

참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위

기술 등급	기술자격자	학력ㆍ경력자
기술사	ㆍ기술사
특급 기술자	ㆍ기사 자격을 가진 자로서 10년 이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ산업기사자격을 가진 자로서 13년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자	ㆍ박사학위를 가진 자로서, 3년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ석사학위를 가진 자로서, 9년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ학사학위를 가진 자로서, 12년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ전문대학을 졸업한 자로서, 15년이상 소프트웨어 기술분야의 업무를 수행한 자 ㆍ고등학교를 졸업한 후 18년 이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자
고급 기술자	ㆍ기사 자격을 가진 자로서 7년 이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ산업기사자격을 가진 자로서 10년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자	ㆍ박사 학위를 가진 자 ㆍ석사학위를 가진 자로서, 6년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ학사학위를 가진 자로서, 9년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ전문대학을 졸업한 자로서, 12년이상 소프트웨어 기술분야의 업무를 수행한 자 ㆍ고등학교를 졸업한 후 15년 이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자
중급 기술자	ㆍ기사의 자격을 가진 자로서 4년 이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ산업기사의 자격을 가진 자로서 7년 이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자	ㆍ석사학위를 가진 자로서, 3년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ학사학위를 가진 자로서, 6년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자 ㆍ전문대학을 졸업한 자로서, 9년이상 소프트웨어 기술분야의 업무를 수행한 자 ㆍ고등학교를 졸업한 후 12년 이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자
초급 기술자	ㆍ기사 자격을 가진 자 ㆍ산업기사 이상의 자격을 가진 자로서, 2년이상 소프트웨어 기술분야의 업무를 수행한 자	ㆍ학사 이상의 학위를 가진 자 ㆍ전문대학을 졸업한 자로서, 3년이상 소프트웨어 기술분야의 업무를 수행한 자 ㆍ고등학교를 졸업한 후 3년이상 소프트웨어 기술 분야의 업무를 수행한 자

- 비  고 -

※ “소프트웨어 기술자”의 범위는 소프트웨어산업 진흥법 제2조 5항에서 정한 바에 따름

소프트웨어산업 진흥법 제2조(정의)
⑤ "소프트웨어기술자"란 「국가기술자격법」에 따라 정보처리 분야의 기술자격을 취득한 사람 또는 소프트웨어 기술 분야에서 대통령령으로 정하는 학력이나 경력을 가진 사람을 말한다.

소프트웨어산업 진흥법 시행령 제1조의2(소프트웨어기술자의 범위)
① 「소프트웨어산업 진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제5호에서 "대통령령으로 정하는 학력이나 경력을 가진 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
1. 「초·중등교육법」 제2조제3호 또는 「고등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 소프트웨어 기술 분야를 전공한 사람
2. 소프트웨어 기술을 가진 사람으로서 소프트웨어 기술 분야에서 일정 기간 경력을 갖추거나 근무한 사람
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 따른 기준과 같거나 그 이상의 학력 또는 경력이 있다고 인정되는 사람
② 제1항에 따른 소프트웨어기술자에 대한 세부적인 인정 기준 및 절차·방법 등은 미래창조과학부장관이 정하여 고시한다.

* “기술자격자” 중 기술사, 기사, 산업기사, 기능사는 「국가기술자격법」의 기술자격종목 중 다음 각 목의 정보처리 분야 기술자격을 취득한 자를 말한다.
가. 기술사 : 정보관리, 컴퓨터시스템응용
나. 기사 : 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안
다. 산업기사 : 정보처리, 사무자동화, 정보보안
라. 기능사 : 정보처리, 정보기기운용

[붙임 9]

용역업체 정보보안 준수사항

서울시 정보화사업을 수행하는 용역업체는 보안사고 예방을 위해 국가정보보안 기본지침 제63조, 서울시정보통신보안업무처리규칙 제51조에 따라 용역사업 단계별(계약, 수행, 종료) 보안사항을 준수해야 한다.

※ 용역업체에 의한 보안사고 발생 시 ‘사업자 보안위규 처리기준’에 따라 행정조치 됨을 유념하시고 본 준수사항을 숙지하시기 바랍니다.

1. 계약단계

가. 용역업체가 하도급 계약을 체결할 경우 원래 사업계약 수준의 비밀유지 조항을 포함해야 한다.

나. 용역사업에 투입되는 자료·장비 등에 대해 대외보안이 필요할 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행계약서와 별도로 아래의 사항이 명시된 비밀유지계약서를 작성하여 발주기관에 제출해야 한다.

- 비밀정보의 범위

- 보안 준수사항

- 위반시 손해배상 책임

- 지적재산권 문제

- 자료의 반환

2. 수행단계

2-1. 참여인원에 대한 보안관리

가. 용역사업 참여인원에 대한 신원확인을 실시하고 발주기관에 증빙자료를  제출해야 한다.

나. 용역업체 대표자 및 참여인원 각자의 친필 서명이 들어 있는 보안서약서를 발주기관에 제출해야 한다.

다. 용역사업 참여직원은 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함)사항 발생 시 발주기관에 즉시 보고하고 승인을 받아야 한다.

2-2. 사무실·장비에 대한 보안관리

가. 용역사업 수행을 위해 외부 사무실을 사용할 경우 CCTV, 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책을 마련해야 한다.

나. PC, 휴대용 저장매체 등을 반입 및 반출 시 발주기관의 승인을 받아야 하며, 해당 장비에 유료 최신 백신을 설치하고 악성코드를 주기적으로 검사해야 한다.

다. 발주기관은 용역업체에게 제공한 사무실에 대해 수시로 보안점검을 할 수 있다.

라. 용역사업 관련 자료를 보관한 PC로 인터넷에 접속하면 안 된다.

마. USB메모리 등 휴대용 저장매체는 사용을 금지하되 불가피한 경우 발주기관의 승인 후 사용할 수 있다.

바. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체에 정보시스템 접속정보(ID,비밀번호)를 저장하면 안 된다.

사. 용역업체 직원의 개인 휴대폰은 발주기관의 통제 하에 카메라 및 충전포트에 보안스티커를 부착해야 한다.

※ 어플리케이션, 단말기(PC, 스마트기기 등), 유무선 통신장비, 서버, DBMS, 출입통제구역, 누설금지대상정보에 접근하는 작업자에 한하며, 보안스티커를 부착하지 못하는 경우 담당자가 휴대폰을 회수하여 보관한다.

아. 용역업체가 사용하는 노트북PC, 휴대용 저장매체 등은 퇴근·휴가 시와 같이 일정기간 사용하지 않을 경우 분실 방지를 위해 시건장치가 있는 보관함에 보관해야 한다.

2-3. 내·외부망 접근 시 보안관리

가. 용역업체 사용 통신망은 서울시 행정통신망(내부망)과 분리하여 구성해야 한다. 단, 업무상 필요한 경우 발주기관의 승인 후 해당 서버에만 제한적으로 접근해야 한다.

나. 용역사업 참여인원의 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록해야 한다.

다. 계정별 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 내부문서 접근은 금지한다.

라. 용역업체 직원이 ‘root’ 계정 등 정보시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 단독 접근은 불허하며, 필요할 경우 발주기관의 승인을 받아야 한다.

마. 계정별 부여된 접근권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기해야 한다.

바. 발주기관은 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업 이력을 확인할 수 있다.

사. 용역업체 PM은 사업 참여인원이 접근한 서버 및 네트워크 장비에 대한 로깅 기록을 매일 확인하고 이상 유무를 발주기관에 보고해야 한다.

아. 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행을 위해 부득이한 경우 필요한 보안조치를 시행하고 발주기관의 승인 후 사용해야 한다.

자. 발주기관 내부에서 비인가 무선 AP(무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등) 설정을 금지하며, 시스템 개발PC와 연결은 금지한다.

차. 발주기관에 휴대용 무선 모뎀(WiFi, LTE 등)을 반입하면 안 된다.

카. 발주기관에 노트북PC 반입 시 무선통신기능 사용불가 조치(Driver 삭제 등)를 시행해야 한다.

타. 발주기관 외부에서 내부에 있는 개발 PC 및 정보시스템에 원격 접속은 금지한다.

2-4. 자료에 대한 보안관리

가. 사업 수행을 위해 발주기관에서 용역업체에게 제공하는 내부 자료는 자료관리 대장을 작성하고, 인계자․인수자가 자필로 서명해야 한다.

나. 용역사업 관련 자료는 웹하드,P2P사이트,웹오피스,클라우드 서비스 등 인터넷 자료공유사이트 및 사업 참여인원의 개인 메일함에 저장하면 안 된다.

다. 발주기관이 제공한 사무실에서 용역사업을 수행할 경우, 매일 퇴근 시 관련 자료를 발주기관에 반납해야 한다. 단, 비밀문서를 제외한 일반문서는 발주기관이 제공한 사무실에 시건장치가 된 보관함에 보관할 수 있다.

라. 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 발주기관의 파일서버에 저장하거나, 발주기관에서 지정한 PC에 저장·관리해야 한다.(파일 저장 PC는 인터넷 연결 금지)

마. 사업 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 발주기관이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지한다.

3. 종료단계

가. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체 등에 저장된 사업 관련 자료는 검증된 삭제 S/W로 완전 삭제해야 하며, 발주기관의 승인 후 반출해야 한다.

※ 완전 삭제 S/W 목록은 http://www.itscc.go.kr 참고

나. 용역사업 관련자료 삭제 조치 후 용역업체에 복사본 등 용역사업과 관련된 제반자료를 보유하고 있지 않다는 용역업체 대표 명의의 보안확약서를 자필 서명하여 발주기관에 제출해야 한다.

[붙임 10]

외주 용역사업 보안특약 조항

① 사업자는 서울특별시의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표 1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표 2]의 보안 위약금을 서울특별시에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 서울특별시는『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

[별표 4] 보안서약서

[별표 1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표 2]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비 중	부정당업자 등록	계약금액의 5% 이하	계약금액의 3% 이하	계약금액의 1% 이하

* 위규 수준은 [별표1] 사업자 보안위규 처리기준을 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3]

누출금지 대상정보

1. 기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8.『공공기관의 정보공개에 관한 법률』제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9.『개인정보보호법』제2조제1호의 개인정보

10.『보안업무규정』제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별표 4]

용역사업 착수시

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 ‘2016 서울시 문화재 안전관리시스템 구축 사업’을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 ‘2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축사업’ 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 본인 회사의 직원이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 경우에도 총괄 책임을 지겠으며, 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

5. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

6. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 착수시

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 ‘2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축’을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 ‘2016 서울시 문화재 안전관리시스템 구축사업’ 수행 중 알게 될 일체의  내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 ‘2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축’을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 ‘시민중심 빅데이터 공유활용 플랫폼 구축’ 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에   대하여 모든 책임을 부담한다.

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 ‘2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축’을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 ‘시민중심 빅데이터 공유활용 플랫폼 구축’ 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

[붙임 11]

하도급계약의 적정성 판단 세부기준

Ⅰ. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법
하수급인의 자격	참가제한	o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 하수급인이 부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우	감점 (-25점)

Ⅱ. 수행능력의 적정성

판단항목

세부 판단 항목

세부 판단 기준 및 방법

하수급인의

사업수행

능력

(40점)

사업수행

실적

(30점)

① 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적

※ 하도급계약 예정금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가

100%이상	99～80%	79～60%	59～50%	50%미만
30점	28점	26점	25～16점	15점

② 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율

70%이상	69～60%	59～50%	49～40%	40%미만
30점	28점	26점	25～16점	15점

※ 승인 신청인은 ①, ②중 택일하여 판단요청 가능

※ 증빙서류 미제출 시 0점 처리

고용안정

및 적법근로

(10점)

③ 하도급사업 투입인력의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부

1. 기간제근로자 및 단시간근로자의 「고용보험법」제15조에 따른 고용보험 가입

2. 파견근로자의「파견근로자보호 등에 관한 법률」제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 및 고용보험 가입

3. 이외의 경우 고용보험 가입 또는 개인사업자 등록

※ 하도급사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리

Ⅲ. 계약의 공정성

계약방식

(60점)

하도급

대금지급

방식의 적정성

(30점)

① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부

- ㉮ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉯ 지급시기, ㉰ 지급율 (선금/중도금/잔금)

㉮불일치 (㉯, ㉰일치 여부 무관)	㉮, ㉯, ㉰ 전부 일치	㉮는 일치하고 ㉯, ㉰중 1개 일치	㉮는 일치하고 ㉯, ㉰전부 불일치
0점	30점	15점	0점

※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉯와 ㉰ 전부 일치 간주

하도급 금액의

적정성

(30점)

② 원도급의 하도급부분금액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급율)

95%이상	94～90%	89～85%	84～80%	79～70%	70%미만
30점	25점	20점	15점	10점	5점

1. 부분하도급율(%) = (하도급계약금액/하도급액) × 100

2. 하도급액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급되는 금액

3. 하도급계약금액 : 하도급 또는 재하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액

Ⅳ. 기타

기타	가 점	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP) 품질인증, 소프트웨어 품질인증(1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC인증), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등
		② 최근 3년간 하수급인의 정부․지자체․공공기관 수상경력(회당 1점)

※ 가점은 최대 5점을 초과할 수 없음

※ 하수급인은 재하수급인 포함

[별지서식 1]

제안사 일반현황

□ 일반사항

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월
주요연혁(요약)

□ 조직도

주) 공동수급 방식인 경우 주사업자 및 부 사업자 별 별지로 작성하되, 조직도 중 본 사업에

참여하는 부서를 표시

□ 인원현황

구 분	계	전 문 분 야					관리분야
		H/W분야	S/W분야	DB구축분야	컨설팅분야	기타분야
계
특급기술자
고급기술자
중급기술자
초급기술자
기 능 사
＊제안사 일반현황의 기술자의 구분은 입찰 공고일 기준 적용되는 “SW기술자 노임단가 “(한국소프트웨어산업협회 공표) 에 의한 SW기술자 등급분류 기준표 에 의함 ＊평가위원 평가용 제안서는 “회사명”, “대표자” 등 회사를 식별할 수 있는 사항은 OOO처리한다.(단, 제안서 원본은 모두 표시)

주) 공동수급 방식인 경우 주사업자 및 부사업자 별 별지로 작성하되, 조직도 중 본 사업에  참여하는 부서를 표시

[별지서식 2]

자본금 및 매출액(최근3년)

회사명 :                                                 (단위 : 천원)

구 분			20 년		20 년	20 년		합 계		평 균
자본금
매출액	컨설팅 부문	BPR/ISP
		전략컨설팅
		보안컨설팅
		감리
		기타
	상용 S/W 부문
	H/W 부문
	시스템 개발 부문
	○○ 부문
	○○ 부문
	합계
자기자본비율 (자기자본/총자산)
유 동 비 율 (유동자산/유동부채)
신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급							등급평가일
기업어음에 대한 신용평가등급							등급유효기간
기업신용평가등급

주)1. 결산 공고되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서 등 회계자료를 첨부한다.

2. 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된 ‘신용평가 등급 확인서’를 제출한다.

[별지서식 3]

유사사업실적(최근3년)

가. 주요 사업 내용

회사명 :

연번	①계약명	사 업 기 간	② 계약금액 (단위:천원)	발주처	③수행내용(간략)	④타사와 공동 프로젝트 수행여부	⑤ 증빙 번호	비고
계

주)1. 계약명 : 연도순으로 기재하며 본 업무와 유관(유사)한 것만 해당 건수 별로 정확하게 기재한다.

※ 유사실적 : 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 문화재 통합관제시스템 구축 지침에 준하는 사업으로 3천만원(부가세제외)이상 규모만 인정한다.

※ 현재 수행중인 사업은 비고란에 “수행중” 표기(※ 정량적 평가에는 반영되지 않음)

2. 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재한다.

3. 구체적 업무수행 내용 : 수행 작업 내용을 단계 별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획 수립 등)로 작성한다.

4. 타사와 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재한다.

5. 실적의 증명은 [별지서식 4]『사업실적증명원』(사본의 경우 원본대조필) 또는 한국소프트웨어산업협회에서 발행하는 ‘이행실적확인서’를 제출하며, 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 ‘증빙번호’ 란에 해당증명첨부서류의 페이지를 기재

※ 증거서류 제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 기재된 내용의 확인 결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리한다.

나. 계약건별 내역

계약명
발 주 처
계약기간	착수일 ~ 완료일	201 . . ~ 201 . .	계약금액 (천원)
사업책임 기 술 자
1. 사업목적
2. 사업의 중요사항 및 수행한 업무내용

[별지서식 4]

사 업 실 적 증 명 원
1. 사 업 명
2. 총 계약 금액	(참여지분율 : %)
3. 계 약 일 자
4. 착 수 일 자
5. 완 료 일 자
6. 사 업 내 용
※ 공동수급 시 참여지분율 표시
귀사에서 발주한 사업에 대하여 폐사에서 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 201 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :
위 사실을 증명합니다. 201 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :

[별지서식 5]

사업수행 조직도

사업총괄책임자(PM)

직위, 성명, 기술등급

부문			부문			부문			부문
소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급

주)1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고 될 수 있도록 직위별로 기재한다.

3. 용역 수행조직 및 인원현황에는 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한

인력을 기재한다.

4. 용역수행조직 및 인원 현황의 기술등급은 [붙임 8]『참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위』에 의한 등급을 기재한다.

5. 평가위원 평가용 제안서는 “회사명” 등 회사를 식별할 수 있는 사항은 〇〇〇으로 표기한다.

(단, 제안서 원본은 모두 표시)

[별지서식 6]

참 여 인 력 현 황

분야별	성명	연령 (세)	기준 등급	본사업 참여직위	최종 학력	자격증	해당분야 근무경력	담당 업무	참여율	제안사 여부
사업 책임자
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문

주)1. 참여기술자의 연령은 입찰공고일 기준으로 (만)으로 기재한다.

2. 기술등급은 [붙임 8] “참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위” 기준에 의한   등급을 기재한다.

3. 최종학력, 자격증, 해당분야 근무경력에 항목은 ‘기술등급’ 인정을 위해 해당되는 사항을 기재한다.

4. 제안사여부 항목은 “제안사(공동수급체)” 소속의 인력여부를 ‘〇’ 표시한다.

※「파견근로자 보호 등에 관한 법률」등에 의한 적법한 ‘파견근로자’는 ‘〇(파견)’으로 표기

※ 제안사 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 계약 후 하도급 계약 승인을 얻지 못할 경우 제안사 소속의 동일수준 이상의 자사인력으로 대체하여야 함.

[별지서식 7]

참여인력 이력사항

성 명			소 속	( )		직 책			연 령	만 세
최 종 학 력 (졸업년월)	고등학교 전공( )					해당분야근무경력
	대학교 전공( )					기술자 기술등급
	대학원 전공( )					자 격 증 (취득년월)			( )
본사업참여임무					사업참여기간				참여율	%

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년.월 ～ 년.월)	담당업무	발주처	비 고 (관련기술)

주)1. 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한 인력을 기재한다.

2. 최종학력, 자격증, 해당분야 근무경력에 항목은 ‘기술등급’ 인정을 위해 해당되는 사항을 기재한다.

3. 근무경력은 입찰공고일 현재를 기준으로 연월까지 기재한다.

4. 자격증 사본 등 정량적 평가를 위한 ‘기술등급’을 확인할 수 있는 증거서류를 첨부한다.

5. 자사 인력 증명(고용사실 증명)은「국민건강보험법」에 따른 국민건강의료보험, 「국민연금법」에 따른 국민연금 관련 증거서류를 제출한다.

6. ‘기술등급’ 기준은 [붙임 8]『참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위』기준에 근거하여 분류, 증명한다.

7. 평가위원 평가용 제안서에는 ‘소속’을 ‘제안사’, ‘하도급사A’, ‘하도급사B’등으로 표기한다.

-「파견근로자 보호 등에 관한 법률」등에 의한 적법한 ‘파견근로자’는 ‘제안사’ 인력으로 간주하며, 파견 인력임을 구분하기 위해 ()안에 파견으로 추가 기재

- 제안사 소속 외의 인력은 하도급으로 간주(하도급계약 적정성 판단기준을 충족하지 못한 경우 참여인력 평가에서 제외)하며, 계약 후 하도급 계약 승인을 얻지 못할 경우 제안사 소속의 동일수준 이상의 자사인력으로 대체하여야 함.

※ 단, 제안서 원본은 소속 회사명을 모두 명시하며, 파견근로자의 경우 ()안에 원 소속사명을 표기

8. 기재된 내용의 확인 결과가 허위 사실로 밝혀질 때는 0점 처리한다.

[별지서식 8]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.							처리시간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호				입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납부면제 및 지급 확 약		본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀부(처, 청)에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사용인감		본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고 합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 시의 일반(제한․지명) 경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매․기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 신 청 인 : □ 서울특별시(분임)재무관 귀하

가 격 입 찰 서
입찰내용		공 고 번 호	제 호		입찰일자		20 년 월 일
		건 명
		금 액
		준공(납품)년월일
입찰자	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
본인은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 규칙」에 의한 기술용역 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 기술용역 계약 일반조건∙계약특수조건∙설계서 및 현장설명 사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품, 용역수행) 기한 내에 용역성과품을 납품 할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 가격제안서 1부. (별지 서식 9호 참조) 입찰자 : □ 20 년 월 일 서울특별시(분임)재무관 귀하

[별지서식 9]

[별지서식 10]

가 격 제 안 서

사  업  명

입찰공고번호

사 업 기 간

제 안 금 액

일금                  원(VAT 포함) (￦                    )

구 분	금 액	비 고
부가가치세
합 계

상기 금액으로 가격입찰서를 제출합니다.

붙임 : 금액산출근거표

20  년     월     일

상 호  또는  명 칭 :

주              소 :                           전화번호 :

대 표 자     성 명 :                           (인)

주민(법인)등록번호 :

서울특별시장 귀하

[별지서식 11]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원] ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

②공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③공동수급체 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 당해 계약과 관련한 권리의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 [거래계좌] 예규「지방자치단체 공동계약 운영요령」Ⅲ-7 대가의 지급 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

②제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 [손익의 배분] 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 [권리, 의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 [중도탈퇴에 대한 조치] ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조제1항제6호의 규정에 의하여 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 [운영위원회] ①공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

[별지서식 12]

합 의 각 서

입찰공고번호	공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

20  년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

[별지서식 13]

업체제출용

청렴계약이행서약서(표준안)

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 서울특별시에서 시행하는【2016년 서울시 문화재 안전관리시스템 구축】 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시와 자치구 및 공사 등(이하 서울특별시 등으로 함)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 서울특별시 등에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 2억 원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

2) 1억 원 이상 2억 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

3) 1천만 원 이상 1억 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6개월

4) 1천만 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 3개월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무 수행하는 자를 포함)과 대리인이 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물을 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

7. 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 하겠습니다.

1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

3) 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 발주처에 주는 직․간접적인 손해

4) 기타 발주처가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

5) 위 내용에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상토록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 서울특별시의 조치와 관련하여 당사가 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .    .    .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (서명 또는 날인))

[별지서식 14]

하도급 적정성 판단 자기평가표

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항
사 업 명		하 도 급 사 업 명
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
계약금액	원 (하도급부분금액(A) : 원)	하도급계약 금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간
국가기관등과의 낙찰방식,낙찰율	방식, %	부분하도급율 (B/A)	%

※ 부분하도급율(%) = (하도급계약금액(B) / 하도급액(A)) × 100

2. 자기평가결과 (  )일반, (  )단순 물품 구매․설치       [√ 해당 세부기준에 체크]

판 단 항 목			자체 평가점수	사유
1. 하수급인의 자격(부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)
2. 하수급인의 사업수행능력	가. 사업수행실적 또는 공급금액 실적	①
	나. 고용안정 및 적법근로	②
	소 계
3. 하도급 계약방식	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①
	나. 하도급 금액의 적정성	②
	소 계
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
		③		(가점사유)
	소 계
합 계

[별지서식 15]

소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)
사업명
입찰금액(C)				원					사업기간			개월
입찰자 (공동수급체 대표)				상호										대표자
				사업자등록번호										소재지
하도급 예정 계획
번호	입찰자		하수급인 상호		하도급 계약명			하도급 기간			하도급 예정액(A)				입찰금액 대비 하도급액 비율
1								개월			원				%
2								개월			원				%
3								개월			원				%
합계								개월			원				%
직접 물품 구매 예정 계획
번호	구분 (HW․설비․상용SW)		물품명				제조사 (개발사)			수량			구매시기		물품 구매 예정액(B)
1															원
2															원
합계															원
- 입찰자가 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품 구매․설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 입찰자가 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급액 비율 합계가 50% 초과 예외사유 : _______________________________________ - 입찰금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) - 입찰금액 대비 하도급액 비율 = 하도급 예정액(A)/(입찰금액(C)-물품 구매 예정액(B)) X 100
‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. 년 월 일
공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인)
서울특별시장 귀하
제출서류		- 하도급 사업수행계획서(하도급 산출내역서 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰 금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다.

단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.

- 입찰자는 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다.

- 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제4항 및 같은 법 시행령 제14조의5에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.

- 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.

[별지서식 16]

소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결 시)
사업명
계약금액(C)					원					사업기간		년 월 일 ∼ 년 월 일
수급인 (공동수급체 대표)					상호									대표자
					사업자등록번호									소재지
하도급 예정 계획
번호	수급인		하수급인 상호			하도급 계약명			하도급 계약기간				하도급 예정액(A)					계약금액 대비 하도급액 비율
1									. . . ∼ . . .				원					%
2									. . . ∼ . . .				원					%
3									. . . ∼ . . .				원					%
합계									. . . ∼ . . .				원					%
직접 물품 구매 예정 계획
번호	구분 (HW․설비․상용SW)			물품명				제조사 (개발사)			수량				구매시기			물품 구매 예정액(B)
1																		원
2																		원
합계																		원
- 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품 구매․설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급액 비율 합계가 50% 초과 예외사유 : _______________________________________ - 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) - 계약금액 대비 하도급액 비율 = 하도급 예정액(A)/(입찰금액(C)-물품구매 예정액(B)) X 100
‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. 년 월 일
공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인)
발주기관의 장 귀하
제출서류		- 하도급 사업수행계획서(하도급 산출내역서 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부

※ 유의사항

- 수급인의 계약 금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다.

단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.

- 수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다.

- 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.

[별지서식 17]

소프트웨어사업 하도급계약 준수 확인서
사업 개요	계약명				계약번호					계약금액
	계 약 일		년 월 일		계약기간		. . .부터 . . .까지
하도급 개요	계약명				승인일자					계약금액
	계 약 일		년 월 일		계약기간		. . .부터 . . .까지
재하도급 개요	계약명				승인일자					계약금액
	계 약 일		년 월 일		계약기간		. . .부터 . . .까지
계약 당사자	수급인							수급책임자		(서명 또는 인)
	하수급인							하수급책임자		(서명 또는 인)
	재하수급인							재하수급책임자		(서명 또는 인)
준수 현황	추진단계명
	준수기간		년 월 일부터 년 월 일까지( 개월)
	계획		(계약서상의 주요내용 준수현황 기재, 필요시 별지 사용)
	실적		(계약서상의 주요내용 준수현황 기재, 필요시 별지 사용)
	미추진 내역 및 해결방안		(계약서상의 주요내용 준수현황 기재, 필요시 별지 사용)
‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 준수 확인서를 제출합니다.
년 월 일
신청(보고)인						(서명 또는 인)
서울특별시장				귀하
제출서류		1. 하도급(또는 재하도급) 계약서 사본 2. 하도급(또는 재하도급) 계약 준수사항 이행을 증명할 수 있는 서류

[별지서식 18]

	소프트웨어산업정보종합관리체계(www.swit.or.kr)에서도 신청할 수 있습니다.
소프트웨어사업	[ ] 하도급	계약승인신청서
[ ] 재하도급
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일자			처리기간	10일
하도급 거 래 계 약 당사자	수급인 (공동수급체 구성원)	상호	대표자
사업자등록번호	소재지
하수급인	상호	대표자
사업자등록번호	소재지
재하수급인	상호	대표자
사업자등록번호	소재지
사업 내용	계약명		계약번호		계약금액(A)
계약일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지
하도급 내용	계약명		하도급액(B)	([비율 B/A]%)
계약 예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지
하도급 내역 및 사유	( ※ 필요한 경우 별지 사용 )
재하도급 내용	계약명		재하도급액(C)	([비율 C/B] %)
계약예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지
재하도급 내역 및 사유	( ※ 필요한 경우 별지 사용 )
「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3 및 같은 법 시행규칙 제8조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.
년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
서울특별시장	귀하
첨부서류	1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부	수수료 없 음
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[별지서식 19]

하도급 대금지급 비율 명세서
원도급자				하도급자
사 업 명				하 도 급 사 업 명
회 사 명				회 사 명
사업기간				하 도 급 기 간
				하도급 지급대금		원
하도급 지급 대금 세부내역	①구 분	②SW 월 노임단가	③투입인력 (MM)		④MM당 하도급 대가		⑤지급금액 (③×④)	⑥지급비율
	합 계
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일 (원도급자) 직인 (하도급자) 직인
첨부서류 : 하도급 부문 산출 내역서

① 구분 : 소프트웨어산업진흥법 제2조 5항에서 정한 소프트웨어 기술자

② SW 월노임단가 : 한국SW산업협회에서 공표하는 일노임단가 × 근무일수

④ MM당 하도급 대가 : 원도급자가 하도급자에게 지급하는 직접인건비 + 제경비 + 기술료

⑥ 지급비율 : ∑지급급액 ÷ ∑(SW 월노임단가 × 투입인력)

[별지서식 20]

평가용 제안서 표지 제작기준

					상단에서 3㎝
좌측끝단에서 3.5㎝				3㎝
	3㎝	3㎝
								간격 2㎝
〇〇〇〇용역
- 기 술 제 안 서 -
※ 글씨 크기 ▪ 〇〇〇〇 용역 : 신명조 20크기(중앙) ▪ 기술제안서 : 신명조 22크기(중앙)

※ 옆면 표지는 ‘본 사업의 사업명’(글자체 : 견고딕, 글자크기 : 24)만을 세로로 백색 무광택지에 인쇄한다. 발주기관 로고 등을 삽입하여서는 안 됨.

[별지서식 21]

□ 기술적용계획표, □ 기술적용결과표

사업명
작성일

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 국가정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어산업 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(미래창조과학부고시) o 전자서명인증업무지침(미래창조과학부고시) o 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정자치부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 지침(미래창조과학부고시) o 정보시스템 감리기준(행정자치부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정자치부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정자치부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정자치부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정자치부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정자치부고시) o 정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(미래창조과학부고시) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정자치부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부예규) o 지방자치단체 기술용역계약일반조건(행정자치부예규) o 표준 개인정보 보호지침(행정자치부고시) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준(미래창조과학부고시) o 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(미래창조과학부고시) o 분리발주 대상 소프트웨어(미래창조과학부고시) o 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부고시) o 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(미래창조과학부고시) o 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준(미래창조과학부고시) o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(미래창조과학부고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.
세부 기술 지침
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1
	- XHTML 1.0
	- XML 1.0, XSL 1.0
	- ECMAScript 3rd
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3
서비스 전달 프로토콜	IPv4
	IPv6

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.
세부 기술 지침
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0
	- UDDI v3
	- RESTful
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분		항 목	적용계획/결과					부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용		미 적용	해당없음
기본 지침
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.
세부 기술 지침
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310
	o 부가통신: VoIP - H.323
	- SIP
	- Megaco(H.248)
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0
	- UNIX
	- Windows Server
	- Linux
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android
	- IOS
	- Windows Phone
데이터베이스	o DBMS - RDBMS
	- ORDBMS
	- OODBMS
	- MMDBMS
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정자치부장관에게 보고하고 행정자치부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정자치부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.
세부 기술 지침
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01
	o 동적표현 - JSP 2.1
	- ASP.net
	- PHP
	- 기타 ( )
프로그래밍	o 프로그래밍 - C
	- C++
	- Java
	- C#
	- 기타 ( )
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0
	- SOAP 1.2
	o 문자셋 - EUC-KR
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)

□ 보안 분야

구 분		항 목	적용계획/결과							부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용			미 적용		해당없음
기본 지침
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.
세부 기술 지침
관리적 보안	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼
기술적 보안	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재ㆍ사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품
	- SSO제품
	- 디스크․파일 암호화 제품
	- 문서 암호화 제품(DRM)등
	- 메일 암호화 제품
	- 구간 암호화 제품
	- 키보드 암호화 제품
	- 하드웨어 보안 토큰
	- DB암호화 제품
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품
	o CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - (네트워크)침입차단
	- (네트워크)침입탐지
	- (네트워크)침입방지
	- 통합보안관리
	- 웹 응용프로그램 침입차단
	- DDos 대응
	- 인터넷 전화 보안
	- 무선침입방지
	- 무선랜 인증
	- 가상사설망
	- 네트워크 접근통제
	- 네트워크 자료유출방지
	- 망간 자료전송
	- 안티 바이러스
	- 매체제어
	- PC 침입차단
	- PC 가상화
	- 서버 가상화
	- 패치관리
	- 호스트 자료유출 방지
	- 스팸메일 차단
	- 서버 접근통제
	- DB접근 통제
	- 스마트카드
	- 소프트웨어기반 보안USB
	- 복합기 완전삭제
	- 소스코드 보안약점 분석도구
	- 스마트폰 보안관리

※ 최신 기준은 ‘국가사이버안전센터 홈페이지’ 참조

[별지서식 22]

(장애인 신규직원 / 신규직원 / 비정규직 정규직화)

채용 확약서

○ 공고번호 :

○ 사 업 명 :

○ 사업기간 :

○ 채용내역

채용인원	월 급여	채용기간	투입률(%)
2명	100만원	2016. 1. 1 ~ 2015.12.31
1명	120만원	2016. 1. 1 ~ 2015.12.31
	< 예 시 >

당사는 (                )사업 낙찰시 서울시 일자리 정책에 참여하기 위하여 위와 같이 (장애인 신규직원 / 신규직원 / 비정규직 정규직화 직원)을 채용하여 본 사업에 투입할 것이며, 상기내용을 이행하지 않을 경우 계약해지, 부정당업자 제재 등에 대해 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

20  년     월     일

업 체 명 :

사업자 등록번호 :

주    소 :

연 락 처 :

대표이사 :             (인)  * 반드시 법인인감 날인

서 울 특 별 시 장 귀하

주) 1. ‘투입률’은 전체 사업기간대비 단순 채용기간이 아닌  본 사업 투입기간을 고려하여 계산(월평균 근무일, 일평균 근무시간 감안 작성)

[별지서식 23]

제안요구사항 수용 조견표

연번	요구사항 번호	요구사항 명 (또는 요구사항 내용 요약)	수용 여부	제안서 내용	제안서 페이지

주)1. ‘요구사항번호’는 제안요청서의 요구사항 번호를 기재하며, 제안요청서의 페이지를 기재하지 않는 대신 요구사항 목록의 순서를 고려하여 작성(필요한 경우에는 제안요청서상의 페이지 표기도 가능하며, 페이지를 표기할 경우 요구사항번호 란에 괄호()를 이용하여 작성)

2. ‘요구사항명’ 은 제안요청서의 요구사항 명을 기재(필요시 요구사항 내용을 요약)

3. 내용은 간결하게 핵심만 기재하고 수용여부는 ○ 또는 X 로 표기

[별지서식 24]

추가제안사항 요약

순번	건 명 (제안개요)	추진 기간	제공조건	추진방법	비고

주)1. 필요 시 추가 제안사항 세부내역 별첨 가능.

[별지서식 25]

정량적평가지표 자가진단표

회 사 명		○○회사
평가항목	평가요소	분 야		성 명			기술자격 또는 학력		실무 경력(년)		기술 등급		참여율
A. 참여인력 기술상태	기술자 투입현황	○○부문											%
		○○부문											%
		○○부문											%
		○○부문											%
		○○부문											%
B. 수행경험	유사사업 금액 및 건수	20 년 (단위 : 천원, 건)	20 년 (단위 : 천원, 건)			20 년 (단위 : 천원, 건)		20 년 (단위 : 천원, 건)		20 년 (단위 : 천원, 건)		합 계 (단위 : 천원, 건)
		금액	금액			금액		금액		금액		금액
		건수	건수			건수		건수		건수		건수
C. 경영상태	기업신용 평가등급	회사채에 대한 신용평가등급					기업어음에 대한 신용평가등급				기업신용평가 등급
D. 신인도	기업 신인도	가. 기술(품질) 인증보유
		나. 혁신형 중소기업
		다.계약이행과정의 성실성			납품지연
					하도급 대금지급 사후제출 미이행
E. 가산점	약자 및 우수기업	중증장애인생산품 생산시설
		①사회적 기업 ②예비사회적 기업 ③사회적 협동조합 ④자활기업									해당번호 기재
		①장애인기업, ②장애인고용률 3%이상 기업, ③ 장애인고용율 1.5%이상 기업									해당번호 기재
		①여성기업 ②여성고용률 30%이상 기업 ③남녀고용평등 우수기업									해당번호 기재
		최근 3개월간 평균 ①5% 이상 신규채용기업 ②3% 이상 신규채용기업									해당번호 기재
		①모범납세자 ②노사문화 우수기업 ③가족친화경영 우수기업 ④하도급거래 모범업체 ⑤소비자 중심경영 인증 ⑥공정거래 자율준수 인증									해당번호 기재
	일자리 창출	당해 사업관련 신규인력 채용 예정 여부 (당해 사업에 투입되는 인력에 한함)
	고용안정	①비정규직 정규직화(당해 사업에 투입되는 인력에 한함) ②장애인 신규 채용 예정(당해 사업에 투입되는 인력에 한함)									해당번호 기재
	근로 및 하도급법 준수정도	①임금체불 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 사실 확인된 업체 ② 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업 ③ 하도급 상습위반자로 통보받은 기업									해당번호 기재

주)1. 경영상태는 신용평가등급을 해당란에 기재한다.

2. 수행경험은 최근 3년간 유사사업 분야 실적 건수, 금액을 해당란에 기재한다.

- 수행경험은 [별지서식3]의 내용 중 평가에 반영할 사항을 기재할 것.

3. 참여인력 기술상태는 기술자 투입현황을 해당란에 기재한다.

- 참여인력 기술상태는 [별지서식 6]의 내용 중 평가에 반영할 사항을 기재할 것.

4. 신인도는 기업신인도 관련 해당란에 “○”표시한다.

5. 가산점은 관련 해당란에 “○”표시한다.(단, 해당번호 기재로 명시되어 있는 항목은 번호를 기재하며 중복평가 되는 항목은 중복기재 가능함)

6. 참여율(%)은 총 사업기간 중 해당인력 투입기간을 비율로 계산한다.

7. 계산결과 입력 시 소수점 이하는 다섯째자리에서 반올림한다.

※ 정량평가를 위해 위 표를 작성하고, 반드시 계산을 위한 세부자료 및 증거자료를 제출할 것

[별지서식 26]
평가위원별 평가점수 결과공개

□ 평가개요

○ 사 업 명 :

○ 평가일자 :    .  .  .( )

○ 평가위원 : 7명

위원명
소 속

□ 평가결과

평가위원 (필요시 비공개)	업 체 별 평 점				비 고
	“가”업체	“나”업체	“다”업체	“라”업체
위원 1
위원 2
위원 3
위원 4
위원 5
위원 6
위원 7
평가점수

※ 평가점수 : 최고․최저점 각 1개씩을 제외한 후 산술평균한 점수임.