신기술 점검표

1. 공사개요

공사개요	발주청 (명칭전체)		계약형태	□ 일반경쟁 □ 제한경쟁 □ 지명경쟁 □ 수의계약
	신기술명		개발자
	공사명
	현장주소	시(도) 구(시, 군) 동(읍, 면) 리(동, 번지)
	총공사비		신기술 적용공사비
	공사기간	년 월 일 ～ 년 월 일
	시공자		감리자

2. 점 검

평 가 항 목		육안 CCTV	점검내용	비고
상수도관 내부 (직관부)	들뜸상태		들뜸 면적, 개소수
	처짐 발생 여부		육안으로 확인가능한 처짐발생 개소수
	탈락, 균열여부		탈락, 균열 발생 개소수
	자재의 변형, 변질여부		자재의 변형, 변질 상태
곡관부	통수능력 이상여부		주름발생으로 통수단면적 감소율
	갱생상태		곡관부 선형 유지상태 상, 중, 하
분기부	분기점 접착상태		분기점 마무리 상태 상, 중, 하
	분기부분 파손여부		개소수
	들뜸여부		들뜸개소수 면적
단부처리 부분	단부링(접합부) 변형 여부		단부링 부분 변형
	파손, 균열 여부		파손발생 균열여부
	접합부 부착상태		접합부 마무리 상태 상,중,하
누 수	누수여부		공사연장 대비 누수 건수

붙임 : 현장사진, CCTV 촬영파일

신기술 사후 평가표

1. 공사개요

공사개요	발주청 (명칭전체)		계약형태	□ 일반경쟁 □ 제한경쟁 □ 지명경쟁 □ 수의계약
	신기술명		개발자
	공사명
	현장주소	시(도) 구(시, 군) 동(읍, 면) 리(동, 번지)
	총공사비		신기술 적용공사비
	공사기간	년 월 일 ～ 년 월 일
	시공자		감리자

2. 평  가

평 가 항 목		육안 CCTV	평가사항 및 방법	평가 점수
상수도관 내부 (직관부)	들뜸상태		갱생면적 대비 들뜸율(10m를 점검하여 들뜸비율 산출) 들뜸비율로 감점
	처짐발생 여부		육안으로 확인가능한 처짐발생 개소수 1개소당 10점 감점
	탈락, 균열여부		탈락,균열 발생개소수(발생시 0점)
	자재의 변형, 변질여부		자재의 변형,변질상태(통수 및 수질이상 발생우려가 있을 경우 50점 감점
곡관부	통수능력 이상여부		주름발생으로 통수단면적 감소율로 감점
	갱생상태		곡관부 선형 유지상태 상, 중, 하 평가(100점, 80점, 50점)
분기부	분기점 접착상태		분기점 마무리 상태 상,중,하 평가(100점, 80점, 50점)
	분기부분 파손여부		파손발생시 0점처리
	들뜸여부		들뜸발생시 50점 감점 및 즉시보수
단부처리 부분	단부링(접합부) 변형 여부		단부링 부분 변형시 50점 감점 및 즉시보수
	파손, 균열 여부		파손발생시 0점처리
	접합부 부착상태		접합부 마무리 상태 상, 중, 하 평가(100점, 80점, 50점)
누수	누수건수		누수발생 건당 20점 감점	라이닝공법
총 점			전체 13개항목으로 1,300점 만점
평균점수			총 득점을 항목수로 나누어 산출(평균 60점이상)

3. 평가의견

하자발생여부 및 조치결과	□ 발생 □ 미발생
○ 하자내용 : ○ 조치결과 :
신기술 적용 적정여부		□ 적정 □ 부적정
○ 적정 : ○ 부적정 :
문제점 및 개선요구사항
○ ○ ○
기타 참고사항
○ ○ ○

2018.   .   .

평가자 :     0   0   0