‘19년도 차량분야 정기위험도평가 요약본

1. 차량분야 정기위험도평가 결과

가. 위험요인 식별원                                                                                       (단위 : 건)

구 분	위험요인 건수			최종 위험요인 건수
	검토	최종 반영
		기반영	신규
‘18년도 위험요인식별목록 (전동차 부품 BOM 2~3Level 기준 세분화)	68	88		113
설계위험도평가 : 하남선32칸 (위험도 3·4등급 위험요인)	128	44	6
잠재적 위험요인 식별 (사업소별 식별 위험요인)	37	23	6
최근 10년간 자체 및 항철위 조사보고서	17	4	13

나. 위험요인 식별 현황                                                                                    (단위 : 건)

계	철도교통사고		철도안전사고				지연운행	시설장애
	열차사고	교통사상사고	화재사고	안전사상사고	시설파손사고	기타안전사고
113	7	4	2	25	-	-	75	-

다. 정기위험도 평가 결과                                                (단위 : 건)

구분	계	4등급 (경감수용)	3등급 (경감수용)	2등급 (수용가능)	1등급 (수용가능)
열차사고	7	-	3	3	1
교통사상사고	4	-	-	3	1
화재사고	2	-	-	1	1
안전사상사고	25	-	1	3	21
지연운행	75	1	25	22	27
총 계	113	1	29	32	51

<차량분야 위험요인 위험도 등급 분포>

※ 사상사고 위험도는 준정량적 위험도 관리표 활용 등급으로 변환

2. 위험저감 관리대상 위험요인 정의

가. 사상사고 : 위험도 0.1(명/년) 이상 위험요인

나. 운행장애, 열차사고, 시설파손 및 화재사고 : 위험도 3,4등급

- 차량본부 선정 핵심 위험요인 및 위험도 3등급 중 고빈도/고심각 위험요인은 중점 관리 시행

다. 기타 안전사고 : 반복적으로 발생하는 다빈도 위험요인

※ 참고사항

- 고위험 : 위험도 4등급 이상, 고빈도 : 빈도 4단계 이상, 고심각 : 심각도 4단계 이상

3. 위험저감 관리대상 위험요인 목록

가. 차량본부 선정 핵심 위험요인

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	유형
1	2019-차량-10	열차(차량) 탈선	대차 및 주행장치 결함	열차탈선으로 인한 운행중단 및 지연	○ 1·2차 고무스프링 내구연한 설정에 따른 교체 ○ 정기검사(월상검사, 중정비) 시 검사 및 측정 철저(차륜, 레벨링 밸브 등) 등	고심각
2	2018-차량-407-1	지연운행	주공기압축기 결함	주공기압 강하 및 전동차 비상제동체결	○ 점검 및 유지관리 강화(오일, 유면계 등) ○ 월상검사, 중정비 시 정기교환품 적기 교체 ○ 주공기압축기 모터 절연성능 확보 등	일반
3	2018-차량-436		고전압전선 결함	전차선 단전을 동반한 전동차 고장	○ 노후화 전동차 옥상 고전압전선 교체 ○ 중정비 시 옥상 고전압전선 절연저항 측정 및 전선관 수분유입방지 상태 점검 등	고위험
4	2018-차량-442-3		ATC 타코메타 결함	차내 속도신호 수신 불능 또는 불일치로 인항 열차 비상제동체결	○ 주/보조 타코메타 등급별 조정 및 외주관리 철저 ○ 노후 보조 타코메타용 전원공급기 교체 등	일반
5	2018-차량-415	안전사상 사고	검수고 단로기 및 접지봉 오취급	검수고 단로기 및 접지봉 오취급으로 인한 단전 발생 및 감전사고 병발	○ 주기적 안전교육 및 훈련 실시 ○ 단로기 취급 안전 5중 방호벽 안전대책 실시 등	고심각

나. 고빈도, 고심각 위험요인

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	유형
1	2019-차량-24	열차(차량) 충돌	공기제동장치 결함	부족한 비상제동력으로 추돌 및 탈선 발생 가능 및 사상사고 발생	○ 정기검사 시 C/I, BOU, TCMS 점검/검사 철저 ○ 비상제동에 대한 성능시험 실시 등	고심각
2	2019-차량-18	열차(차량) 탈선	차상신호장치 결함	차상신호장치 신호 발신/수신 장애로 인한 전동차 간 충돌 및 사상사고 발생	○ 차상신호장치 동작상태 모니터링 ○ 정기검사 시 차상신호장치 점검/검사 철저 ○ 노후부품 즉시 교체 등	고심각
3	2018-차량-441	지연운행	필터리액터 결함	전차선 단전을 동반한 전동차 고장 및 연기 발생	○ 필터리액터 분해점검 및 청소, 절연저항 측정(연 1회) ○ 차량 노후화를 반영한 리액터 함침주기 변경 및 절연보강 등	고심각
4	2018-차량-446-2		객실출입문 도어엔진(공기식)	출입문 열림·닫힘 불가로 열차 운행중단 및 지연	○ 전동차 출입문 도어엔진 정비/점검 철저 - 벨트식 도어엔진 벨트장력 및 너트 확인점검 강화 - 판넬 브라켓과 도어엔진로드 체결 시 중심 위치 및 로드 비틀림 여부 확인 철저 ○ 출입문 관련 정기교환품 교환 및 관리 철저(중정비) 등	다빈도
5	2018-차량-419 2018-차량-420		열차종합 정보장치 결함	열차 제어 불능 및 제동완해 불가 발생	○ 제어 컴퓨터 PCB류 노후부품 교체 ○ 장애발생 및 수선품 이력관리 철저 ○ 출고 전 TCMS 통신상태 PDT 시험 시행 철저 등	다빈도

다. 기타 3등급 위험요인

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	유형
1	2018-차량-121	지연운행	외부요인 (기온 급하강)	집전장치(판토그라프)와 전차선 간 결빙으로 전동차 역행 불능	○ 동절기 눈․비 이후 기온강하시 조기 출고준비 및 결빙방지 활동으로 열차지연 방지 최소화 ○ 집전장치 ↔ 전차선 결빙시 관련 SOP준수 철저 등	일반
2	2018-차량-406-1		제동전자제어 유니트(ECU) 결함	제동 불완해 및 전동차 하부 연기 발생	○ ECU 점검/검사 강화 - 시험기에 의한 ECU 튜닝 - 제동 관련 고장기록 관리 및 분석 관리 등	일반
3	2018-차량-406-2		제동작용장치 (BOU) 결함	제동 불완해 및 전동차 하부 연기 발생	○ 중정비시 부품성능검사 철저 및 성능저하품 교환 조치 ○ 제동불완해 관련 고장 응급조치 SOP 작성 및 전파교육 실시 등	일반
4	2018-차량-406-3		제동검지장치 결함	제동 불완해 발생	○ 정기검사 시 운전실 역행/제동 관련기기 점검 강화 등	일반
5	2018-차량-417-1		보조전원장치 (SIV) 결함	SIV 기동 불능으로 객실등, 냉/난방 장치 등 정상동작 불가 및 연장급전 불능	○ 중정비시 각종 소자류, PCB 불량여부 확인 ○ 중정비시 SIV 성능시험 철저 시행 등	일반
6	2018-차량-431-1		일반배전반 (계전기) 결함	계전기 불량으로 인한 동력운전 불능, 비상제동 불완해 등 발생	○ 중정비시 노후 계전기 관리 강화 ○ 정기검사 시 계전기류 점검 철저 - 계전기 코일저항 측정 및 상태점검 - 접점저항 측정 및 상태점검	일반

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	유형
7	2018-차량-431-2	지연운행	일반배전반 (차단기) 결함	열차 동력운전 불능	○ 부품 교체시 지침서 및 매뉴얼 준수 ○ 최종 성능 및 작동시험 철저 확인	일반
8	2018-차량-434		축전지 결함	단전을 동반한 전동차 하부 연기 발생	○ 축전지 전압측정 등 성능확인 시험기로 점검 강화 ○ 축전지 전압, 비중 및 배기팬(설치된 차량) 동작상태 관리 철저 등	일반
9	2018-차량-435		견인전동기 결함	운행 중 단전을 동반한 전동차 하부 연기 발생	○ TM 점검 및 정비 강화 - 고압리드선 검사 시행 - 절연성 확인을 위한 내압 및 절연저항 측정 ○ 주기적인 견인전동기 케이블 점검 및 교체주기 명시 등	일반
10	2018-차량-437-1		MIM 결함	열차 출력 저하 및 전차선 단전	○ 인버터 등 중요장치 소자 및 제어 PCB 점검 ○ 장애유발, 노후화 소자 교체 및 체계적 DATA 관리 철저(인버터 PCB 수선이력 관리) 등	일반
11	2018-차량-437-2		주제어기함 결함	전차선 단전을 동반한 열차 고장 발생 및 비상제동 완해 불능	○ 장기 사용 노후부품 신품 교체 ○ PM(캠전동기), RV(역전기) 성능 확보 등	일반
12	2018-차량-437-3		컨버터/인버터장치 결함	열차 충격, 소음/진동 발생 및 출력 저하	○ 정기검사(점검)시 고장기록 확인 등 점검 및 원인분석/조치 철저 ○ 노후 센서류(CMD 등) 일괄 교체 등	일반
13	2018-차량-438-1		교직절환스위치 (ADS) 결함	교직절환스위치 절환기능 미흡으로 피뢰기 등 파손 및 전차선 정전	[1호선] 교직절환스위치(ADS) 정비점검 및 부품검사 강화 [4호선] 예산 확보 시 RFID 기반 ADS 자동절환장치로 개선작업 시행 등	일반

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	유형
14	2018-차량-439	지연운행	저항기 결함	저항기 절연내력 저하 및 절연 파괴(충전저항기, 과전압보호저항기)	○ 중정비, 월상검사시 저항기유니트 청소 강화 ○ DC 접촉기 내 CCZ 저항값 측정 및 절연상태 확인 등	일반
15	2018-차량-440-1		고속도차단기 (HB) 결함	전차선 단전을 동반한 전동차 고장 및 연기(폭음) 발생	○ 고속도차단기 절연성능 강화 ○ 차단기류 순환예비품 및 휴일대비 예비품 관리 철저 등	일반
16	2018-차량-440-2		주회로단류기 (LB) 결함	전차선 단전을 동반한 전동차 고장	○ LB 점검 강화 - LB 터미널 블록 고정볼트 육안검사 강화 - 작업 완료시 이물질 유입여부 확인점검 시행 ○ 신규부품 입고 시 확인점검 강화 등	일반
17	2018-차량-440-3		주회로스위치 (LS) 결함	전동차 동력운전 불능	○ LS 점검/검사 및 청소 철저 ○ 노후/불량 편동선 일괄 교체 등	일반
18	2018-차량-442-2		ATC 안테나 결함	비상제동 수시 체결 또는 정지	○ 유지관리 물품 확보 및 관리 철저 ○ ATC 안테나 케이블 등 접속상태 점검 철저 등	일반
19	2019-차량-09		기어박스 결함	하부 장치/부품의 탈락으로 인한 서비스 지연 및 전동차 탈선	○ 전동차 장치 체결부 점검 및 관리 철저 ○ 풀림방지 처리 철저 등	일반
20	2019-차량-112		주공기통 결함	운행 중 주공기통(MR) 압력 저하로 비상제동 및 주차제동 체결	○ 정기검사 시 각종 공기통, 공기배관 등 정밀 점검 시행 ○ 비상제동 체결 SOP 응급조치 관계부서(기관사, 관제) 업무협조 ○ MR공기통 불량 배기코크 교체	일반