<빛방사 허용기준>

◦ 공간조명

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역*				단위
			제1종	제2종	제3종	제4종
주거지 연직면 조도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	10 이하			25(15‡) 이하	lx (lm/m2)

◦ 광고조명

가. 점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역						단위
			제1종		제2종		제3종	제4종
주거지 연직면 조도(lx) lx: Lux(조도 단위)	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	10 이하					25(15‡) 이하	lx (lm/m2)
발광표면 휘도 (Nit) Nit : 휘도 단위	해진 후 60분 ~ 24:00	평균값	400 이하	800 이하		1000 이하		1500 (1250‡) 이하	Nit (cd/m2)
	24:00 ~ 해뜨기 전 60분		50 이하	400 이하		800 이하		1000 (900‡) 이하

나. 그 밖의 조명기구

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역				단위
			제1종	제2종	제3종	제4종
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	50 이하	400 이하	800 이하	1000 (900‡) 이하	cd/m2

◦ 장식조명

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역				단위
			제1종	제2종	제3종	제4종
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	평균값	5 이하		15 이하	25(20‡) 이하	cd/m2
		최대값	20 이하	60 이하	180 이하	300 (240‡) 이하

*조명환경관리구역

제1종: 과도한 인공조명이 자연환경에 부정적인 영향 미치는 구역

제2종: 농립수산업, 동·식물 생장에 부정적인 영향 미치는 구역

제3종: 국민의 안전과 편의를 위해 인공조명 필요한 구역

제4종: 상업활동을 위해 일정 수준 이상의 인공조명 필요한 구역

‡서울시 준공업지역 기준

※ 서울특별시 빛공해 방지 조례 시행규칙

◦ 조명기구에 대한 상향광 등급(공간조명 적용)

구분	조명환경관리구역
	제1종	제2종	제3종	제4종
최대 허용 상향광 등급 (U등급)	U0	U1	U2	U3

- 상향광 등급 선정 방법

수직각별 광속 구분	상향광 등급별 최대 광속 [lm]
	U0	U1	U2	U3
수직각 100° 이상의 상향광 (UH)	0	10	50	500
수직각 90°~100°의 상향광 (UL)	0	10	50	500