2014 문화재 전기설비 안전점검 추진 계획

추진목적

국가 및 시·도 지정 문화재에서 사용하고 있는 전기설비에 대한 안전점검을 실시하여 전기사고 위험요소 제거에 의한 전기재해 저감과 동절기 전열기 등의 전기사용 증가에 따른 안전지도를 통한 사전적 전기사고 예방 강화 도모

Ⅰ		점검개요

□ (점검기간) 2014.11.03(월) ~ 12.15(월)

□ (점검대상) 국가 및 시도지정 문화재 내 전기설비

ㅇ 13년도 점검 시 부적합 판정을 받고 한국전기안전공사의 확인을 받지 않은 문화재 포함

[ 관련근거 ]

ㅇ 문화재보호법 제14조(화재 및 재난방지 등)

ㅇ 전기사업법 제66조(일반용 전기설비의 점검)

- 동법 시행규칙 제35조의2(일반용전기설비의 정기점검 시기 및 절차 등)

□ (점검주체) 지방자치단체(한국전기안전공사 협조)

□ (점검내용) 문화재에서 사용하고 있는 전기설비의 안전성 여부 점검

□ (점검방법)

ㅇ 전기안전점검표(붙임1)에 의한 점검 실시

- 인입구 및 옥내배선, 절연·접지저항, 누전차단기 등

- 전열기 사용에 따른 위험요소 제거(전기코드 손상 등)

* 순천 구 남장로교회 조지와츠기념관(2층 전시공간 다락방/‘14.8.7) 전기제품 과열

* 경남 양산 노전암 대웅전 전소(‘14.4.1) 전기난로 누전

ㅇ 한국전기안전공사 협조 하에 담당공무원이 함께 실시하고 전열기 등 전기용품은 전기용품안전관리법에 의거 안전인증을 받은 제품을 사용토록 지도 및 홍보

□ (결과제출) 2014.12.19(금)까지

ㅇ 전기안전점검결과에 의한 조치계획(붙임2) 작성 제출

ㅇ 전기안전점검표, 현황사진 자료 등

Ⅱ		행정사항

□ (현장조치) 현장보수가 가능한 곳은 한국전기안전공사의 협조를 받아 즉시 조치

□ (재점검) 현장보수가 불가한 곳은 종로구에서 조속히 보수 후 재점검 실시

□ (결과제출) 우리시에 결과보고서 제출(2014.12.31.)

붙임 : 1. 전기안전점검표

2. 전기안전점검 결과 및 조치계획

(붙임1)

전기안전 점검표

1. 일반현황

문화재명		점 검 자
안전관리자		점검일자

2. 점검내용

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	점검결과
1	절연저항 및 접지저항	․ 주회로 및 분기회로 배선과 대지간의 절연저항 측정치가 정상인가 ․ 전기기구의 금속제 외함과 대지간의 접지저항 측정치가 정상인가
2	인입구 배선	․ 규격전선(지름 2.0㎜이상, 절연전선, 케이블)을사용하였는가 ․ 전선 접속부위의 상태는 양호한가 ․ 전선피복상태는 양호한가
3	옥내배선	․ 직경 1.6mm 이상의 규격전선 사용하였는가 ․ 전선피복 상태는 양호한가(피복 손상, 전선열화, 접속부 상태)
4	주개폐기 및 누전차단기	․ 전력 주인입구에 개폐기는 설치되어 있는가 ․ 분기회로마다 누전차단기는 설치되어 있는가 ․ 누전차단기가 인입개폐를 겸하는 경우 과전류보호기능이 있는 것을 설치하였나 ․ 결선부위의 체결상태는 견고한가(조임상태) ․ 정격전류 및 허용전류에 맞는 기기를 사용하였나
5	기타 사항	․ 수변전설비가 있는 경우 기능은 정상인가 ․ 수변전설비가 외부인의 출입통제와 안전시설물(보호철망)이 확보되어 있는가 ․ 정기적인 전기안전검사를 받고 있는가
6	점검자 종합의견

입회자 :                 (인)

점검자 :                 (인)

(붙임2)

2014 문화재 전기설비 안전점검 결과 및 조치계획

	시도	시군구	지정별	지정 번호	문화재명	점검결과		조치계획	비 고
						적 합 부적합(○,×)	부적합건물(장소) 및 부적합내용
1	서울	종로구	보물	1	서울 흥인지문

※ 부적합건물(장소) 및 부적합내용은 당해 문화재가 부적합 판정을 받은 것인가에 대한 정보를 확인하는 것이므로 정확히 작성하여 주시기 바랍니다.